,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 18 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-18-700mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,2350.000000000000,5000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 18 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-18-700mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 18 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-18-700mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,2350.000000000000,4000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 18 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-18-700mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 18 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-18-700mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,2190.000000000000,3000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 18 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-18-700mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-20-700mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,2600.000000000000,5000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-20-700mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-20-700mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,2600.000000000000,4000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-20-700mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-20-700mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,2420.000000000000,3000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-20-700mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-30-700mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,3900.000000000000,5000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-30-700mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-30-700mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,3900.000000000000,4000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-30-700mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-30-700mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,3630.000000000000,3000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-30-700mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 34 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-34-700mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,4500.000000000000,5000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 34 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-34-700mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 34 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-34-700mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,4500.000000000000,4000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 34 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-34-700mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 34 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-34-700mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,4190.000000000000,3000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 34 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-34-700mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-40-700mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,5200.000000000000,5000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 700мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-40-700mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-40-700mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,5200.000000000000,4000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 700мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-40-700mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-40-700mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,4840.000000000000,3000.000000000000,707.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 700мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,3.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-40-700mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-20-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,2700.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-20-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-20-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,2700.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-20-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-20-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,2510.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 20 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-20-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 25 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-25-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,3400.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 25 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-25-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 25 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-25-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,3400.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 25 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-25-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 25 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-25-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,3160.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 25 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-25-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-30-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,4000.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-30-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-30-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,4000.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-30-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-30-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,3720.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 30 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-30-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 35 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-35-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,4700.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 35 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-35-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 35 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-35-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,4700.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 35 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-35-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 35 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-35-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,4370.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 35 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-35-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-40-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,5400.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-40-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-40-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,5400.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-40-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-40-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,5020.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 40 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-40-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 50 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-50-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,6800.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 50 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-50-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 50 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-50-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,6800.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 50 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-50-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 50 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-50-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,6320.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 50 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-50-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 60 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-60-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,8000.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 60 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-60-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 60 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-60-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,8000.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 60 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-60-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 60 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-60-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,7440.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 60 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-60-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 70 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-70-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,9400.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 70 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.100000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-70-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 70 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-70-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,9400.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 70 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-70-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 70 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-70-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,8740.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 70 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-70-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 80 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-80-1300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,10700.000000000000,5000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 80 1300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-80-1300mm-5000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 80 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-80-1300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,10700.000000000000,4000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 80 1300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-80-1300mm-4000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 80 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-aisberg_strong-80-1300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,9950.000000000000,3000.000000000000,1305.000000000000,202.000000000000,140.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг Стронг 80 1300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ajsberg-Strong-80-1300mm-3000K-Matovyj/,Серия линейных светодиодных светильников для освещения производственных линий и цехов предприятий с тяжелыми условиями эксплуатации и химически агрессивной средой.
