,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 120°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-6500k-120gr,13000.000000000000,6500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 120°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-6500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 120°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-6500k-120gr,11500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 120°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-6500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 90°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,5580.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 90°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-3000K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 45°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-3000k-45gr,5580.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 45°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-3000K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 60°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,5580.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 60°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-3000K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 60°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-4500k-60gr,6000.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 60°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-4500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 90°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-4500k-90gr,6000.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 90°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-4500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 45°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-4500k-45gr,6000.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 45°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-4500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 120°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-6500k-120gr,6000.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 120°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-6500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 45°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-6500k-45gr,6000.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 45°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-6500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 60°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-6500k-60gr,6000.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 60°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-6500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 90°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-6500k-90gr,6000.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 6500К 90°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-6500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 45°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-3000k-45gr,10700.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 45°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-3000K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 60°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,10700.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 60°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-3000K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 90°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,10700.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 90°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-3000K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 45°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-6500k-45gr,11500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 45°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-6500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 60°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-6500k-60gr,11500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 60°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-6500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 90°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-6500k-90gr,11500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 6500К 90°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-6500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 120°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-4500k-120gr,11500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 120°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-4500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 45°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-4500k-45gr,11500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 45°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-4500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 60°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-4500k-60gr,11500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 60°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-4500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 90°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-4500k-90gr,11500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 4500К 90°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-4500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 60°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-6500k-60gr,13000.000000000000,6500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 60°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-6500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 90°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-6500k-90gr,13000.000000000000,6500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 90°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-6500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 45°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-6500k-45gr,13000.000000000000,6500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 6500К 45°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-6500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 45°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-4500k-45gr,13000.000000000000,4500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 45°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-4500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 120°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-4500k-120gr,13000.000000000000,4500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 120°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-4500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 60°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-4500k-60gr,13000.000000000000,4500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 60°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-4500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 90°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-4500k-90gr,13000.000000000000,4500.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 4500К 90°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-4500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 120°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,12090.000000000000,3000.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 120°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-3000K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 45°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-3000k-45gr,12090.000000000000,3000.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 45°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-3000K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 60°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,12090.000000000000,3000.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 60°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-3000K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 90°,PD-promled-azs-100-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,12090.000000000000,3000.000000000000,440.000000000000,320.000000000000,116.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Экстра 3000К 90°,5.700000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Ekstra-3000K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 120°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-4500k-120gr,6500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 120°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-4500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 120°,PD-promled-azs-100-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,10700.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 Эко 3000К 120°,4.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-Eko-3000K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 120°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-6500k-120gr,6500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 120°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-6500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 120°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,5580.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 3000К 120°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-3000K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 120°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-3000k-120gr,6050.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 120°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-3000K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 45°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-3000k-45gr,6050.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 45°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-3000K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 60°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-3000k-60gr,6050.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 60°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-3000K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 90°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-3000k-90gr,6050.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 3000К 90°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-3000K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 45°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-4500k-45gr,6500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 45°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-4500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 60°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-4500k-60gr,6500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 60°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-4500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 90°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-4500k-90gr,6500.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 4500К 90°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-4500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 45°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-6500k-45gr,6500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 45°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-6500K-45gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 60°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-6500k-60gr,6500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 60°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-6500K-60gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 90°,PD-promled-azs-50-#-#-extra-#-#-6500k-90gr,6500.000000000000,6500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Экстра 6500К 90°,2.000000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Ekstra-6500K-90gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 120°,PD-promled-azs-50-#-#-eko-#-#-4500k-120gr,6000.000000000000,4500.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 Эко 4500К 120°,2.400000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-Eko-4500K-120gr/,"Источники питания в серии «АЗС» герметичные (для уличного применения). защищённые от микросекундных импульсов высокой энергии. Для того чтобы не увеличивать габариты светильника по высоте. источники питания крепятся на алюминиевом основании рядом с основным корпусом."
