,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 5000К 60°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-5000k-60gr,6500.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 5000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-5000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 4000К 60°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-4000k-60gr,6500.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 4000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-4000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 3000К 60°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6110.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 3000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-3000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 5000К 90°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-5000k-90gr,6500.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 5000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-5000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 4000К 90°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-4000k-90gr,6500.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 4000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-4000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 3000К 90°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6110.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 3000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-3000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 5000К 120°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-5000k-120gr,6500.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 5000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-5000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 4000К 120°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-4000k-120gr,6500.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 4000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-4000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 3000К 120°,PD-promled-azs_d-40-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6110.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 40 D 3000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-40-D-3000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 5000К 60°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-5000k-60gr,8000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 5000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-5000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 4000К 60°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-4000k-60gr,8000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 4000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-4000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 3000К 60°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,7520.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 3000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-3000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 5000К 90°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-5000k-90gr,8000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 5000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-5000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 4000К 90°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-4000k-90gr,8000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 4000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-4000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 3000К 90°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,7520.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 3000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-3000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 5000К 120°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-5000k-120gr,8000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 5000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-5000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 4000К 120°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-4000k-120gr,8000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 4000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-4000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 3000К 120°,PD-promled-azs_d-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,7520.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 50 D 3000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-50-D-3000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 5000К 60°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-5000k-60gr,10200.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 5000К 60°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-5000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 4000К 60°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-4000k-60gr,10200.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 4000К 60°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-4000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 3000К 60°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-3000k-60gr,9590.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 3000К 60°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-3000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 5000К 90°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-5000k-90gr,10200.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 5000К 90°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-5000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 4000К 90°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-4000k-90gr,10200.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 4000К 90°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-4000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 3000К 90°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-3000k-90gr,9590.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 3000К 90°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-3000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 5000К 120°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-5000k-120gr,10200.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 5000К 120°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-5000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 4000К 120°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-4000k-120gr,10200.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 4000К 120°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-4000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 3000К 120°,PD-promled-azs_d-60-#-#-#-#-#-3000k-120gr,9590.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 60 D 3000К 120°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-60-D-3000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 5000К 60°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-5000k-60gr,11700.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 5000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-5000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 4000К 60°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-4000k-60gr,11700.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 4000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-4000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 3000К 60°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-3000k-60gr,11000.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 3000К 60°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-3000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 5000К 90°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-5000k-90gr,11700.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 5000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-5000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 4000К 90°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-4000k-90gr,11700.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 4000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-4000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 3000К 90°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-3000k-90gr,11000.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 3000К 90°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-3000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 5000К 120°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-5000k-120gr,11700.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 5000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-5000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 4000К 120°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-4000k-120gr,11700.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 4000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-4000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 3000К 120°,PD-promled-azs_d-70-#-#-#-#-#-3000k-120gr,11000.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 70 D 3000К 120°,1.700000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-70-D-3000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 5000К 60°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-5000k-60gr,13000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 5000К 60°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-5000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 4000К 60°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-4000k-60gr,13000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 4000К 60°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-4000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 3000К 60°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-3000k-60gr,12220.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 3000К 60°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-3000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 5000К 90°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,13000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 5000К 90°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-5000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 4000К 90°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,13000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 4000К 90°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-4000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 3000К 90°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,12220.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 3000К 90°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-3000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 5000К 120°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-5000k-120gr,13000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 5000К 120°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-5000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 4000К 120°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-4000k-120gr,13000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 4000К 120°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-4000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 3000К 120°,PD-promled-azs_d-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,12220.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 80 D 3000К 120°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-80-D-3000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 5000К 60°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-5000k-60gr,16000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 5000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-5000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 4000К 60°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-4000k-60gr,16000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 4000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-4000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 3000К 60°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,15040.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 3000К 60°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-3000K-60gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 5000К 90°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,16000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 5000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-5000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 4000К 90°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,16000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 4000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-4000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 3000К 90°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,15040.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 3000К 90°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-3000K-90gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 5000К 120°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-5000k-120gr,16000.000000000000,5000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 5000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-5000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 4000К 120°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-4000k-120gr,16000.000000000000,4000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 4000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-4000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 3000К 120°,PD-promled-azs_d-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,15040.000000000000,3000.000000000000,360.000000000000,360.000000000000,58.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед АЗС 100 D 3000К 120°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/AZS-100-D-3000K-120gr/,"Серия встраиваемых светодиодных светильников. специально разработанная для освещения автозаправочных станций. Особенности серии: Высокая энергоэффективность – до 170 лм/Вт. АЗС D в среднем на 20% эффективнее моделей на СОВ-светодиодах; Эффективный теплоотвод за счет технологичного профиля собственной разработки; Малые габариты по высоте и вес; Широкий мощностной ряд от 40 до 100 Вт."
