,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-10-500mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,910.000000000000,3000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-10-500mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-10-500mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,980.000000000000,4000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-10-500mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-10-500mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,980.000000000000,5000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-10-500mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-500mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,1820.000000000000,3000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-500mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-500mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,1960.000000000000,4000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-500mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-500mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,1960.000000000000,5000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-500mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,1820.000000000000,3000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-1000mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,1960.000000000000,4000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-1000mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,1960.000000000000,5000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-1000mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-40-1000mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,3640.000000000000,3000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-40-1000mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-40-1000mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,3910.000000000000,4000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-40-1000mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-40-1000mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,3910.000000000000,5000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-40-1000mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-barokko-6-300mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,720.000000000000,5000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-6-300mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-barokko-6-300mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,720.000000000000,4000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-6-300mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-barokko-6-300mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,670.000000000000,3000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-6-300mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 5000К Матовый,PD-promled-barokko-6-300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,610.000000000000,5000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 5000К Матовый,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-6-300mm-CRI80-5000K-Matovyj-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 4000К Матовый,PD-promled-barokko-6-300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,610.000000000000,4000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 4000К Матовый,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-6-300mm-CRI80-4000K-Matovyj-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 3000К Матовый,PD-promled-barokko-6-300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,570.000000000000,3000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 6 300мм CRI80 3000К Матовый,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-6-300mm-CRI80-3000K-Matovyj-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 5000К Прозрачный,PD-promled-barokko-12-300mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1380.000000000000,5000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 5000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-300mm-CRI80-5000K-Prozrachnyj/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 4000К Прозрачный,PD-promled-barokko-12-300mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1380.000000000000,4000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 4000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-300mm-CRI80-4000K-Prozrachnyj/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 3000К Прозрачный,PD-promled-barokko-12-300mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1280.000000000000,3000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 3000К Прозрачный,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-300mm-CRI80-3000K-Prozrachnyj/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 5000К Матовый,PD-promled-barokko-12-300mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,1170.000000000000,5000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 5000К Матовый,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-300mm-CRI80-5000K-Matovyj/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 4000К Матовый,PD-promled-barokko-12-300mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,1170.000000000000,4000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 4000К Матовый,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-300mm-CRI80-4000K-Matovyj/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 3000К Матовый,PD-promled-barokko-12-300mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,1090.000000000000,3000.000000000000,300.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 300мм CRI80 3000К Матовый,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-300mm-CRI80-3000K-Matovyj/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-12-600mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1440.000000000000,5000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-600mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-12-600mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1440.000000000000,4000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-600mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-12-600mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1340.000000000000,3000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-600mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-12-600mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,1220.000000000000,5000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-600mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-12-600mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,1220.000000000000,4000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-600mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-12-600mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,1130.000000000000,3000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 12 600мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-12-600mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-600mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2760.000000000000,5000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-600mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-600mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2760.000000000000,4000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-600mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-600mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2570.000000000000,3000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-600mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-600mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,2350.000000000000,5000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-600mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-600mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,2350.000000000000,4000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-600mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-600mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,2190.000000000000,3000.000000000000,600.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 600мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-600mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-18-900mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2160.000000000000,5000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 5000К Закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-18-900mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-18-900mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2160.000000000000,4000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 4000К Закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-18-900mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-18-900mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2010.000000000000,3000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 3000К Закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-18-900mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-18-900mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,2030.000000000000,5000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-18-900mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-18-900mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,2030.000000000000,4000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-18-900mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-18-900mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,1890.000000000000,3000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 18 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-18-900mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-36-900mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4140.000000000000,5000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 5000К Закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-36-900mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-36-900mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4140.000000000000,4000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 4000К Закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-36-900mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-36-900mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3850.000000000000,3000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 3000К Закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-36-900mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-36-900mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,3890.000000000000,5000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-36-900mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-36-900mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,3890.000000000000,4000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-36-900mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-36-900mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,3620.000000000000,3000.000000000000,900.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 36 900мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,2.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-36-900mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-1200mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2880.000000000000,5000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 5000К Закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-1200mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-1200mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2880.000000000000,4000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 4000К Закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-1200mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-1200mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2680.000000000000,3000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 3000К Закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-1200mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-1200mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,2450.000000000000,5000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-1200mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-1200mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,2450.000000000000,4000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-1200mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-24-1200mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,2280.000000000000,3000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 24 1200мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-24-1200mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-48-1200mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,5520.000000000000,5000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,48.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 5000К Закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-48-1200mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-48-1200mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,5520.000000000000,4000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,48.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 4000К Закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-48-1200mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-48-1200mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,5130.000000000000,3000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,48.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 3000К Закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-48-1200mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-48-1200mm-#-#-#-#-5000k-matoviy,4690.000000000000,5000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,48.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 5000К Матовое закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-48-1200mm-CRI80-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-48-1200mm-#-#-#-#-4000k-matoviy,4690.000000000000,4000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,48.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 4000К Матовое закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-48-1200mm-CRI80-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-barokko-48-1200mm-#-#-#-#-3000k-matoviy,4360.000000000000,3000.000000000000,1200.000000000000,107.000000000000,180.000000000000,48.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 48 1200мм CRI80 3000К Матовое закаленное стекло,3.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-48-1200mm-CRI80-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2140.000000000000,3000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 3000К Закаленное стекло,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-500mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2300.000000000000,4000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 4000К Закаленное стекло,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-500mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2300.000000000000,5000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 5000К Закаленное стекло,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-1000mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-40-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4600.000000000000,4000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 4000К Закаленное стекло,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-40-1000mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-40-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4600.000000000000,5000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 5000К Закаленное стекло,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-40-1000mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-10-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1070.000000000000,3000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 3000К Закаленное стекло,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-10-500mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-10-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1150.000000000000,4000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 4000К Закаленное стекло,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-10-500mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-10-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1150.000000000000,5000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 10 500мм CRI80 5000К Закаленное стекло,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-10-500mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2140.000000000000,3000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 3000К Закаленное стекло,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-1000mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 3000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-40-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4280.000000000000,3000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 40 1000мм CRI80 3000К Закаленное стекло,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-40-1000mm-CRI80-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 4000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2300.000000000000,4000.000000000000,1023.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 1000мм CRI80 4000К Закаленное стекло,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-1000mm-CRI80-4000K-Zakalennoe-steklo/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 5000К Закаленное стекло,PD-promled-barokko-20-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2300.000000000000,5000.000000000000,523.000000000000,107.000000000000,181.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Барокко 20 500мм CRI80 5000К Закаленное стекло,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Barokko-20-500mm-CRI80-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"Преимущество серии «Барокко» в том. что эти светильники создают равномерную по цветовой температуре подсветку. т.е. дают однородное освещение. исключая эффект градиента. Светильники «Барокко» просты в монтаже за счет кронштейна с удобной системой фиксации угла поворота."
