,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 COB 6500К,PD-promled-e27_d-10-#-#-#-#-#-6500k-#,1450.000000000000,6500.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,10.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 COB 6500К,0.490000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-10-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 COB 6500К,PD-promled-e27_d-20-#-#-#-#-#-6500k-#,2900.000000000000,6500.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,20.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 COB 6500К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-20-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 COB 6500К,PD-promled-e27_d-30-#-#-#-#-#-6500k-#,4350.000000000000,6500.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 COB 6500К,0.550000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-30-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 COB 6500К,PD-promled-e27_d-40-#-#-#-#-#-6500k-#,5700.000000000000,6500.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 COB 6500К,0.640000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-40-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 COB 6500К,PD-promled-e27_d-50-#-#-#-#-#-6500k-#,7100.000000000000,6500.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 COB 6500К,0.640000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-50-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 SMD 3000К,PD-promled-e27_d-40-smd-#-#-#-#-3000k-#,5300.000000000000,3000.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 SMD 3000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-40-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 SMD 3000К,PD-promled-e27_d-30-smd-#-#-#-#-3000k-#,4320.000000000000,3000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 SMD 3000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-30-SMD-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 SMD 4000К,PD-promled-e27_d-30-smd-#-#-#-#-4000k-#,4650.000000000000,4000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 SMD 4000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-30-SMD-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 SMD 5000К,PD-promled-e27_d-30-smd-#-#-#-#-5000k-#,4650.000000000000,5000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 30 SMD 5000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-30-SMD-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 SMD 5000К,PD-promled-e27_d-10-smd-#-#-#-#-5000k-#,1650.000000000000,5000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,10.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 SMD 5000К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-10-SMD-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 SMD 4000К,PD-promled-e27_d-10-smd-#-#-#-#-4000k-#,1650.000000000000,4000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,10.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 SMD 4000К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-10-SMD-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 SMD 3000К,PD-promled-e27_d-10-smd-#-#-#-#-3000k-#,1530.000000000000,3000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,10.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 10 SMD 3000К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-10-SMD-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 SMD 5000К,PD-promled-e27_d-20-smd-#-#-#-#-5000k-#,3200.000000000000,5000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,20.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 SMD 5000К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-20-SMD-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 SMD 4000К,PD-promled-e27_d-20-smd-#-#-#-#-4000k-#,3200.000000000000,4000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,20.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 SMD 4000К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-20-SMD-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 SMD 3000К,PD-promled-e27_d-20-smd-#-#-#-#-3000k-#,2980.000000000000,3000.000000000000,96.000000000000,224.000000000000,20.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 20 SMD 3000К,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-20-SMD-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 SMD 5000К,PD-promled-e27_d-40-smd-#-#-#-#-5000k-#,6480.000000000000,5000.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 SMD 5000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-40-SMD-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 SMD 4000К,PD-promled-e27_d-40-smd-#-#-#-#-4000k-#,6480.000000000000,4000.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 40 SMD 4000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-40-SMD-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 SMD 5000К,PD-promled-e27_d-50-smd-#-#-#-#-5000k-#,8000.000000000000,5000.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 SMD 5000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-50-SMD-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 SMD 4000К,PD-promled-e27_d-50-smd-#-#-#-#-4000k-#,8000.000000000000,4000.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 SMD 4000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-50-SMD-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 SMD 3000К,PD-promled-e27_d-50-smd-#-#-#-#-3000k-#,7440.000000000000,3000.000000000000,96.000000000000,264.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед Е27-Д 50 SMD 3000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-E27-D-50-SMD-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных. складских и подсобных помещений; придомовых. парковых и прочих уличных территорий.  Световая отдача достигает 165 лм/Вт. Лампы просты в монтаже. надежны и имеют долгий срок службы. Они не содержат ртуть. не требуют дезактивации и захоронения на специализированных полигонах промышленных отходов."
