,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-#-#-#-3000k-120gr,2200.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-#-#-#-4000k-120gr,2370.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-#-#-#-5000k-120gr,2370.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-#-#-#-3000k-120gr,2790.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-#-#-#-4000k-120gr,3000.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-#-#-#-5000k-120gr,3000.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-#-#-#-3000k-120gr,3200.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,29.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-#-#-#-4000k-120gr,3440.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,29.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-#-#-#-5000k-120gr,3440.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,29.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-#-#-#-3000k-120gr,3830.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,34.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-#-#-#-4000k-120gr,4120.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,34.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-#-#-#-5000k-120gr,4120.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,34.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-#-#-#-3000k-120gr,4200.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,37.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-#-#-#-4000k-120gr,4520.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,37.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-#-#-#-5000k-120gr,4520.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,37.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI90 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-cri90-#-#-3000k-120gr,1920.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI90 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-IP30-CRI90-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI90 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-cri90-#-#-4000k-120gr,2060.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI90 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-IP30-CRI90-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI90 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-cri90-#-#-5000k-120gr,2060.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 IP30 CRI90 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-IP30-CRI90-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI90 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-cri90-#-#-3000k-120gr,2430.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI90 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-IP30-CRI90-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI90 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-cri90-#-#-4000k-120gr,2610.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI90 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-IP30-CRI90-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI90 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-cri90-#-#-5000k-120gr,2610.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 IP30 CRI90 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-IP30-CRI90-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI90 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-cri90-#-#-3000k-120gr,2780.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,29.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI90 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-IP30-CRI90-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI90 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-cri90-#-#-4000k-120gr,2990.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,29.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI90 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-IP30-CRI90-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI90 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-cri90-#-#-5000k-120gr,2990.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,29.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 IP30 CRI90 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-IP30-CRI90-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI90 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-cri90-#-#-3000k-120gr,3330.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,34.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI90 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-IP30-CRI90-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI90 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-cri90-#-#-4000k-120gr,3580.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,34.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI90 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-IP30-CRI90-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI90 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-cri90-#-#-5000k-120gr,3580.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,34.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 IP30 CRI90 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-IP30-CRI90-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI90 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-cri90-#-#-3000k-120gr,3650.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,37.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI90 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-IP30-CRI90-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI90 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-cri90-#-#-4000k-120gr,3930.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,37.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI90 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-IP30-CRI90-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI90 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-cri90-#-#-5000k-120gr,3930.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,37.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 IP30 CRI90 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-IP30-CRI90-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 Эко IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-eco-#-#-3000k-120gr,2060.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 Эко IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-Eko-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 Эко IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-eco-#-#-4000k-120gr,2220.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 Эко IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-Eko-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 Эко IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-20-#-#-eco-#-#-5000k-120gr,2220.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 20 Эко IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-20-Eko-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 Эко IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-eco-#-#-3000k-120gr,2620.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 Эко IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-Eko-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 Эко IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-eco-#-#-4000k-120gr,2820.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 Эко IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-Eko-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 Эко IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-25-#-#-eco-#-#-5000k-120gr,2820.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 25 Эко IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-25-Eko-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 Эко IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-eco-#-#-3000k-120gr,3000.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 Эко IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-Eko-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 Эко IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-eco-#-#-4000k-120gr,3230.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 Эко IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-Eko-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 Эко IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-30-#-#-eco-#-#-5000k-120gr,3230.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 30 Эко IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-30-Eko-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 Эко IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-eco-#-#-3000k-120gr,3620.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 Эко IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-Eko-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 Эко IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-eco-#-#-4000k-120gr,3890.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 Эко IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-Eko-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 Эко IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-35-#-#-eco-#-#-5000k-120gr,3890.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,36.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 35 Эко IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-35-Eko-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 Эко IP30 CRI80 3000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-eco-#-#-3000k-120gr,3980.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,39.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 Эко IP30 CRI80 3000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-Eko-IP30-CRI80-3000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 Эко IP30 CRI80 4000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-eco-#-#-4000k-120gr,4280.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,39.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 Эко IP30 CRI80 4000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-Eko-IP30-CRI80-4000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 Эко IP30 CRI80 5000К,PD-promled-grilyato_reflect-40-#-#-eco-#-#-5000k-120gr,4280.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,39.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Рефлект 40 Эко IP30 CRI80 5000К,1.400000000000,от -40 до +50,УХЛ 4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Reflekt-40-Eko-IP30-CRI80-5000K/,AC,2,0.960000000000,230,"«Грильято Рефлект» подойдет для помещений. где необходим комфортный рассеянный свет. Благодаря продуманной форме корпуса. качеству отражающего покрытия. применению высокоэффективных светодиодов на малых токах. светильник «Грильято Рефлект» имеет значительный показатель световой отдачи — до 122 лм/Вт."
