,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,35200.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 5000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-5000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,32040.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 5000К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-5000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,32040.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 4000К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-4000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,29800.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 3000К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-3000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,35200.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 5000К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-5000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,35200.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 4000К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-4000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,32740.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 3000К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-3000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,38280.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 5000К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-5000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,38280.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 4000К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-4000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,35600.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 3000К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-3000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,43000.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-5000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,43000.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-4000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,39990.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-3000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,47040.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 140х50°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-5000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,47040.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 140х50°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-4000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,43750.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 140х50°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-3000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-300-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,49200.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 140х50°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-300-L-v2-5000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-300-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,49200.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 140х50°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-300-L-v2-4000K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,32040.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 5000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-5000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,32040.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 4000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-4000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,29800.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI70 3000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-3000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,35200.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 4000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-4000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,32740.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI70 3000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-3000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,38280.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 5000К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-5000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,38280.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 4000К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-4000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,35600.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI70 3000К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-3000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,43000.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 5000К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-5000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,43000.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 4000К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-4000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,39990.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI70 3000К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-3000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,47040.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 155х70°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-5000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,47040.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 155х70°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-4000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,43750.000000000000,3000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 155х70°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-3000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-300-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,49200.000000000000,5000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 155х70°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-300-L-v2-5000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-300-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,49200.000000000000,4000.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 155х70°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-300-L-v2-4000K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,27500.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI80 2700К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,30200.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI80 2700К 140х50°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,32500.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI80 2700К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,35600.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI80 2700К 140х50°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,38800.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI80 2700К 140х50°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-180-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,27500.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 L v2 CRI80 2700К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-L-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-200-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,30200.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 L v2 CRI80 2700К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-L-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-220-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,32500.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,220.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 220 L v2 CRI80 2700К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-220-L-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-250-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,35600.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 250 L v2 CRI80 2700К 155х70°,7.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-250-L-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_l_v2-280-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,38800.000000000000,2700.000000000000,331.000000000000,111.000000000000,787.000000000000,280.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 280 L v2 CRI80 2700К 155х70°,8.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-280-L-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Особенности светильников «Гроза L v2»:  высокая световая отдача – до 175 лм/Вт; литой корпус с доступом в отсек коммутации без инструмента – удобное обслуживание светильника; улучшенный теплоотвод по сравнению с предыдущим поколением «Гроз L»."
