,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-25-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,4170.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-25-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,4170.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-25-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,3880.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-30-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,5000.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-30-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,5000.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-30-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,4650.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-25-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,4170.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-25-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,4170.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-25-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,3880.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-30-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,5000.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-30-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,5000.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-30-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,4650.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-40-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,6700.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-40-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,6700.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-40-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,6230.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-s-v2-cri70-3000k-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-40-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,6700.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-40-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,6700.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-40-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,6230.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,8200.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,8200.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,7630.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,8200.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,8200.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,7630.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,9600.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,9600.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,8930.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,9600.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,9600.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,8930.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,11060.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,11060.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,10290.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,11060.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,11060.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,10290.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,12400.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,12400.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,11530.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,12400.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,12400.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,11530.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,13700.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 5000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,13700.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 4000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,12740.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 3000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,13700.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,13700.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,12740.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,15000.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 5000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,15000.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,13950.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,15000.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,15000.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,13950.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,9900.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,9900.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,9210.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,9900.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,9900.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-60-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,9210.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,11380.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,11380.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,10580.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,11380.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,11380.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-70-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,10580.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,12800.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,12800.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,11900.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,12800.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,12800.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-80-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,11900.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,14400.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,14400.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,13390.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,14400.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,14400.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-90-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,13390.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,16000.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,16000.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,14880.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,16000.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,16000.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-100-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,14880.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-20-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,3100.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-S-v2-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-20-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,3330.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-S-v2-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-20-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,3330.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 5000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-S-v2-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-20-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,3100.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-S-v2-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-20-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,3330.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 4000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-S-v2-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-20-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,3330.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 S v2 CRI70 5000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-S-v2-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,7810.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,8400.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,8400.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-140kh50gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,7810.000000000000,3000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-Ekstra-CRI70-3000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,8400.000000000000,4000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-Ekstra-CRI70-4000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s_v2-50-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,8400.000000000000,5000.000000000000,212.000000000000,112.000000000000,597.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 S v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-S-v2-Ekstra-CRI70-5000K-155kh70gr/,"Модульная оптика из ПММА специально разработана под семейство светильников «Гроза». Таким образом. оптическая система «светодиод-линза» создает КСС. обеспечивающую оптимальные яркость. коэффициенты ослепленности и периферийности. равномерность освещения."
