,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-5000k-10gr,1500.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 10°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-4000k-10gr,1500.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 10°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-3000k-10gr,1400.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 10°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-5000k-15gr,1500.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 15°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-4000k-15gr,1500.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 15°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-3000k-15gr,1400.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 15°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-5000k-25gr,1500.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 25°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-4000k-25gr,1500.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 25°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-3000k-25gr,1400.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 25°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-5000k-50gr,1500.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 50°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-4000k-50gr,1500.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 50°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-3000k-50gr,1400.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 50°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-5000k-90gr,1500.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 5000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-4000k-90gr,1500.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 4000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-12-#-m-#-#-#-3000k-90gr,1400.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 12 M CRI80 3000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-12-M-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-5000k-10gr,2640.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 10°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-4000k-10gr,2640.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 10°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-3000k-10gr,2460.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 10°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-5000k-15gr,2640.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 15°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-4000k-15gr,2640.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 15°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-3000k-15gr,2460.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 15°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-5000k-25gr,2640.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 25°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-4000k-25gr,2640.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 25°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-3000k-25gr,2460.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 25°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-5000k-50gr,2640.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 50°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-4000k-50gr,2640.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 50°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-3000k-50gr,2460.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 50°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-5000k-90gr,2640.000000000000,5000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 5000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-4000k-90gr,2640.000000000000,4000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 4000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-24-#-m-#-#-#-3000k-90gr,2460.000000000000,3000.000000000000,200.000000000000,95.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 24 M CRI80 3000К 90°,1.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-24-M-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-5000k-10gr,1350.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 10°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-4000k-10gr,1350.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 10°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-3000k-10gr,1260.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 10°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-5000k-15gr,1350.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 15°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-4000k-15gr,1350.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 15°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-3000k-15gr,1260.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 15°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-5000k-25gr,1350.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 25°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-4000k-25gr,1350.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 25°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-3000k-25gr,1260.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 25°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-5000k-50gr,1350.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-4000k-50gr,1350.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-3000k-50gr,1260.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-5000k-90gr,1350.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 5000К 90°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-4000k-90gr,1350.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 4000К 90°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-10-#-l-#-#-#-3000k-90gr,1260.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 10 L CRI80 3000К 90°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-10-L-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-5000k-10gr,2500.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 10°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-4000k-10gr,2500.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 10°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-3000k-10gr,2330.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 10°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-5000k-15gr,2500.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 15°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-4000k-15gr,2500.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 15°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-3000k-15gr,2330.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 15°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-5000k-25gr,2500.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 25°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-4000k-25gr,2500.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 25°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-3000k-25gr,2330.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 25°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-5000k-50gr,2500.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-4000k-50gr,2500.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-3000k-50gr,2330.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-5000k-90gr,2500.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 5000К 90°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-4000k-90gr,2500.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 4000К 90°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-20-#-l-#-#-#-3000k-90gr,2330.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 20 L CRI80 3000К 90°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-20-L-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-5000k-10gr,3450.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 10°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-4000k-10gr,3450.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 10°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-3000k-10gr,3210.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 10°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-5000k-15gr,3450.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 15°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-4000k-15gr,3450.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 15°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-3000k-15gr,3210.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 15°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-5000k-25gr,3450.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 25°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-4000k-25gr,3450.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 25°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-3000k-25gr,3210.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 25°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-5000k-50gr,3450.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 50°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-4000k-50gr,3450.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 50°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-3000k-50gr,3210.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 50°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-5000k-90gr,3450.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 5000К 90°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-4000k-90gr,3450.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 4000К 90°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-30-#-l-#-#-#-3000k-90gr,3210.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 30 L CRI80 3000К 90°,4.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-30-L-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-5000k-10gr,4400.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 10°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-4000k-10gr,4400.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 10°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-3000k-10gr,4090.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 10°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-5000k-15gr,4400.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 15°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-4000k-15gr,4400.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 15°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-3000k-15gr,4090.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 15°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-5000k-25gr,4400.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 25°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-4000k-25gr,4400.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 25°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-3000k-25gr,4090.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 25°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-5000k-50gr,4400.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 50°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-4000k-50gr,4400.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 50°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-3000k-50gr,4090.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 50°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-5000k-90gr,4400.000000000000,5000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 5000К 90°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-4000k-90gr,4400.000000000000,4000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 4000К 90°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-40-#-l-#-#-#-3000k-90gr,4090.000000000000,3000.000000000000,320.000000000000,95.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 40 L CRI80 3000К 90°,4.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-40-L-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 10°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-3000k-10gr,470.000000000000,3000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 10°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-3000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 10°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-4000k-10gr,500.000000000000,4000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 10°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-4000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 10°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-5000k-10gr,500.000000000000,5000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 10°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-5000K-10gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 15°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-3000k-15gr,470.000000000000,3000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 15°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-3000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 15°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-4000k-15gr,500.000000000000,4000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 15°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-4000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 15°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-5000k-15gr,500.000000000000,5000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 15°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-5000K-15gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 25°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-3000k-25gr,470.000000000000,3000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 25°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-3000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 25°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-4000k-25gr,500.000000000000,4000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 25°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-4000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 25°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-5000k-25gr,500.000000000000,5000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 25°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-5000K-25gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 50°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-3000k-50gr,470.000000000000,3000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 50°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-3000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 50°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-4000k-50gr,500.000000000000,4000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 50°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-4000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 50°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-5000k-50gr,500.000000000000,5000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 50°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-5000K-50gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 90°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-3000k-90gr,470.000000000000,3000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 90°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-3000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 90°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-4000k-90gr,500.000000000000,4000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 90°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-4000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 90°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-5000k-90gr,500.000000000000,5000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 90°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-5000K-90gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-3000k-10x65gr,470.000000000000,3000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 3000К 10х65°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-3000K-10kh65gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-4000k-10x65gr,500.000000000000,4000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 4000К 10х65°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-4000K-10kh65gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-grunt-4-#-s-#-#-#-5000k-10x65gr,500.000000000000,5000.000000000000,100.000000000000,108.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грунт 4 S CRI80 5000К 10х65°,0.750000000000,от -30 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grunt-4-S-CRI80-5000K-10kh65gr/,"Серия ландшафтных тротуарных светильников цилиндрической формы для подсветки зеленых насаждений. архитектурных форм и фасадов зданий. Особенности серии: три типоразмера — S (100 мм). M (200 мм) и L (320 мм); мощностной ряд — 3-40 Вт; световой поток — до 4400 лм; световая эффективность — до 135 лм/Вт; степень защиты от влаги и пыли IP68."
