,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 3000К,PD-promled-jelud-15-#-#-eko-#-#-3000k-#,от -50 до +50,2510.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP54,158.000000000000,238.000000000000,17.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 3000К,1.800000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/zhelud-15-eko-3000k/,AC,1,"Серия подвесных светодиодных светильников для локального освещения: промышленных помещений; подсобных помещений; подъездов и т.п. Серия «Желудь» — это классические светильники для объектов ЖКХ."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 5000К,PD-promled-jelud-15-#-#-eko-#-#-5000k-#,от -50 до +50,2700.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP54,158.000000000000,238.000000000000,17.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 5000К,1.800000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/zhelud-15-eko-5000k/,AC,1,"Серия подвесных светодиодных светильников для локального освещения: промышленных помещений; подсобных помещений; подъездов и т.п. Серия «Желудь» — это классические светильники для объектов ЖКХ."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 6500К,PD-promled-jelud-15-#-#-eko-#-#-6500k-#,от -50 до +50,2700.000000000000,УХЛ2,6500.000000000000,70.000000000000,IP54,158.000000000000,238.000000000000,17.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 6500К,1.800000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/zhelud-15-eko-6500k/,AC,1,"Серия подвесных светодиодных светильников для локального освещения: промышленных помещений; подсобных помещений; подъездов и т.п. Серия «Желудь» — это классические светильники для объектов ЖКХ."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 4000К,PD-promled-jelud-15-#-#-eko-#-#-4000k-#,от -50 до +50,2700.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP54,158.000000000000,238.000000000000,17.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь 15 Эко IP54 4000К,1.800000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/zhelud-15-eko-4000k/,AC,1,"Серия подвесных светодиодных светильников для локального освещения: промышленных помещений; подсобных помещений; подъездов и т.п. Серия «Желудь» — это классические светильники для объектов ЖКХ."
