,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,1540.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 5000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-400lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,1540.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 4000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-400lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,1430.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 3000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-400lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-#-#-#-5000k-opal,1390.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 5000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-#-#-#-4000k-opal,1390.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 4000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-#-#-#-3000k-opal,1290.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 3000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,2160.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,2160.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,2010.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-#-#-#-5000k-opal,1950.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-#-#-#-4000k-opal,1950.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-#-#-#-3000k-opal,1810.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,3080.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,3080.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,2860.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-#-#-#-5000k-opal,2790.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-#-#-#-4000k-opal,2790.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-#-#-#-3000k-opal,2590.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал,0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 3000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-datchik-#-#-3000k-opal,1290.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 3000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 4000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-datchik-#-#-4000k-prozrachniy,1540.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 4000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-eko-ip66-ip67-4000K-BAP-400lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 3000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-datchik-#-#-3000k-prozrachniy,1430.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 3000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-eko-ip66-ip67-3000K-BAP-400lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 5000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-datchik-#-#-5000k-prozrachniy,1540.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (400лм 1.5час.) 5000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-eko-ip66-ip67-5000K-BAP-400lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 4000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-datchik-#-#-4000k-opal,1390.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 4000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 5000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-10-#-eko-datchik-#-#-5000k-opal,1390.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,9.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 БАП (340лм 1.5час.) 5000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-datchik-#-#-5000k-prozrachniy,2160.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-eko-ip66-ip67-5000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-datchik-#-#-4000k-prozrachniy,2160.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-eko-ip66-ip67-4000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-datchik-#-#-3000k-prozrachniy,2010.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-eko-ip66-ip67-3000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-datchik-#-#-5000k-opal,1950.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-datchik-#-#-4000k-opal,1950.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-15-#-eko-datchik-#-#-3000k-opal,1810.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-datchik-#-#-5000k-prozrachniy,3080.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 5000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-eko-ip66-ip67-5000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-datchik-#-#-4000k-prozrachniy,3080.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 4000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-eko-ip66-ip67-4000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-datchik-#-#-3000k-prozrachniy,2860.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (520лм 1.5час.) 3000К Прозрачный (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-eko-ip66-ip67-3000K-BAP-520lm-1-5ch-Prozrachnyj-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-datchik-#-#-5000k-opal,2790.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 5000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-5000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-datchik-#-#-4000k-opal,2790.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 4000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-4000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал (Датчик),PD-promled-jelud_neo_bap-20-#-eko-datchik-#-#-3000k-opal,2590.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 БАП (440лм 1.5час.) 3000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-IP66-IP67-3000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-Datchik/,"Серия аварийных подвесных светодиодных светильников для освещения: промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками; объектов ЖКХ: черных лестниц. подвальных и подсобных помещений и т.д. «Желудь Нео Эко БАП» — это современные светильники собственной разработки и производства PromLED."
