,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 80 COB 3000К,PD-promled-kc_e40_c-80-#-#-#-#-#-3000k-#,9670.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,290.000000000000,80.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 80 COB 3000К,1.200000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-80-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 80 COB 6500К,PD-promled-kc_e40_c-80-#-#-#-#-#-6500k-#,10400.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,290.000000000000,80.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 80 COB 6500К,1.200000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-80-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 6500К,PD-promled-kc_e40_c-40-#-#-#-#-#-6500k-#,6050.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 6500К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-40-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 4000К,PD-promled-kc_e40_c-40-#-#-#-#-#-4000k-#,6050.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 4000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-40-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 3000К,PD-promled-kc_e40_c-40-#-#-#-#-#-3000k-#,5630.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 3000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-40-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 6500К,PD-promled-kc_e40_c-30-#-#-#-#-#-6500k-#,4650.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,208.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 6500К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-30-6501/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 4000К,PD-promled-kc_e40_c-30-#-#-#-#-#-4000k-#,4650.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,208.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 4000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-30-4001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 3000К,PD-promled-kc_e40_c-30-#-#-#-#-#-3000k-#,4320.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,208.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 3000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-30-3001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 6500К,PD-promled-kc_e40_c-50-#-#-#-#-#-6500k-#,7500.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 6500К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-50-6501/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 4000К,PD-promled-kc_e40_c-50-#-#-#-#-#-4000k-#,7500.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 4000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-50-4001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 3000К,PD-promled-kc_e40_c-50-#-#-#-#-#-3000k-#,6980.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 3000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-50-3001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 6500К,PD-promled-kc_e40_c-60-#-#-#-#-#-6500k-#,8750.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 6500К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-60-6501/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 4000К,PD-promled-kc_e40_c-60-#-#-#-#-#-4000k-#,8750.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 4000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-60-4001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 3000К,PD-promled-kc_e40_c-60-#-#-#-#-#-3000k-#,8140.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 3000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-60-3001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 5000К,PD-promled-kc_e40_c-60-#-#-#-#-#-5000k-#,8750.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 60 5000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-60-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 5000К,PD-promled-kc_e40_c-50-#-#-#-#-#-5000k-#,7500.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 50 5000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-50-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 5000К,PD-promled-kc_e40_c-40-#-#-#-#-#-5000k-#,6050.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,258.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 40 5000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-40-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 5000К,PD-promled-kc_e40_c-30-#-#-#-#-#-5000k-#,4650.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,208.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 30 5000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-30-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 80 COB 4000К,PD-promled-kc_e40_c-80-#-#-#-#-#-4000k-#,10400.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,290.000000000000,80.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 С 80 COB 4000К,1.200000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-S-80-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса позволяет эффективно отводить тепло от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Также лампы КС Е40-С отличаются выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
