,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,Масса##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-5-#-#-eko-#-#-5000k-opal,640.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-5-Eko-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-5-#-#-eko-#-#-4000k-opal,640.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-5-Eko-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-5-#-#-eko-#-#-3000k-opal,600.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-5-Eko-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-8-#-#-eko-#-#-5000k-opal,1010.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-8-#-#-eko-#-#-4000k-opal,1010.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-8-#-#-eko-#-#-3000k-opal,940.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-eko-#-#-5000k-opal,1250.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-eko-#-#-4000k-opal,1250.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-eko-#-#-3000k-opal,1160.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-eko-#-#-5000k-opal,1490.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Eko-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-eko-#-#-4000k-opal,1490.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Eko-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-eko-#-#-3000k-opal,1390.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Eko-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-eko-#-#-5000k-opal,1770.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 5000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-eko-#-#-4000k-opal,1770.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 4000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-eko-#-#-3000k-opal,1650.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 3000К Опал,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-5-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,760.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-5-Eko-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-5-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,760.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-5-Eko-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-5-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,710.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,5.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 5 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-5-Eko-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-8-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,1200.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-8-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,1200.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-8-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,1120.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,1480.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,1480.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,1380.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,1760.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Eko-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,1760.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Eko-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,1640.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Eko-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,2100.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 5000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,2100.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 4000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,1950.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко IP54 CRI70 3000К Призма,0.250000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.250000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-#-4000k-prizma,1800.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-#-5000k-opal,1270.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-#-4000k-opal,1270.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-#-3000k-opal,1180.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-#-5000k-opal,1520.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-#-4000k-opal,1520.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-#-3000k-opal,1410.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-#-5000k-opal,1770.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-#-4000k-opal,1770.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-#-3000k-opal,1650.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Опал,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-#-5000k-prizma,1500.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-#-4000k-prizma,1500.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-#-3000k-prizma,1400.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-#-5000k-prizma,1800.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-#-3000k-prizma,1670.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-#-5000k-prizma,2100.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-#-4000k-prizma,2100.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-#-3000k-prizma,1950.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Призма,0.280000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.280000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-8-epu-330lm-eko-#-#-5000k-prizma,1200.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-5000K-BAP-330lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-8-epu-330lm-eko-#-#-4000k-prizma,1200.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-4000K-BAP-330lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-8-epu-330lm-eko-#-#-3000k-prizma,1120.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-3000K-BAP-330lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-epu-400lm-eko-#-#-5000k-prizma,1480.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-5000K-BAP-400lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-epu-400lm-eko-#-#-4000k-prizma,1480.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-4000K-BAP-400lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-10-epu-400lm-eko-#-#-3000k-prizma,1380.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-3000K-BAP-400lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-epu-520lm-eko-#-#-5000k-prizma,2100.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-5000K-BAP-520lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-epu-520lm-eko-#-#-4000k-prizma,2100.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-4000K-BAP-520lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo-15-epu-520lm-eko-#-#-3000k-prizma,1950.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-3000K-BAP-520lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-8-epu-280lm-eko-#-#-5000k-opal,1010.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-5000K-BAP-280lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-8-epu-280lm-eko-#-#-4000k-opal,1010.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-4000K-BAP-280lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-8-epu-280lm-eko-#-#-3000k-opal,940.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-3000K-BAP-280lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-epu-340lm-eko-#-#-5000k-opal,1250.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-5000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-epu-340lm-eko-#-#-4000k-opal,1250.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-4000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-10-epu-340lm-eko-#-#-3000k-opal,1160.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-3000K-BAP-340lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-epu-440lm-eko-#-#-5000k-opal,1770.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-5000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-epu-440lm-eko-#-#-4000k-opal,1770.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-4000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo-15-epu-440lm-eko-#-#-3000k-opal,1650.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал,0.400000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-3000K-BAP-440lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.400000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-epu-330lm-eko-#-datchik-5000k-prizma,1200.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-5000K-Datchik-BAP-330lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-epu-330lm-eko-#-datchik-4000k-prizma,1200.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-4000K-Datchik-BAP-330lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-epu-330lm-eko-#-datchik-3000k-prizma,1120.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (330лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-3000K-Datchik-BAP-330lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-epu-400lm-eko-#-datchik-5000k-prizma,1480.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-5000K-Datchik-BAP-400lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-epu-400lm-eko-#-datchik-4000k-prizma,1480.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-4000K-Datchik-BAP-400lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-epu-400lm-eko-#-datchik-3000k-prizma,1380.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (400лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-3000K-Datchik-BAP-400lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-epu-520lm-eko-#-datchik-5000k-prizma,2100.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-5000K-Datchik-BAP-520lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.800000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-epu-520lm-eko-#-datchik-4000k-prizma,2100.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-4000K-Datchik-BAP-520lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.800000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-epu-520lm-eko-#-datchik-3000k-prizma,1950.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (520лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-3000K-Datchik-BAP-520lm-1-5ch-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.800000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-epu-280lm-eko-#-datchik-5000k-opal,1010.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-5000K-Datchik-BAP-280lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-epu-280lm-eko-#-datchik-4000k-opal,1010.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-4000K-Datchik-BAP-280lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-epu-280lm-eko-#-datchik-3000k-opal,940.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 Эко БАП (280лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Eko-3000K-Datchik-BAP-280lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-epu-340lm-eko-#-datchik-5000k-opal,1250.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-5000K-Datchik-BAP-340lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-epu-340lm-eko-#-datchik-4000k-opal,1250.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-4000K-Datchik-BAP-340lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-epu-340lm-eko-#-datchik-3000k-opal,1160.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 Эко БАП (340лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.350000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Eko-3000K-Datchik-BAP-340lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.350000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-epu-440lm-eko-#-datchik-5000k-opal,1770.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-5000K-Datchik-BAP-440lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.800000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-epu-440lm-eko-#-datchik-4000k-opal,1770.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-4000K-Datchik-BAP-440lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.800000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-epu-440lm-eko-#-datchik-3000k-opal,1650.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 Эко БАП (440лм 1.5час.) IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.800000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Eko-3000K-Datchik-BAP-440lm-1-5ch-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.800000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-#-datchik-5000k-opal,1010.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-#-datchik-4000k-opal,1010.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-#-datchik-3000k-opal,940.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-datchik-5000k-opal,1280.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-datchik-4000k-opal,1280.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-datchik-3000k-opal,1190.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-datchik-5000k-opal,1520.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-datchik-4000k-opal,1520.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-datchik-3000k-opal,1410.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-datchik-5000k-opal,1880.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-datchik-4000k-opal,1880.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-datchik-3000k-opal,1750.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-#-datchik-5000k-prizma,1200.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-#-datchik-4000k-prizma,1200.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-#-datchik-3000k-prizma,1120.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-datchik-5000k-prizma,1520.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-datchik-4000k-prizma,1520.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-#-datchik-3000k-prizma,1410.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-datchik-5000k-prizma,1800.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-datchik-4000k-prizma,1800.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-#-datchik-3000k-prizma,1670.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-datchik-5000k-prizma,2230.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-datchik-4000k-prizma,2230.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-#-datchik-3000k-prizma,2070.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик),0.330000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.330000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-opal,1010.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-opal,1010.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-opal,940.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-opal,1280.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-opal,1280.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-opal,1190.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-opal,1520.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-opal,1520.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-opal,1410.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-opal,1880.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-opal,1880.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-opal,1750.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Опал (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Opal-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-prizma,1200.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-prizma,1200.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-8-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-prizma,1120.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 8 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-8-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-prizma,1520.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-prizma,1520.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-10-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-prizma,1410.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 10 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-10-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-prizma,1800.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-prizma,1800.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-12-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-prizma,1670.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 12 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-12-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-2_mode-datchik-5000k-prizma,2230.000000000000,5000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 5000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-5000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-2_mode-datchik-4000k-prizma,2230.000000000000,4000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 4000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-4000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),PD-promled-kronos_neo-15-#-#-#-2_mode-datchik-3000k-prizma,2070.000000000000,3000.000000000000,184.000000000000,60.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 IP54 CRI70 3000К Призма (Датчик (Дежурный режим)),0.270000000000,от -40 до +50,У2,0.900000000000,230,AC,2,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-Datchik-Dezhurnyj-rezhim-3000K-Prizma-1/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д.",0.270000000000
