,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-#-#-#-5000k-opal,2310.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 5000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Al-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-#-#-#-4000k-opal,2310.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 4000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Al-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-#-#-#-3000k-opal,2150.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 3000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Al-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-#-#-#-5000k-prizma,2730.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 5000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Al-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-#-#-#-4000k-prizma,2730.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 4000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Al-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-#-#-#-3000k-prizma,2540.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Ал 3000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Al-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-#-#-#-5000k-opal,2540.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 5000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Al-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-#-#-#-4000k-opal,2540.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 4000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Al-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-#-#-#-3000k-opal,2360.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 3000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Al-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-#-#-#-5000k-prizma,3000.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 5000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Al-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-#-#-#-4000k-prizma,3000.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 4000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Al-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-#-#-#-3000k-prizma,2790.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Ал 3000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Al-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-#-#-#-5000k-opal,3170.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 5000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Al-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-#-#-#-4000k-opal,3170.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 4000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Al-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-#-#-#-3000k-opal,2950.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 3000К Опал,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Al-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-#-#-#-5000k-prizma,3750.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 5000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Al-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-#-#-#-4000k-prizma,3750.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 4000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Al-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-#-#-#-3000k-prizma,3490.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Ал 3000К Призма,0.700000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Al-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2260.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 5000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Eko-Al-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2260.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 4000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Eko-Al-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2100.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 3000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Eko-Al-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,2680.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 5000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Eko-Al-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,2680.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 4000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Eko-Al-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-18-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,2490.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,18.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 18 Эко Ал 3000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-18-Eko-Al-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2490.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 5000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Eko-Al-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2490.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 4000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Eko-Al-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2320.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 3000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Eko-Al-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,2950.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 5000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Eko-Al-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,2950.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 4000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Eko-Al-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-20-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,2740.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 Эко Ал 3000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-Eko-Al-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2970.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 5000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Eko-Al-5000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2970.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 4000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Eko-Al-4000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2760.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 3000К Опал,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Eko-Al-3000K-Opal/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 5000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-eko-#-#-5000k-prizma,3520.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 5000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Eko-Al-5000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 4000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-eko-#-#-4000k-prizma,3520.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 4000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Eko-Al-4000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 3000К Призма,PD-promled-kronos_neo_al-25-#-#-eko-#-#-3000k-prizma,3270.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,61.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 Эко Ал 3000К Призма,0.600000000000,от -40 до +50,У2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-Eko-Al-3000K-Prizma/,"Особенности светильников семейства «Кронос Нео»: высокая энергоэффективность; пластиковый корпус собственной разработки и производства; малые вес и габариты. которые обеспечивают выгодную транспортировку и простой монтаж; возможность исполнения с повышенной степенью влаго- и пылезащиты IP65; вандалоустойчивость: светильник выдерживает прямые удары. падения с высоты и т.д."
