,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-15-#-#-#-#-#-3000k-opal,1810.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-L-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-15-#-#-#-#-#-4000k-opal,1950.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-L-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-15-#-#-#-#-#-5000k-opal,1950.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-L-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-20-#-#-#-#-#-3000k-opal,2420.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-L-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-20-#-#-#-#-#-4000k-opal,2600.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-L-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-20-#-#-#-#-#-5000k-opal,2600.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-L-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-25-#-#-#-#-#-3000k-opal,3020.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-L-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-25-#-#-#-#-#-4000k-opal,3250.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-L-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-25-#-#-#-#-#-5000k-opal,3250.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-L-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-30-#-#-#-#-#-3000k-opal,3630.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-30-L-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-30-#-#-#-#-#-4000k-opal,3900.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-30-L-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-30-#-#-#-#-#-5000k-opal,3900.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-30-L-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 35 L IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-35-#-#-#-#-#-3000k-opal,4230.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 35 L IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-35-L-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 35 L IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-35-#-#-#-#-#-4000k-opal,4550.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 35 L IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-35-L-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 35 L IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-35-#-#-#-#-#-5000k-opal,4550.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 35 L IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-35-L-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-15-#-#-eko-#-#-3000k-opal,1610.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-L-Eko-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-15-#-#-eko-#-#-4000k-opal,1730.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-L-Eko-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-15-#-#-eko-#-#-5000k-opal,1730.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,15.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 15 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-15-L-Eko-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-20-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2140.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-L-Eko-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-20-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2300.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-L-Eko-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-20-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2300.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 20 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-20-L-Eko-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-25-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2680.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-L-Eko-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-25-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2880.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-L-Eko-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-25-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2880.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 25 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-25-L-Eko-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-30-#-#-eko-#-#-3000k-opal,3210.000000000000,3000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L Эко IP54 CRI80 3000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-30-L-Eko-IP54-CRI80-3000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-30-#-#-eko-#-#-4000k-opal,3450.000000000000,4000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L Эко IP54 CRI80 4000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-30-L-Eko-IP54-CRI80-4000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,PD-promled-kronos_neo_l-30-#-#-eko-#-#-5000k-opal,3450.000000000000,5000.000000000000,350.000000000000,91.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Кронос Нео 30 L Эко IP54 CRI80 5000К Опал,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP54,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Kronos-Neo-30-L-Eko-IP54-CRI80-5000K-Opal/,"Серия классических светодиодных светильников круглой формы в увеличенном размере для освещения внутренних помещений современных жилых комплексов и коммерческих зданий: парадных и подъездов; холлов и коридоров; лестничных пролетов."
