,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-10-590mm-#-#-#-#-5000k-opal,1550.000000000000,5000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 5000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-590mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-10-590mm-#-#-#-#-4000k-opal,1550.000000000000,4000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 4000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-590mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-10-590mm-#-#-#-#-3000k-opal,1440.000000000000,3000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 3000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-590mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-10-590mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1820.000000000000,5000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 5000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-590mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-10-590mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1820.000000000000,4000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 4000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-590mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-10-590mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1690.000000000000,3000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 590мм 3000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-590mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-20-590mm-#-#-#-#-5000k-opal,3100.000000000000,5000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 5000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-590mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-20-590mm-#-#-#-#-4000k-opal,3100.000000000000,4000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 4000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-590mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-20-590mm-#-#-#-#-3000k-opal,2880.000000000000,3000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 3000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-590mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-20-590mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3640.000000000000,5000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 5000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-590mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-20-590mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3640.000000000000,4000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 4000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-590mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-20-590mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3390.000000000000,3000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 590мм 3000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-590mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-25-590mm-#-#-#-#-5000k-opal,3940.000000000000,5000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 5000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-25-590mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-25-590mm-#-#-#-#-4000k-opal,3940.000000000000,4000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 4000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-25-590mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-25-590mm-#-#-#-#-3000k-opal,3660.000000000000,3000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 3000К Опал,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-25-590mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-25-590mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4620.000000000000,5000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 5000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-25-590mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-25-590mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4620.000000000000,4000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 4000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-25-590mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-25-590mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4300.000000000000,3000.000000000000,588.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 25 590мм 3000К Прозрачный,1.400000000000,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-25-590mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-10-1090mm-#-#-#-#-5000k-opal,1550.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 5000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-1090mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-10-1090mm-#-#-#-#-4000k-opal,1550.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 4000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-1090mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-10-1090mm-#-#-#-#-3000k-opal,1440.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 3000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-1090mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-10-1090mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1820.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 5000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-1090mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-10-1090mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1820.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 4000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-1090mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-10-1090mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1690.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 10 1090мм 3000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-10-1090mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-20-1090mm-#-#-#-#-5000k-opal,3100.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 5000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-1090mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-20-1090mm-#-#-#-#-4000k-opal,3100.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 4000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-1090mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-20-1090mm-#-#-#-#-3000k-opal,2880.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 3000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-1090mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-20-1090mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3640.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 5000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-1090mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-20-1090mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3640.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 4000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-1090mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-20-1090mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,3390.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 20 1090мм 3000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-20-1090mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-30-1090mm-#-#-#-#-5000k-opal,4640.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 5000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-30-1090mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-30-1090mm-#-#-#-#-4000k-opal,4640.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 4000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-30-1090mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-30-1090mm-#-#-#-#-3000k-opal,4320.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 3000К Опал,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-30-1090mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-30-1090mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,5440.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 5000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-30-1090mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-30-1090mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,5440.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 4000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-30-1090mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-30-1090mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,5060.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 30 1090мм 3000К Прозрачный,2.500000000000,2.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-30-1090mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-40-1090mm-#-#-#-#-5000k-opal,6200.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 5000К Опал,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-40-1090mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-40-1090mm-#-#-#-#-4000k-opal,6200.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 4000К Опал,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-40-1090mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-40-1090mm-#-#-#-#-3000k-opal,5770.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 3000К Опал,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-40-1090mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-40-1090mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,7270.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 5000К Прозрачный,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-40-1090mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-40-1090mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,7270.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 4000К Прозрачный,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-40-1090mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-40-1090mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6760.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 40 1090мм 3000К Прозрачный,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-40-1090mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 5000К Опал,PD-promled-lightbar-50-1090mm-#-#-#-#-5000k-opal,7880.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 5000К Опал,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-50-1090mm-5000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 4000К Опал,PD-promled-lightbar-50-1090mm-#-#-#-#-4000k-opal,7880.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 4000К Опал,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-50-1090mm-4000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 3000К Опал,PD-promled-lightbar-50-1090mm-#-#-#-#-3000k-opal,7330.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 3000К Опал,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-50-1090mm-3000K-Opal/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 5000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-50-1090mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,9240.000000000000,5000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 5000К Прозрачный,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-50-1090mm-5000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 4000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-50-1090mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,9240.000000000000,4000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 4000К Прозрачный,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-50-1090mm-4000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 3000К Прозрачный,PD-promled-lightbar-50-1090mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,8590.000000000000,3000.000000000000,1088.000000000000,65.000000000000,73.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Лайтбар 50 1090мм 3000К Прозрачный,2.600000000000,2.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP68,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Lajtbar-50-1090mm-3000K-Prozrachnyj/,"Повышенная герметичность корпуса (IP68) позволяет использовать светильники в условиях сильной загрязненности/запыленности и очищать их с помощью водяных струй под давлением. Помимо этого. стеклянный корпус не подвержен появлению царапин даже при многократном очищении. например. с помощью ветоши. Световая отдача достигает 157 лм/Вт."
