,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 10 5000К 155х50°,PD-promled-park_mini-10-#-#-#-#-#-5000k-155x50gr,1800.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 10 5000К 155х50°,6.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-10-5000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 10 4000К 155х50°,PD-promled-park_mini-10-#-#-#-#-#-4000k-155x50gr,1800.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 10 4000К 155х50°,6.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-10-4000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 10 3000К 155х50°,PD-promled-park_mini-10-#-#-#-#-#-3000k-155x50gr,1690.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 10 3000К 155х50°,6.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-10-3000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 20 5000К 155х50°,PD-promled-park_mini-20-#-#-#-#-#-5000k-155x50gr,3200.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 20 5000К 155х50°,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-20-5000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 20 4000К 155х50°,PD-promled-park_mini-20-#-#-#-#-#-4000k-155x50gr,3200.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 20 4000К 155х50°,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-20-4000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 20 3000К 155х50°,PD-promled-park_mini-20-#-#-#-#-#-3000k-155x50gr,3010.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 20 3000К 155х50°,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-20-3000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 30 5000К 155х50°,PD-promled-park_mini-30-#-#-#-#-#-5000k-155x50gr,4700.000000000000,5000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 30 5000К 155х50°,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-30-5000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 30 4000К 155х50°,PD-promled-park_mini-30-#-#-#-#-#-4000k-155x50gr,4700.000000000000,4000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 30 4000К 155х50°,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-30-4000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 30 3000К 155х50°,PD-promled-park_mini-30-#-#-#-#-#-3000k-155x50gr,4420.000000000000,3000.000000000000,250.000000000000,295.000000000000,1007.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Парк Мини 30 3000К 155х50°,6.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Park-Mini-30-3000K-155×50gr/,"Особенности серии: высокая энергоэффективность — до 164 лм/Вт; защитная бленда. скрывающая источник света и защищающая зрителя от слепящего эффекта; эстетичный единый с опорой корпус без видимых стыков и сварных швов; стильный дизайн. который легко впишется в современное общественное пространство; антивандальная конструкция."
