,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,количество модулей##OTHER##,Длина модуля##LENGTH##MILLIMETERS
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-400-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,50220.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 12°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-3000k-25gr,56730.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 25°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-3000k-35gr,56730.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 35°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-3000k-60gr,56730.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 60°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-3000k-90gr,56730.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 90°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-400-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,54000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 12°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-4000k-25gr,61000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 25°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-4000k-35gr,61000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 35°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-4000k-60gr,61000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 60°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-4000k-90gr,61000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 90°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-400-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,54000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 12°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-5000k-25gr,61000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 25°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-5000k-35gr,61000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 35°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-5000k-60gr,61000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 60°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-5000k-90gr,61000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 90°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-500-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,62780.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 12°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-3000k-25gr,69750.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 25°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-3000k-35gr,69750.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 35°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-3000k-60gr,69750.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 60°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-3000k-90gr,69750.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 90°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-500-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,67500.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 12°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-4000k-25gr,75000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 25°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-4000k-35gr,75000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 35°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-4000k-60gr,75000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 60°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-4000k-90gr,75000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 90°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-500-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,67500.000000000000,5000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 12°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-5000k-25gr,75000.000000000000,5000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 25°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-5000k-35gr,75000.000000000000,5000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 35°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-5000k-60gr,75000.000000000000,5000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 60°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-5000k-90gr,75000.000000000000,5000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 90°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-600-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,75330.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 12°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-3000k-25gr,85100.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 25°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-3000k-35gr,85100.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 35°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-3000k-60gr,85100.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 60°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-3000k-90gr,85100.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 90°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-600-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,81000.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 12°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-4000k-25gr,91500.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 25°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-4000k-35gr,91500.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 35°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-4000k-60gr,91500.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 60°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-4000k-90gr,91500.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 90°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-600-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,81000.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 12°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-5000k-25gr,91500.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 25°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-5000k-35gr,91500.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 35°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-5000k-60gr,91500.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 60°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-5000k-90gr,91500.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 90°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-750-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,94120.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 12°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-3000k-25gr,104630.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 25°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-3000k-35gr,104630.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 35°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-3000k-60gr,104630.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 60°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-3000k-90gr,104630.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 90°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-750-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,101200.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 12°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-4000k-25gr,112500.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 25°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-4000k-35gr,112500.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 35°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-4000k-60gr,112500.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 60°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-4000k-90gr,112500.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 90°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-750-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,101200.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 12°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-5000k-25gr,112500.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 25°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-5000k-35gr,112500.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 35°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-5000k-60gr,112500.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 60°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-5000k-90gr,112500.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 90°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-1000-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,125550.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 12°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-3000k-25gr,139500.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 25°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-3000k-35gr,139500.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 35°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-3000k-60gr,139500.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 60°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-3000k-90gr,139500.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 90°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-1000-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,135000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 12°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-4000k-25gr,150000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 25°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-4000k-35gr,150000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 35°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-4000k-60gr,150000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 60°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-4000k-90gr,150000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 90°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-1000-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,135000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 12°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-5000k-25gr,150000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 25°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-5000k-35gr,150000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 35°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-5000k-60gr,150000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 60°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-5000k-90gr,150000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 90°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-400-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,57660.000000000000,3000.000000000000,440.000000000000,388.000000000000,239.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 135х55°,8.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-400-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,62000.000000000000,4000.000000000000,440.000000000000,388.000000000000,239.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 135х55°,8.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-400-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,62000.000000000000,5000.000000000000,440.000000000000,388.000000000000,239.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 135х55°,8.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-500-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,67430.000000000000,3000.000000000000,513.000000000000,388.000000000000,239.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 135х55°,10.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-500-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,72500.000000000000,4000.000000000000,513.000000000000,388.000000000000,239.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 135х55°,10.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-500-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,72500.000000000000,5000.000000000000,513.000000000000,388.000000000000,239.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 135х55°,10.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-600-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,86490.000000000000,3000.000000000000,425.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 135х55°,16.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-600-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,93000.000000000000,4000.000000000000,425.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 135х55°,16.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-600-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,93000.000000000000,5000.000000000000,425.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 135х55°,16.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-750-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,101180.000000000000,3000.000000000000,498.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 135х55°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-750-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,108800.000000000000,4000.000000000000,498.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 135х55°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-750-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,108800.000000000000,5000.000000000000,498.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 135х55°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,145000.000000000000,5000.000000000000,644.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 135х55°,23.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,145000.000000000000,4000.000000000000,644.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 135х55°,23.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,134850.000000000000,3000.000000000000,644.000000000000,579.000000000000,365.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 135х55°,23.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-400-#-12gr-#-box-#-3000k-12gr,50220.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 12°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-3000k-25gr,56730.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 25°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-3000k-35gr,56730.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 35°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-3000k-60gr,56730.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 60°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-3000k-90gr,56730.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 90°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-400-#-135x55gr-#-box-#-3000k-135x55gr,57660.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 135х55°,13.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-400-#-12gr-#-box-#-4000k-12gr,54000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 12°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-400-#-135x55gr-#-box-#-4000k-135x55gr,62000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 135х55°,13.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-4000k-25gr,61000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 25°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-4000k-35gr,61000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 35°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-4000k-60gr,61000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 60°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-4000k-90gr,61000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 90°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-400-#-12gr-#-box-#-5000k-12gr,54000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 12°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-400-#-135x55gr-#-box-#-5000k-135x55gr,62000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 135х55°,13.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-5000k-25gr,61000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 25°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-5000k-35gr,61000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 35°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-5000k-60gr,61000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 60°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-5000k-90gr,61000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 90°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-500-#-12gr-#-box-#-3000k-12gr,62780.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 12°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-3000k-25gr,69750.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 25°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-3000k-35gr,69750.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 35°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-3000k-60gr,69750.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 60°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-3000k-90gr,69750.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 90°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-500-#-135x55gr-#-box-#-3000k-135x55gr,67430.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 135х55°,14.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-500-#-12gr-#-box-#-4000k-12gr,67500.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 12°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-500-#-135x55gr-#-box-#-4000k-135x55gr,72500.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 135х55°,14.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-4000k-25gr,75000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 25°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-4000k-35gr,75000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 35°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-4000k-60gr,75000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 60°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-4000k-90gr,75000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 90°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-500-#-12gr-#-box-#-5000k-12gr,67500.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 12°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-500-#-135x55gr-#-box-#-5000k-135x55gr,72500.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 135х55°,14.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-25gr,75000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 25°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-35gr,75000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 35°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-60gr,75000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 60°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-90gr,75000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 90°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-600-#-12gr-#-box-#-5000k-12gr,81000.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 12°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-5000k-25gr,91500.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 25°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-5000k-35gr,91500.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 35°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-5000k-60gr,91500.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 60°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-5000k-90gr,91500.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 90°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-600-#-135x55gr-#-box-#-5000k-135x55gr,93000.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 135х55°,20.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-600-#-12gr-#-box-#-3000k-12gr,75330.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 12°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-600-#-135x55gr-#-box-#-3000k-135x55gr,86490.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 135х55°,20.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-3000k-25gr,85100.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 25°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-3000k-35gr,85100.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 35°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-3000k-60gr,85100.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 60°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-3000k-90gr,85100.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 90°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-600-#-12gr-#-box-#-4000k-12gr,81000.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 12°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-600-#-135x55gr-#-box-#-4000k-135x55gr,93000.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 135х55°,20.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-4000k-25gr,91500.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 25°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-4000k-35gr,91500.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 35°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-4000k-60gr,91500.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 60°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-4000k-90gr,91500.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 90°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-750-#-12gr-#-box-#-3000k-12gr,94120.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 12°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-3000k-25gr,104630.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 25°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-3000k-35gr,104630.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 35°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-3000k-60gr,104630.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 60°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-3000k-90gr,104630.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 90°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-750-#-135x55gr-#-box-#-3000k-135x55gr,101180.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 135х55°,23.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-750-#-12gr-#-box-#-4000k-12gr,101200.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 12°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-750-#-135x55gr-#-box-#-4000k-135x55gr,108800.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 135х55°,23.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-4000k-25gr,112500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 25°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-4000k-35gr,112500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 35°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-4000k-60gr,112500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 60°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-4000k-90gr,112500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 90°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-750-#-12gr-#-box-#-5000k-12gr,101200.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 12°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-750-#-135x55gr-#-box-#-5000k-135x55gr,108800.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 135х55°,23.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-5000k-25gr,112500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 25°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-5000k-35gr,112500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 35°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-5000k-60gr,112500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 60°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-5000k-90gr,112500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 90°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-1000-#-12gr-#-box-#-3000k-12gr,125550.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 12°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-3000k-25gr,139500.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 25°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-3000k-35gr,139500.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 35°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-3000k-60gr,139500.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 60°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-3000k-90gr,139500.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 90°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-135x55gr-#-box-#-3000k-135x55gr,134850.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 135х55°,31.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-1000-#-12gr-#-box-#-4000k-12gr,135000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 12°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-135x55gr-#-box-#-4000k-135x55gr,145000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 135х55°,31.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-4000k-25gr,150000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 25°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-4000k-35gr,150000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 35°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-4000k-60gr,150000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 60°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-4000k-90gr,150000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 90°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-1000-#-12gr-#-box-#-5000k-12gr,135000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 12°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-135x55gr-#-box-#-5000k-135x55gr,145000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 135х55°,31.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-5000k-25gr,150000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 25°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-5000k-35gr,150000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 35°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-5000k-60gr,150000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 60°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-5000k-90gr,150000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 90°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-500-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,75000.000000000000,5000.000000000000,416.000000000000,471.000000000000,260.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 130х30°,12.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-500-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,75000.000000000000,4000.000000000000,416.000000000000,471.000000000000,260.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 130х30°,12.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-500-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,69750.000000000000,3000.000000000000,416.000000000000,471.000000000000,260.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 130х30°,12.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-400-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,56730.000000000000,3000.000000000000,416.000000000000,398.000000000000,261.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 130х30°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-400-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,61000.000000000000,4000.000000000000,416.000000000000,398.000000000000,261.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 130х30°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-400-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,61000.000000000000,5000.000000000000,416.000000000000,398.000000000000,261.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 130х30°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-600-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,85100.000000000000,3000.000000000000,429.000000000000,619.000000000000,278.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 130х30°,17.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-600-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,91500.000000000000,4000.000000000000,429.000000000000,619.000000000000,278.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 130х30°,17.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-600-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,91500.000000000000,5000.000000000000,429.000000000000,619.000000000000,278.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 130х30°,17.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-750-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,104630.000000000000,3000.000000000000,628.000000000000,478.000000000000,278.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 130х30°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-750-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,112500.000000000000,4000.000000000000,628.000000000000,478.000000000000,278.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 130х30°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-750-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,112500.000000000000,5000.000000000000,628.000000000000,478.000000000000,278.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 130х30°,22.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1000-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,139500.000000000000,3000.000000000000,628.000000000000,623.000000000000,278.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 130х30°,26.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1000-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,150000.000000000000,4000.000000000000,628.000000000000,623.000000000000,278.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 130х30°,26.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1000-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,150000.000000000000,5000.000000000000,628.000000000000,623.000000000000,278.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 130х30°,26.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1250-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,176250.000000000000,3000.000000000000,593.000000000000,788.000000000000,413.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 130х30°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,750.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1250-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,187500.000000000000,4000.000000000000,593.000000000000,788.000000000000,413.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 130х30°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,750.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1250-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,187500.000000000000,5000.000000000000,593.000000000000,788.000000000000,413.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 130х30°,36.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,750.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1600-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,225600.000000000000,3000.000000000000,793.000000000000,788.000000000000,413.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 130х30°,42.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1600-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,240000.000000000000,4000.000000000000,793.000000000000,788.000000000000,413.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 130х30°,42.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-1600-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,240000.000000000000,5000.000000000000,793.000000000000,788.000000000000,413.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 130х30°,42.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-2000-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,282000.000000000000,3000.000000000000,794.000000000000,940.000000000000,415.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 130х30°,48.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-2000-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,300000.000000000000,4000.000000000000,794.000000000000,940.000000000000,415.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 130х30°,48.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-plazma_s-2000-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,300000.000000000000,5000.000000000000,794.000000000000,940.000000000000,415.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 130х30°,48.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-130×30gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1250-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,170380.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 135х55°,31.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1250-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,181250.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 135х55°,31.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1250-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,181250.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 135х55°,31.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-1250-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,158630.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 12°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-1250-#-25gr-#-#-#-3000k-25gr,176250.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 25°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-1250-#-35gr-#-#-#-3000k-35gr,176250.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 35°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-3000k-60gr,176250.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 60°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-3000k-90gr,176250.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 90°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-1250-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,168750.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 12°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-1250-#-25gr-#-#-#-4000k-25gr,187500.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 25°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-1250-#-35gr-#-#-#-4000k-35gr,187500.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 35°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-4000k-60gr,187500.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 60°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-4000k-90gr,187500.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 90°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-1250-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,168750.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 12°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-1250-#-25gr-#-#-#-5000k-25gr,187500.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 25°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-1250-#-35gr-#-#-#-5000k-35gr,187500.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 35°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-5000k-60gr,187500.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 60°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-5000k-90gr,187500.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 90°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1600-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,218080.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 135х55°,37.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1600-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,232000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 135х55°,37.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-1600-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,232000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 135х55°,37.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-1600-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,203040.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 12°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-1600-#-25gr-#-#-#-3000k-25gr,225600.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 25°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-1600-#-35gr-#-#-#-3000k-35gr,225600.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 35°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-3000k-60gr,225600.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 60°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-3000k-90gr,225600.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 90°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-1600-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,216000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 12°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-1600-#-25gr-#-#-#-4000k-25gr,240000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 25°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-1600-#-35gr-#-#-#-4000k-35gr,240000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 35°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-4000k-60gr,240000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 60°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-4000k-90gr,240000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 90°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-1600-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,216000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 12°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-1600-#-25gr-#-#-#-5000k-25gr,240000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 25°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-1600-#-35gr-#-#-#-5000k-35gr,240000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 35°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-5000k-60gr,240000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 60°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-5000k-90gr,240000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 90°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-2000-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,272600.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 135х55°,42.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-2000-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,290000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 135х55°,42.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-plazma_s-2000-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,290000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 135х55°,42.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-135×55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-plazma_s-2000-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,253800.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 12°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_s-2000-#-25gr-#-#-#-3000k-25gr,282000.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 25°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-plazma_s-2000-#-35gr-#-#-#-3000k-35gr,282000.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 35°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-3000k-60gr,282000.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 60°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-3000k-90gr,282000.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 90°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-plazma_s-2000-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,270000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 12°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_s-2000-#-25gr-#-#-#-4000k-25gr,300000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 25°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-plazma_s-2000-#-35gr-#-#-#-4000k-35gr,300000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 35°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-4000k-60gr,300000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 60°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-4000k-90gr,300000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 90°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-plazma_s-2000-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,270000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 12°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-12gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_s-2000-#-25gr-#-#-#-5000k-25gr,300000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 25°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-25gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-plazma_s-2000-#-35gr-#-#-#-5000k-35gr,300000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 35°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-35gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-5000k-60gr,300000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 60°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-60gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-5000k-90gr,300000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 90°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-90gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-400-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,62800.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,400.000000000000,239.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 155х70°,8.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-400-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,62800.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,400.000000000000,239.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 155х70°,8.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-400-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,58400.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,400.000000000000,239.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 155х70°,8.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-500-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,81000.000000000000,5000.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,239.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 155х70°,10.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-500-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,81000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,239.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 155х70°,10.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-500-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,75330.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,400.000000000000,239.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 155х70°,10.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-600-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,94200.000000000000,5000.000000000000,440.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 155х70°,16.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-600-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,94200.000000000000,4000.000000000000,440.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 155х70°,16.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-600-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,87610.000000000000,3000.000000000000,440.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 155х70°,16.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-750-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,121500.000000000000,5000.000000000000,513.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 155х70°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-750-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,121500.000000000000,4000.000000000000,513.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 155х70°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-750-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,113000.000000000000,3000.000000000000,513.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 155х70°,18.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1000-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,162000.000000000000,5000.000000000000,658.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 155х70°,23.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1000-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,162000.000000000000,4000.000000000000,658.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 155х70°,23.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1000-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,150660.000000000000,3000.000000000000,658.000000000000,595.000000000000,366.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 155х70°,23.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1250-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,203800.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 155х70°,31.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1250-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,203800.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 155х70°,31.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1250-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,191570.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 155х70°,31.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1600-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,260800.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 155х70°,37.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1600-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,260800.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 155х70°,37.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1600-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,245150.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 155х70°,37.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-2000-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,324000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 155х70°,42.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-2000-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,324000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 155х70°,42.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-2000-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,304560.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 155х70°,42.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-400-#-155x70gr-#-box-#-5000k-155x70gr,62800.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 155х70°,13.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-400-#-155x70gr-#-box-#-4000k-155x70gr,62800.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 155х70°,13.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-400-#-155x70gr-#-box-#-3000k-155x70gr,58400.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 155х70°,13.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-500-#-155x70gr-#-box-#-5000k-155x70gr,81000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 155х70°,14.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-500-#-155x70gr-#-box-#-4000k-155x70gr,81000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 155х70°,14.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-500-#-155x70gr-#-box-#-3000k-155x70gr,75330.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,299.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 155х70°,14.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-600-#-155x70gr-#-box-#-5000k-155x70gr,94200.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 155х70°,20.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-600-#-155x70gr-#-box-#-4000k-155x70gr,94200.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 155х70°,20.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-600-#-155x70gr-#-box-#-3000k-155x70gr,87610.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 155х70°,20.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-750-#-155x70gr-#-box-#-5000k-155x70gr,121500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 155х70°,23.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-750-#-155x70gr-#-box-#-4000k-155x70gr,121500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 155х70°,23.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-750-#-155x70gr-#-box-#-3000k-155x70gr,113000.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 155х70°,23.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1000-#-155x70gr-#-box-#-5000k-155x70gr,162000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 155х70°,31.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1000-#-155x70gr-#-box-#-4000k-155x70gr,162000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 155х70°,31.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-plazma_s-1000-#-155x70gr-#-box-#-3000k-155x70gr,150660.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,400.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 155х70°,31.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-155×70gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-3000k-55gr,56730.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 55°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-4000k-55gr,61000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 55°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-5000k-55gr,61000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 55°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-3000k-55gr,56730.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 55°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-4000k-55gr,61000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 55°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-5000k-55gr,61000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 55°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-3000k-55gr,69750.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 55°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-4000k-55gr,75000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 55°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-55gr,75000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 55°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-3000k-55gr,85100.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 55°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-4000k-55gr,91500.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 55°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-5000k-55gr,91500.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 55°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-3000k-55gr,104630.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 55°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-4000k-55gr,112500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 55°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-5000k-55gr,112500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 55°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-3000k-55gr,139500.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 55°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-4000k-55gr,150000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 55°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-5000k-55gr,150000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 55°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-3000k-55gr,69750.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 55°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-4000k-55gr,75000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 55°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-5000k-55gr,75000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 55°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-3000k-55gr,85100.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 55°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-4000k-55gr,91500.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 55°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-5000k-55gr,91500.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 55°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-3000k-55gr,104630.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 55°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-4000k-55gr,112500.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 55°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-5000k-55gr,112500.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 55°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-3000k-55gr,176250.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 55°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-4000k-55gr,187500.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 55°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-5000k-55gr,187500.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 55°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-3000k-55gr,225600.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 55°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-4000k-55gr,240000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 55°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-5000k-55gr,240000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 55°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-3000k-55gr,282000.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 55°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-4000k-55gr,300000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 55°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-5000k-55gr,300000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 55°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-3000k-55gr,139500.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 55°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-4000k-55gr,150000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 55°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-5000k-55gr,150000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 55°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-55gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-3000k-80gr,56730.000000000000,3000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 3000К 80°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-4000k-80gr,61000.000000000000,4000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 4000К 80°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-box-#-5000k-80gr,61000.000000000000,5000.000000000000,486.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S Box CRI70 5000К 80°,13.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-Box-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-3000k-80gr,69750.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 3000К 80°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-4000k-80gr,75000.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 4000К 80°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-80gr,75000.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S Box CRI70 5000К 80°,15.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-Box-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-3000k-80gr,85100.000000000000,3000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 3000К 80°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-4000k-80gr,91500.000000000000,4000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 4000К 80°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-box-#-5000k-80gr,85100.000000000000,5000.000000000000,442.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S Box CRI70 5000К 80°,21.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-Box-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-3000k-80gr,104630.000000000000,3000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 3000К 80°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-4000k-80gr,112500.000000000000,4000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 4000К 80°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-box-#-5000k-80gr,112500.000000000000,5000.000000000000,515.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S Box CRI70 5000К 80°,23.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-Box-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-3000k-80gr,139500.000000000000,3000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 80°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-4000k-80gr,150000.000000000000,4000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 80°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-box-#-5000k-80gr,150000.000000000000,5000.000000000000,661.000000000000,560.000000000000,403.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 80°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-Box-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-3000k-80gr,56730.000000000000,3000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 3000К 80°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-4000k-80gr,61000.000000000000,4000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 4000К 80°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-400-#-#-#-#-#-5000k-80gr,61000.000000000000,5000.000000000000,439.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 400 S CRI70 5000К 80°,9.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-400-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-3000k-80gr,69750.000000000000,3000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 3000К 80°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-#-#-4000k-80gr,75000.000000000000,4000.000000000000,512.000000000000,399.000000000000,242.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 4000К 80°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-500-#-#-#-box-#-5000k-80gr,75000.000000000000,5000.000000000000,500.000000000000,370.000000000000,302.000000000000,500.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 500 S CRI70 5000К 80°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-500-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",2,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-3000k-80gr,85100.000000000000,3000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 3000К 80°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-4000k-80gr,91500.000000000000,4000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 4000К 80°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-600-#-#-#-#-#-5000k-80gr,91500.000000000000,5000.000000000000,428.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 S CRI70 5000К 80°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-600-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,373.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-3000k-80gr,104630.000000000000,3000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 3000К 80°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-4000k-80gr,112500.000000000000,4000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 4000К 80°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-750-#-#-#-#-#-5000k-80gr,112500.000000000000,5000.000000000000,497.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,750.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 750 S CRI70 5000К 80°,19.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-750-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,446.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-3000k-80gr,139500.000000000000,3000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 3000К 80°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-4000k-80gr,150000.000000000000,4000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 4000К 80°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-1000-#-#-#-#-#-5000k-80gr,150000.000000000000,5000.000000000000,622.000000000000,595.000000000000,368.000000000000,1000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1000 S CRI70 5000К 80°,23.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1000-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",3,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-3000k-80gr,176250.000000000000,3000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 3000К 80°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-4000k-80gr,187500.000000000000,4000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 4000К 80°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-1250-#-#-#-#-#-5000k-80gr,187500.000000000000,5000.000000000000,654.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1250 S CRI70 5000К 80°,31.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1250-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,592.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-3000k-80gr,225600.000000000000,3000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 3000К 80°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-4000k-80gr,240000.000000000000,4000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 4000К 80°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-1600-#-#-#-#-#-5000k-80gr,240000.000000000000,5000.000000000000,800.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,1600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1600 S CRI70 5000К 80°,38.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-1600-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,738.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-3000k-80gr,282000.000000000000,3000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 3000К 80°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-3000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-4000k-80gr,300000.000000000000,4000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 4000К 80°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-4000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-plazma_s-2000-#-#-#-#-#-5000k-80gr,300000.000000000000,5000.000000000000,962.000000000000,765.000000000000,373.000000000000,2000.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 2000 S CRI70 5000К 80°,43.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Plazma-2000-S-5000K-80gr,"Серия «Плазмы S» — это универсальные прожекторы c достаточно высокой эффективностью (до 153 лм/Вт) и широким набором оптик. За счет улучшенной конструкции прожекторы обладают малыми весом и габаритами. У «Плазм S» есть модификация «Box». в которой источники питания размещаются в монтажном шкафу. Также это исполнение имеет поворотные модули. которые можно ориентировать независимо друг от друга в разных направлениях. Количество модулей варьируется в зависимости от мощности светильника.",4,900.000000000000
