,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 5000К 5°,PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-5000k-5gr,36800.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,261.000000000000,497.000000000000,320.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 5000К 5°,9.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Plazma-U-320-5000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Светильники устанавливаются на высокие опоры. Средняя энергоэффективность прожекторов – 115 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 4000К 5°,PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-4000k-5gr,36800.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,261.000000000000,497.000000000000,320.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 4000К 5°,9.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Plazma-U-320-4000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Светильники устанавливаются на высокие опоры. Средняя энергоэффективность прожекторов – 115 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 3000К 5°,PD-promled-plazma_u-320-#-#-#-#-#-3000k-5gr,34220.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,261.000000000000,497.000000000000,320.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 320 U CRI70 3000К 5°,9.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Plazma-U-320-3000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Светильники устанавливаются на высокие опоры. Средняя энергоэффективность прожекторов – 115 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 5000К 5°,PD-promled-plazma_u-480-#-#-#-#-#-5000k-5gr,55200.000000000000,5000.000000000000,593.000000000000,387.000000000000,497.000000000000,480.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 5000К 5°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Plazma-U-480-5000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Светильники устанавливаются на высокие опоры. Средняя энергоэффективность прожекторов – 115 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 4000К 5°,PD-promled-plazma_u-480-#-#-#-#-#-4000k-5gr,55200.000000000000,4000.000000000000,593.000000000000,387.000000000000,497.000000000000,480.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 4000К 5°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Plazma-U-480-4000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Светильники устанавливаются на высокие опоры. Средняя энергоэффективность прожекторов – 115 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 3000К 5°,PD-promled-plazma_u-480-#-#-#-#-#-3000k-5gr,51340.000000000000,3000.000000000000,593.000000000000,387.000000000000,497.000000000000,480.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 480 U CRI70 3000К 5°,17.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Plazma-U-480-3000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Светильники устанавливаются на высокие опоры. Средняя энергоэффективность прожекторов – 115 лм/Вт."
