,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-15gr,73320.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 15°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-15gr,78000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 15°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-15gr,78000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 15°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-25gr,84600.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 25°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-25gr,90000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 25°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-25gr,90000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 25°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-40gr,84600.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 40°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-40gr,90000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 40°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-40gr,90000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 40°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-55gr,84600.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 55°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-55gr,90000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 55°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-55gr,90000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 55°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-90gr,84600.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 90°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-90gr,90000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 90°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-90gr,90000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 90°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-15gr,97760.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 15°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-15gr,104000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 15°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-15gr,104000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 15°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-25gr,112800.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 25°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-25gr,120000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 25°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-25gr,120000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 25°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-40gr,112800.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 40°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-40gr,120000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 40°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-40gr,120000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 40°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-55gr,112800.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 55°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-55gr,120000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 55°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-55gr,120000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 55°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-90gr,112800.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 90°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-90gr,120000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 90°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-90gr,120000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 90°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-15gr,146640.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 15°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-15gr,156000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 15°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-15gr,156000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 15°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-15gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-25gr,169200.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 25°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-25gr,180000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 25°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-25gr,180000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 25°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-40gr,169200.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 40°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-40gr,180000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 40°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-40gr,180000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 40°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-40gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-55gr,169200.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 55°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-55gr,180000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 55°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-55gr,180000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 55°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-55gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,169200.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 90°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-90gr,180000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 90°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-90gr,180000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 90°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-90gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,90000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 100х30°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,90000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 100х30°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,83700.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 100х30°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,120000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 100х30°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,120000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 100х30°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,111600.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 100х30°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,180000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 100х30°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,180000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 100х30°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,167400.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 100х30°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-100×30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,78000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 5000К 45х25°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-5000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,78000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 4000К 45х25°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-4000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-600-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,72540.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X CRI70 3000К 45х25°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-3000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,104000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 5000К 45х25°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-5000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,104000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 4000К 45х25°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-4000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-800-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,96720.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,655.000000000000,481.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X CRI70 3000К 45х25°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-3000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,156000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 5000К 45х25°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-5000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,156000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 4000К 45х25°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-4000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-plazma_x-1200-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,145080.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X CRI70 3000К 45х25°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-3000K-45×25gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
