,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-120gr,99000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 120°,18.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-600-x-5000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-120gr,99000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 120°,18.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-600-x-4000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-120gr,92070.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 120°,18.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-600-x-3000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-120gr,132000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 120°,27.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-800-x-5000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-120gr,132000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 120°,27.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-800-x-4000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-120gr,122760.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 120°,27.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-800-x-3000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-120gr,198000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 120°,42.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-120gr,198000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 120°,42.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-1200-x-4000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-120gr,184140.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 120°,42.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/plazma-1200-x-3000k-120gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-30gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 30°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-30gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 30°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-30gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 30°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-45gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 45°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-45gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 45°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-45gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 45°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-50gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 50°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-50gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 50°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-50gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 50°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-85gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 85°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-85gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 85°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-85gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 85°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-150gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 150°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-150gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 150°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-150gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 150°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,96000.000000000000,5000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,96000.000000000000,4000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-600-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,89280.000000000000,3000.000000000000,370.000000000000,506.000000000000,620.000000000000,600.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 600 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,18.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-600-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-30gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 30°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-30gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 30°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-30gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 30°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-45gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 45°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-45gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 45°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-45gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 45°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-50gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 50°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-50gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 50°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-50gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 50°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-85gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 85°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-85gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 85°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-85gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 85°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-150gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 150°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-150gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 150°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-150gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 150°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,128000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,128000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-800-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,119040.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,688.000000000000,510.000000000000,800.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 800 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,28.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-800-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-30gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 30°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-30gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 30°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-30gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 30°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-30gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-45gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 45°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-45gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 45°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-45gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 45°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-45gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-50gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 50°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-50gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 50°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-50gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 50°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-50gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-85gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 85°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-85gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 85°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-85gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 85°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,192000.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-150gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 150°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-150gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 150°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-150gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 150°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-150gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,192000.000000000000,5000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,192000.000000000000,4000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-plazma_x_optima-1200-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,178560.000000000000,3000.000000000000,749.000000000000,730.000000000000,620.000000000000,1200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Плазма 1200 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,44.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Plazma-1200-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Главные отличия «Плазмы Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
