,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,-60 до +70,7440.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 3000К 60°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-3000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,-60 до +70,7440.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 3000К 90°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-3000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,-60 до +70,7440.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 3000К 120°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-3000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-4000k-120gr,-60 до +70,8000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 4000К 120°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-4000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-4000k-60gr,-60 до +70,8000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 4000К 60°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-4000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-4000k-90gr,-60 до +70,8000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 4000К 90°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-4000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-5000k-120gr,-60 до +70,8000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 5000К 120°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-5000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-5000k-90gr,-60 до +70,8000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 5000К 90°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-5000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_termal-50-#-#-#-#-#-5000k-60gr,-60 до +70,8000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,265,50.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 50 CRI70 5000К 60°,2.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-50-Termal-5000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,-60 до +70,13020.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 3000К 120°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-3000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-3000k-60gr,-60 до +70,13020.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 3000К 60°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-3000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,-60 до +70,13020.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 3000К 90°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-3000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-4000k-120gr,-60 до +70,14000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 4000К 120°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-4000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-4000k-60gr,-60 до +70,14000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 4000К 60°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-4000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,-60 до +70,14000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 4000К 90°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-4000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-5000k-120gr,-60 до +70,14000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 5000К 120°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-5000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,-60 до +70,14000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 5000К 90°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-5000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_termal-80-#-#-#-#-#-5000k-60gr,-60 до +70,14000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,340,80.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 80 CRI70 5000К 60°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-80-Termal-5000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,-60 до +70,15350.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 3000К 120°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-3000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,-60 до +70,15350.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 3000К 60°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-3000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,-60 до +70,15350.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 3000К 90°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-3000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-4000k-120gr,-60 до +70,16500.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 4000К 120°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-4000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,-60 до +70,16500.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 4000К 90°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-4000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-4000k-60gr,-60 до +70,16500.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 4000К 60°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-4000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-5000k-120gr,-60 до +70,16500.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 5000К 120°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-5000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,-60 до +70,16500.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 5000К 90°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-5000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_termal-100-#-#-#-#-#-5000k-60gr,-60 до +70,16500.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,180,180,370,100.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 100 CRI70 5000К 60°,2.900000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-100-Termal-5000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 3000К 120°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-3000k-120gr,-60 до +70,30690.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 3000К 120°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-3000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 3000К 60°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-3000k-60gr,-60 до +70,30690.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 3000К 60°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-3000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 3000К 90°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,-60 до +70,30690.000000000000,УХЛ2,3000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 3000К 90°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-3000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 4000К 120°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-4000k-120gr,-60 до +70,33000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 4000К 120°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-4000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 4000К 90°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-4000k-90gr,-60 до +70,33000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 4000К 90°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-4000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 4000К 60°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-4000k-60gr,-60 до +70,33000.000000000000,УХЛ2,4000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 4000К 60°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-4000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 5000К 120°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-5000k-120gr,-60 до +70,33000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 5000К 120°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-5000K-120gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 5000К 90°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-5000k-90gr,-60 до +70,33000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 5000К 90°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-5000K-90gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 5000К 60°,PD-promled-profi_termal-200-#-#-#-#-#-5000k-60gr,-60 до +70,33000.000000000000,УХЛ2,5000.000000000000,70.000000000000,IP65,362,180,438,200.000000000000,230.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Профи Термал 200 CRI70 5000К 60°,6.000000000000,0.980000000000,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Profi-200-Termal-5000K-60gr/,AC,1,"Светильники «Профи Термал» имеют высокую световую эффективность (до 175 лм/Вт). выполнены в экструдированном корпусе и эффективно отводят тепло от светодиодов и источника питания."
