,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор Ригель 60 CRI70 5000К,PD-promled-projector_rigel-60-#-#-#-#-#-5000k-#,7500.000000000000,5000.000000000000,243.000000000000,488.000000000000,288.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор Ригель 60 CRI70 5000К,5.400000000000,от -60 до +60,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-60-rigel-5000k/,"«Прожектор Ригель» представляет собой компактный. легкий и энергоэффективный светильник. Он создает равномерное освещение участка межпутевого пространства. исключая при этом ослепление поездных бригад локомотивов."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор Ригель 70 CRI70 5000К,PD-promled-projector_rigel-70-#-#-#-#-#-5000k-#,8750.000000000000,5000.000000000000,243.000000000000,488.000000000000,288.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор Ригель 70 CRI70 5000К,5.400000000000,от -60 до +60,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-70-rigel-5000k/,"«Прожектор Ригель» представляет собой компактный. легкий и энергоэффективный светильник. Он создает равномерное освещение участка межпутевого пространства. исключая при этом ослепление поездных бригад локомотивов."
