,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-10-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,1720.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-25gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-35gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-60gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-90gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-10-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,1850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-4000k-35gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-4000k-60gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-4000k-90gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-10-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,1850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-5000k-35gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-5000k-60gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-5000k-90gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-20-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,3210.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-3000k-25gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-3000k-35gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-3000k-60gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-3000k-90gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-20-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,3450.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-4000k-25gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-4000k-35gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-4000k-60gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-4000k-90gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-20-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,3450.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-5000k-25gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-5000k-35gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-5000k-60gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-5000k-90gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-30-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,4320.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-3000k-25gr,4930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-3000k-35gr,4930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-3000k-60gr,4930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-3000k-90gr,4930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-30-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,4650.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-4000k-25gr,5300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-4000k-35gr,5300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-4000k-60gr,5300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-4000k-90gr,5300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-30-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,4650.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-5000k-25gr,5300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-5000k-35gr,5300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-5000k-60gr,5300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-5000k-90gr,5300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,6420.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-3000k-25gr,6880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-3000k-35gr,6880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,6900.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-4000k-25gr,7400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-4000k-35gr,7400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-4000k-60gr,7400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-4000k-90gr,7400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,6900.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-5000k-25gr,7400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-5000k-35gr,7400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-5000k-60gr,7400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-5000k-90gr,7400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,7440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-3000k-25gr,8440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-3000k-35gr,8440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,8440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,8440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,8000.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-4000k-25gr,9080.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-4000k-35gr,9080.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-4000k-60gr,9080.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-4000k-90gr,9080.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,8000.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-5000k-25gr,9080.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-5000k-35gr,9080.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-5000k-60gr,9080.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-5000k-90gr,9080.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,10700.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 12°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-3000k-25gr,12280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 25°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-3000k-35gr,12280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 35°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-3000k-60gr,12280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,12280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,11500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 12°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-4000k-25gr,13200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 25°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-4000k-35gr,13200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 35°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-4000k-60gr,13200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,13200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,11500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 12°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-5000k-25gr,13200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 25°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-5000k-35gr,13200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 35°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-5000k-60gr,13200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,13200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-100-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,13020.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 12°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-3000k-25gr,14970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 25°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-3000k-35gr,14970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 35°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,14970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 60°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,14970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 90°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-100-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,14000.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 12°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-4000k-25gr,16100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 25°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-4000k-35gr,16100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 35°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-4000k-60gr,16100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 60°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,16100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 90°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-100-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,14000.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 12°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-5000k-25gr,16100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 25°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-5000k-35gr,16100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 35°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-5000k-60gr,16100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 60°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,16100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 90°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-120-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,16280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 12°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-3000k-25gr,18410.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-3000k-35gr,18410.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 35°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-3000k-60gr,18410.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 60°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-3000k-90gr,18410.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-120-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,17500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 12°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-4000k-25gr,19800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-4000k-35gr,19800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 35°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-4000k-60gr,19800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 60°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-4000k-90gr,19800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-120-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,17500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 12°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-5000k-25gr,19800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-5000k-35gr,19800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 35°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-5000k-60gr,19800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 60°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-5000k-90gr,19800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-150-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,18790.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 12°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-3000k-25gr,22040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-3000k-35gr,22040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 35°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-3000k-60gr,22040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 60°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-3000k-90gr,22040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-150-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,20200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 12°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-4000k-25gr,23700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-4000k-35gr,23700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 35°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-4000k-60gr,23700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 60°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-4000k-90gr,23700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-150-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,20200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 12°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-5000k-25gr,23700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 25°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-5000k-35gr,23700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 35°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-5000k-60gr,23700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 60°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-5000k-90gr,23700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 90°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-200-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,26040.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 12°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-3000k-25gr,29390.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 25°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-3000k-35gr,29390.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 35°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-3000k-60gr,29390.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 60°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,29390.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 90°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-200-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,28000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 12°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-4000k-25gr,31600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 25°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-4000k-35gr,31600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 35°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-4000k-60gr,31600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 60°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-4000k-90gr,31600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 90°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-200-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,28000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 12°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-5000k-25gr,31600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 25°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-5000k-35gr,31600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 35°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-5000k-60gr,31600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 60°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-5000k-90gr,31600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 90°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-250-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,33850.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 12°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-3000k-25gr,38130.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 25°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-3000k-35gr,38130.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 35°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-3000k-60gr,38130.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 60°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-3000k-90gr,38130.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 90°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-250-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,36400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 12°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-4000k-25gr,41000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 25°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-4000k-35gr,41000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 35°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-4000k-60gr,41000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 60°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-4000k-90gr,41000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 90°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-250-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,36400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 12°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-5000k-25gr,41000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 25°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-5000k-35gr,41000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 35°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-5000k-60gr,41000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 60°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-5000k-90gr,41000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 90°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-300-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,37570.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 12°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-3000k-25gr,44080.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 25°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-3000k-35gr,44080.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 35°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-3000k-60gr,44080.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 60°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-3000k-90gr,44080.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 90°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-300-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,40400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 12°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-4000k-25gr,47400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 25°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-4000k-35gr,47400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 35°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-4000k-60gr,47400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 60°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-4000k-90gr,47400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 90°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-300-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,40400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 12°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-5000k-25gr,47400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 25°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-5000k-35gr,47400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 35°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-5000k-60gr,47400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 60°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-5000k-90gr,47400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 90°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-5000k-90gr,11200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-5000k-90gr,9850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-60-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,8700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 12°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-70-#-12gr-#-#-#-5000k-12gr,9500.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 12°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-5000k-25gr,9850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 25°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-5000k-35gr,9850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-5000k-60gr,9850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-60-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,8090.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 12°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-60-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,8700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 12°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-3000k-25gr,9160.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 25°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-4000k-25gr,9850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 25°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-3000k-35gr,9160.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-3000k-60gr,9160.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-3000k-90gr,9160.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-4000k-35gr,9850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-4000k-60gr,9850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-4000k-90gr,9850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-5000k-25gr,11200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 25°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-5000k-35gr,11200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-5000k-60gr,11200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-70-#-12gr-#-#-#-3000k-12gr,8840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 12°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-3000k-25gr,10420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 25°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-3000k-35gr,10420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-3000k-60gr,10420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-3000k-90gr,10420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-70-#-12gr-#-#-#-4000k-12gr,9500.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 12°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-4000k-25gr,11200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 25°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-4000k-35gr,11200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 35°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-4000k-60gr,11200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 60°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-4000k-90gr,11200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 90°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-25-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,3250.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 35°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-25-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,3250.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 55°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-25-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,3250.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 60°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-25-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,3250.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 80°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-25-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,3000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 12°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-25-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,3000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 25°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,5200.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,5200.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,5200.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,5200.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,4800.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,4800.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,6500.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 35°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,6500.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,6500.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 60°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,6500.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,6000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 12°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,6000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 25°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,9600.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 12°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,9600.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 25°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,10400.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 35°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,10400.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 55°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,10400.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 60°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,10400.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 80°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-100-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,12000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 12°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-100-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,12000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 25°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-100-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,13000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 35°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-100-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,13000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 55°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-100-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,13000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 60°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-100-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,13000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 80°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-150-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,19500.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 35°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-150-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,19500.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 55°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-150-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,19500.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 60°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-150-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,19500.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 80°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-150-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,18000.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 12°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-150-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,18000.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 25°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-200-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,26000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 35°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-200-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,26000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 55°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-200-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,26000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 60°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-200-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,26000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 80°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-200-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,24000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 12°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-200-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,24000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 25°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-250-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,30000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 12°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-250-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,30000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 25°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-250-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,32500.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 35°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-250-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,32500.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 55°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-250-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,32500.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 60°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-250-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,32500.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 80°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 35°,PD-promled-projector_s-300-#-#-cri90-#-#-5700k-35gr,39000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 35°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 55°,PD-promled-projector_s-300-#-#-cri90-#-#-5700k-55gr,39000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 55°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 60°,PD-promled-projector_s-300-#-#-cri90-#-#-5700k-60gr,39000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 60°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 80°,PD-promled-projector_s-300-#-#-cri90-#-#-5700k-80gr,39000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 80°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-75gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 12°,PD-promled-projector_s-300-#-12gr-cri90-#-#-5700k-12gr,36000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 12°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 25°,PD-promled-projector_s-300-#-25gr-cri90-#-#-5700k-25gr,36000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 25°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-25-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,3250.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,79.000000000000,116.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 25 S CRI90 5700К 90°,0.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-25-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,5200.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI90 5700К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,6500.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI90 5700К 90°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,10400.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,158.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 90°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-100-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,13000.000000000000,5700.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 90°,3.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-150-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,19500.000000000000,5700.000000000000,399.000000000000,208.000000000000,278.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 90°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-200-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,26000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,355.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 90°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-250-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,32500.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,439.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 90°,9.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 90°,PD-promled-projector_s-300-#-#-cri90-#-#-5700k-90gr,39000.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,242.000000000000,512.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 90°,10.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-55gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-4000k-55gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-5000k-55gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-3000k-55gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-4000k-55gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-5000k-55gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-3000k-55gr,4930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-4000k-55gr,5300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-5000k-55gr,5300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-3000k-55gr,6880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-4000k-55gr,7400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-5000k-55gr,7400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-3000k-55gr,8440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-4000k-55gr,9080.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-5000k-55gr,9080.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-3000k-55gr,9160.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 55°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-4000k-55gr,9850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 55°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-5000k-55gr,9850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 55°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-3000k-55gr,10420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 55°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-4000k-55gr,11200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 55°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-5000k-55gr,11200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 55°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-3000k-55gr,12280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 55°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-4000k-55gr,13200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 55°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-5000k-55gr,13200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 55°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-3000k-55gr,14970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 55°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-4000k-55gr,16100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 55°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-5000k-55gr,16100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 55°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-4000k-55gr,19800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-3000k-55gr,18410.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-5000k-55gr,19800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-3000k-55gr,22040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-4000k-55gr,23700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-5000k-55gr,23700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 55°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-3000k-55gr,29390.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 55°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-4000k-55gr,31600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 55°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-5000k-55gr,31600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 55°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-3000k-55gr,38130.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 55°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-4000k-55gr,41000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 55°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-5000k-55gr,41000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 55°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-3000k-55gr,44080.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 55°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-4000k-55gr,47400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 55°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-5000k-55gr,47400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 55°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-3000k-80gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 3000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-4000k-80gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 4000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-10-#-#-#-#-#-5000k-80gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S CRI70 5000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-3000k-80gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 3000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-4000k-80gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 4000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-20-#-#-#-#-#-5000k-80gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S CRI70 5000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-3000k-80gr,4930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-4000k-80gr,5300.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-30-#-#-#-#-#-5000k-80gr,5300.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-3000k-80gr,6880.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-4000k-80gr,7400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-#-#-#-5000k-80gr,7400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-3000k-80gr,8440.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-4000k-80gr,9080.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-#-#-#-5000k-80gr,9080.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 80°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-3000k-80gr,9160.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 80°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-4000k-80gr,9850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 80°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-60-#-#-#-#-#-5000k-80gr,9850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 80°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-3000k-80gr,10420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 80°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-4000k-80gr,11200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 80°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-70-#-#-#-#-#-5000k-80gr,11200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 80°,1.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-3000k-80gr,12280.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 80°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-4000k-80gr,13200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 80°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-#-#-#-5000k-80gr,13200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 80°,2.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-3000k-80gr,14970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 80°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-4000k-80gr,16100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 80°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-100-#-#-#-#-#-5000k-80gr,16100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 80°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-3000k-80gr,18410.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 80°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-4000k-80gr,19800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 80°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-120-#-#-#-#-#-5000k-80gr,19800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 80°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-3000k-80gr,22040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 80°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-4000k-80gr,23700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 80°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-150-#-#-#-#-#-5000k-80gr,23700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,211.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 80°,3.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-3000k-80gr,29390.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 80°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-4000k-80gr,31600.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 80°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-200-#-#-#-#-#-5000k-80gr,31600.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,294.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 80°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-3000k-80gr,38130.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 80°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-4000k-80gr,41000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 80°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-250-#-#-#-#-#-5000k-80gr,41000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 80°,6.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-3000k-80gr,44080.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 80°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-4000k-80gr,47400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 80°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-300-#-#-#-#-#-5000k-80gr,47400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,208.000000000000,347.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 80°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-10-#-12gr-eko-#-#-3000k-12gr,1720.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-3000k-25gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-3000k-35gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-10-#-12gr-eko-#-#-4000k-12gr,1850.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-4000k-25gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-4000k-35gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-10-#-12gr-eko-#-#-5000k-12gr,1850.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-5000k-25gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-5000k-35gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-20-#-12gr-eko-#-#-3000k-12gr,3210.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-3000k-25gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-3000k-35gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-20-#-12gr-eko-#-#-4000k-12gr,3450.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-4000k-25gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-4000k-35gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-20-#-12gr-eko-#-#-5000k-12gr,3450.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-5000k-25gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-5000k-35gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-30-#-12gr-eko-#-#-3000k-12gr,4320.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-3000k-25gr,4840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-3000k-35gr,4840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,4840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,4840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-30-#-12gr-eko-#-#-4000k-12gr,4650.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-4000k-25gr,5200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-4000k-35gr,5200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,5200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,5200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-30-#-12gr-eko-#-#-5000k-12gr,4650.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 12°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-5000k-25gr,5200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 25°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-5000k-35gr,5200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 35°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,5200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 60°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,5200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 90°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-eko-#-#-3000k-12gr,6420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 12°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-3000k-25gr,6880.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-3000k-35gr,6880.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 35°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,6880.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,6880.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-eko-#-#-4000k-12gr,6900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 12°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-4000k-25gr,7400.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-4000k-35gr,7400.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 35°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,7400.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,7400.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-40-#-12gr-eko-#-#-5000k-12gr,6900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 12°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-5000k-25gr,7400.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-5000k-35gr,7400.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 35°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,7400.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,7400.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-eko-#-#-3000k-12gr,7440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 12°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-3000k-25gr,8180.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-3000k-35gr,8180.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 35°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,8180.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,8180.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-eko-#-#-4000k-12gr,8000.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 12°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-4000k-25gr,8800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-4000k-35gr,8800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 35°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,8800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,8800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-50-#-12gr-eko-#-#-5000k-12gr,8000.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 12°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-5000k-25gr,8800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-5000k-35gr,8800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 35°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,8800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 60°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,8800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-eko-#-#-3000k-12gr,10700.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 12°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-3000k-25gr,11900.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 25°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-3000k-35gr,11900.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 35°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,11900.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 60°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,11900.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 90°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-eko-#-#-4000k-12gr,11500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 12°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-4000k-25gr,12800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 25°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-4000k-35gr,12800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 35°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-4000k-60gr,12800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 60°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-4000k-90gr,12800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 90°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 12°,PD-promled-projector_s-80-#-12gr-eko-#-#-5000k-12gr,11500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 12°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-12gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-5000k-25gr,12800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 25°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-25gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 35°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-5000k-35gr,12800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 35°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-35gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 60°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-5000k-60gr,12800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 60°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-60gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-5000k-90gr,12800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 90°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-90gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-3000k-55gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-4000k-55gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-5000k-55gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-3000k-55gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-4000k-55gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-5000k-55gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-3000k-55gr,4840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-4000k-55gr,5200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-5000k-55gr,5200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 55°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-3000k-55gr,6880.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 55°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-4000k-55gr,7400.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 55°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-5000k-55gr,7400.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 55°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-3000k-55gr,8180.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 55°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-4000k-55gr,8800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 55°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-5000k-55gr,8800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 55°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-3000k-55gr,11900.000000000000,3000.000000000000,227.000000000000,209.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 55°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-4000k-55gr,12800.000000000000,4000.000000000000,227.000000000000,209.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 55°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-5000k-55gr,12800.000000000000,5000.000000000000,227.000000000000,209.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 55°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-3000k-80gr,1770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 3000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-4000k-80gr,1900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 4000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-10-#-#-eko-#-#-5000k-80gr,1900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,11.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 10 S Эко CRI70 5000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-10-S-Eco-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-3000k-80gr,3440.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 3000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-4000k-80gr,3700.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 4000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-20-#-#-eko-#-#-5000k-80gr,3700.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,22.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 20 S Эко CRI70 5000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-20-S-Eco-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-3000k-80gr,4840.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-4000k-80gr,5200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-30-#-#-eko-#-#-5000k-80gr,5200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,77.000000000000,116.000000000000,33.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 80°,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-3000k-80gr,6880.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 80°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-4000k-80gr,7400.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 80°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-40-#-#-eko-#-#-5000k-80gr,7400.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,44.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 80°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-3000k-80gr,8180.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 80°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-4000k-80gr,8800.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 80°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-50-#-#-eko-#-#-5000k-80gr,8800.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,116.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 80°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-3000k-80gr,11900.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 80°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-4000k-80gr,12800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 80°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 80°,PD-promled-projector_s-80-#-#-eko-#-#-5000k-80gr,12800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,227.000000000000,211.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 80°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-80gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-100-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,15700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-80-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,13000.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 155х70°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-50-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,8100.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 155х70°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-30-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,5200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 155х70°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-30-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,5200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 155х70°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-30-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,4840.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 155х70°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-40-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,6700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 155х70°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-40-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,6700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 155х70°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-40-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,6230.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 155х70°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-50-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,8100.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 155х70°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-50-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,7530.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 155х70°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-60-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,9600.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 155х70°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-60-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,9600.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 155х70°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-60-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,8930.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 155х70°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-70-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,11600.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 155х70°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-70-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,11600.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 155х70°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-70-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,10790.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 155х70°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-80-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,13000.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 155х70°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-80-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,12090.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 155х70°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-100-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,15700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-100-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,14600.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-120-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,19200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,155.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 155х70°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-120-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,19200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,155.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 155х70°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-120-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,17860.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,155.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 155х70°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-150-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,24700.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,155.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 155х70°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-150-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,24700.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,155.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 155х70°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-150-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,22970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,296.000000000000,155.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 155х70°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-200-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,31400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,263.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-200-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,31400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,263.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-200-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,29200.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,263.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-250-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,40000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,337.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 155х70°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-250-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,40000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,337.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 155х70°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-250-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,37200.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,337.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 155х70°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-300-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,49500.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,337.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-300-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,49500.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,337.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-300-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,46040.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,204.000000000000,337.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 155х70°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-30-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,5200.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 155х70°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eko-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-30-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,5200.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 155х70°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eko-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-30-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,4840.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 155х70°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eko-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-40-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,6500.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 155х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eko-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-40-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,6500.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 155х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eko-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-40-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,6050.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 155х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eko-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-50-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,8050.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 155х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eko-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-50-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,8050.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 155х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eko-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-50-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,7490.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 155х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eko-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-projector_s-80-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,11800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 155х70°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eko-5000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-projector_s-80-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,11800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 155х70°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eko-4000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-projector_s-80-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,10970.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 155х70°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eko-3000K-155×70gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-80-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,11600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 5000К 135х55°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-50-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,6900.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 5000К 135х55°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-40-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,5600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 135х55°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-30-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,4500.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 5000К 135х55°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-30-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,4190.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 3000К 135х55°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-30-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,4500.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S Эко CRI70 4000К 135х55°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-Eco-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-40-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,5600.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 135х55°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-40-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,5600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 135х55°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-Eco-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-50-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,6420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 3000К 135х55°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-50-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,6900.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S Эко CRI70 4000К 135х55°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-Eco-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-80-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,11600.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 3000К 135х55°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-80-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,11600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S Эко CRI70 4000К 135х55°,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-Eco-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-30-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,4190.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 3000К 135х55°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-30-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,4500.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 4000К 135х55°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-30-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,4500.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 30 S CRI70 5000К 135х55°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-30-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-40-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,5210.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 3000К 135х55°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-40-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,5600.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 4000К 135х55°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-40-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,5600.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 40 S CRI70 5000К 135х55°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-40-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-50-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,8180.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 3000К 135х55°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-50-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,8800.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 4000К 135х55°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-50-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,8800.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 50 S CRI70 5000К 135х55°,1.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-50-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-80-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,10790.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,201.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 135х55°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-80-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,11600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,201.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 135х55°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-80-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,11600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,201.000000000000,155.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 135х55°,1.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-100-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,14420.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-100-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,15500.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-100-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,15500.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,196.000000000000,155.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-120-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,18040.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,301.000000000000,208.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 135х55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-120-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,19400.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,301.000000000000,208.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 135х55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-120-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,19400.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,301.000000000000,208.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 135х55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-150-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,20460.000000000000,3000.000000000000,209.000000000000,301.000000000000,208.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 135х55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-150-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,22000.000000000000,4000.000000000000,209.000000000000,301.000000000000,208.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 135х55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-150-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,22000.000000000000,5000.000000000000,209.000000000000,301.000000000000,208.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 135х55°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-200-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,28830.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,263.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 135х55°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-200-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,31000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,263.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 135х55°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-200-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,31000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,263.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 135х55°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-250-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,37570.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,346.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 135х55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-250-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,40400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,346.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 135х55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-250-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,40400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,346.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 135х55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-300-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,40920.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,346.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 135х55°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-300-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,44000.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,346.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 135х55°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-300-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,44000.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,205.000000000000,346.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 135х55°,6.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-70-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,10500.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 5000К 135х55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-projector_s-60-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,9600.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 5000К 135х55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-5000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-60-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,8930.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 3000К 135х55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-60-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,9600.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 60 S CRI70 4000К 135х55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-60-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-projector_s-70-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,9770.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 3000К 135х55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-3000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-projector_s-70-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,10500.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,146.000000000000,113.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 70 S CRI70 4000К 135х55°,1.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-70-S-4000K-135×55gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 100х30°,PD-promled-projector_s-80-#-100x30gr-cri90-#-#-5700k-100x30gr,10400.000000000000,5700.000000000000,256.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI90 5700К 100х30°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-CRI90-5700K-100×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 100х30°,PD-promled-projector_s-100-#-100x30gr-cri90-#-#-5700k-100x30gr,13000.000000000000,5700.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI90 5700К 100х30°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-CRI90-5700K-100×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 100х30°,PD-promled-projector_s-150-#-100x30gr-cri90-#-#-5700k-100x30gr,19500.000000000000,5700.000000000000,475.000000000000,180.000000000000,193.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI90 5700К 100х30°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-CRI90-5700K-100×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 100х30°,PD-promled-projector_s-200-#-100x30gr-cri90-#-#-5700k-100x30gr,26000.000000000000,5700.000000000000,322.000000000000,260.000000000000,416.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI90 5700К 100х30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-CRI90-5700K-100×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 100х30°,PD-promled-projector_s-250-#-100x30gr-cri90-#-#-5700k-100x30gr,32500.000000000000,5700.000000000000,400.000000000000,260.000000000000,416.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI90 5700К 100х30°,9.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-CRI90-5700K-100×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 100х30°,PD-promled-projector_s-300-#-100x30gr-cri90-#-#-5700k-100x30gr,39000.000000000000,5700.000000000000,472.000000000000,260.000000000000,416.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI90 5700К 100х30°,12.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,90.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-CRI90-5700K-100×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-150-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,23000.000000000000,4000.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 4000К 130х30°,3.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-4000K-130×30gr-KS/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-250-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,40400.000000000000,5000.000000000000,321.000000000000,249.000000000000,425.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 5000К 130х30°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-150-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,23000.000000000000,5000.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 5000К 130х30°,3.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-80-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,11630.000000000000,3000.000000000000,256.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 3000К 130х30°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-80-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,12500.000000000000,4000.000000000000,256.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 4000К 130х30°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-4000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-80-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,12500.000000000000,5000.000000000000,256.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 S CRI70 5000К 130х30°,2.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-100-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,14420.000000000000,3000.000000000000,255.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 3000К 130х30°,2.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-100-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,15500.000000000000,4000.000000000000,255.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 4000К 130х30°,2.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-4000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-100-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,15500.000000000000,5000.000000000000,255.000000000000,180.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 S CRI70 5000К 130х30°,2.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-120-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,18040.000000000000,3000.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 3000К 130х30°,3.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-120-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,19400.000000000000,4000.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 4000К 130х30°,3.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-4000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-120-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,19400.000000000000,5000.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 S CRI70 5000К 130х30°,3.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-150-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,21390.000000000000,3000.000000000000,324.000000000000,180.000000000000,188.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 S CRI70 3000К 130х30°,3.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-200-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,28830.000000000000,3000.000000000000,474.000000000000,180.000000000000,193.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 3000К 130х30°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-200-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,31000.000000000000,4000.000000000000,474.000000000000,180.000000000000,193.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 4000К 130х30°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-4000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-200-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,31000.000000000000,5000.000000000000,474.000000000000,180.000000000000,193.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 S CRI70 5000К 130х30°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-250-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,40400.000000000000,4000.000000000000,321.000000000000,249.000000000000,425.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 4000К 130х30°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-4000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-250-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,37570.000000000000,3000.000000000000,321.000000000000,249.000000000000,425.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 S CRI70 3000К 130х30°,6.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_s-300-#-130x30gr-#-#-#-3000k-130x30gr,42780.000000000000,3000.000000000000,321.000000000000,261.000000000000,417.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 3000К 130х30°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-3000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 130х30°,PD-promled-projector_s-300-#-130x30gr-#-#-#-4000k-130x30gr,46000.000000000000,4000.000000000000,321.000000000000,261.000000000000,417.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 4000К 130х30°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-4000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 130х30°,PD-promled-projector_s-300-#-130x30gr-#-#-#-5000k-130x30gr,46000.000000000000,5000.000000000000,321.000000000000,261.000000000000,417.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 S CRI70 5000К 130х30°,7.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-S-5000K-130×30gr/,"Прожекторы малых мощностей могут использоваться в том числе и в архитектурном освещении. Серия «Прожекторы S» — это универсальные светильники c достаточно высокой эффективностью (до 173 лм/Вт). широким набором оптик и мощностей. За счет улучшенной конструкции «Прожекторы S» обладают малыми весом и габаритами."
