,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 3000К 5°,PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-3000k-5gr,8560.000000000000,3000.000000000000,201.000000000000,216.000000000000,177.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 3000К 5°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Prozhektor-U-80-3000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Также узконаправленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освещении для вытянутой акцентной подсветки. Средняя энергоэффективность светильников – 112 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 4000К 5°,PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-4000k-5gr,9200.000000000000,4000.000000000000,201.000000000000,216.000000000000,177.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 4000К 5°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Prozhektor-U-80-4000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Также узконаправленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освещении для вытянутой акцентной подсветки. Средняя энергоэффективность светильников – 112 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 5000К 5°,PD-promled-projector_u-80-#-#-#-#-#-5000k-5gr,9200.000000000000,5000.000000000000,201.000000000000,216.000000000000,177.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 U CRI70 5000К 5°,2.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Prozhektor-U-80-5000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Также узконаправленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освещении для вытянутой акцентной подсветки. Средняя энергоэффективность светильников – 112 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 5000К 5°,PD-promled-projector_u-160-#-#-#-#-#-5000k-5gr,17400.000000000000,5000.000000000000,400.000000000000,227.000000000000,294.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 5000К 5°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Prozhektor-U-160-5000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Также узконаправленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освещении для вытянутой акцентной подсветки. Средняя энергоэффективность светильников – 112 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 4000К 5°,PD-promled-projector_u-160-#-#-#-#-#-4000k-5gr,17400.000000000000,4000.000000000000,400.000000000000,227.000000000000,294.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 4000К 5°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Prozhektor-U-160-4000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Также узконаправленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освещении для вытянутой акцентной подсветки. Средняя энергоэффективность светильников – 112 лм/Вт."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 3000К 5°,PD-promled-projector_u-160-#-#-#-#-#-3000k-5gr,16180.000000000000,3000.000000000000,400.000000000000,227.000000000000,294.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 160 U CRI70 3000К 5°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnyj-svetilnik-Prozhektor-U-160-3000K-5gr/,"Серия светодиодных прожекторов с узкой оптикой для освещения пространства с максимально больших высоты и расстояния. Также узконаправленные прожекторы могут использоваться в архитектурном освещении для вытянутой акцентной подсветки. Средняя энергоэффективность светильников – 112 лм/Вт."
