,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-3000k-130x30gr,4050.000000000000,3000.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 130х30°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-130x30gr,6050.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 130х30°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-6500k-130x30gr,6500.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 130х30°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-130x30gr,22320.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 130х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-6500k-130x30gr,24000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 130х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-4500k-130x30gr,4350.000000000000,4500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 130х30°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-6500k-130x30gr,4350.000000000000,6500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 130х30°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-130x30gr,6420.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 130х30°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-4500k-130x30gr,6900.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 130х30°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-6500k-130x30gr,6900.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 130х30°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-130x30gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 130х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-4500k-130x30gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 130х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-6500k-130x30gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 130х30°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-130x30gr,17440.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 130х30°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-4500k-130x30gr,18750.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 130х30°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-6500k-130x30gr,18750.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 130х30°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-3000k-130x30gr,36270.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 130х30°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-4500k-130x30gr,39000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 130х30°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-6500k-130x30gr,39000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 130х30°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-3000k-130x30gr,6040.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 130х30°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-4500k-130x30gr,6490.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 130х30°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-6500k-130x30gr,6490.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 130х30°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 130х30°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-3000k-130x30gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 130х30°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-3000K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-4500k-130x30gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 130х30°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-6500k-130x30gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 130х30°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-6500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-4500k-60gr,24000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 60°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-45gr,22320.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-60gr,22320.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 60°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,22320.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-120gr,22320.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 120°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-4500k-45gr,24000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-4500k-90gr,24000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-4500k-120gr,24000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 120°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-6500k-45gr,24000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-6500k-60gr,24000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 60°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-6500k-90gr,24000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-6500k-120gr,24000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 120°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,6040.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 120°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,6040.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 90°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,6040.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 60°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-3000k-45gr,6040.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 45°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-4500k-120gr,6490.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 120°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-4500k-90gr,6490.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 90°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-4500k-60gr,6490.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 60°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-4500k-45gr,6490.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 45°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-6500k-120gr,6490.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 120°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-6500k-90gr,6490.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 90°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-6500k-60gr,6490.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 60°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-6500k-45gr,6490.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 45°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-6500k-60gr,39000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 60°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-4500k-130x30gr,6500.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 130х30°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-3000k-140x85gr,4050.000000000000,3000.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 140х85°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-6500k-120gr,39000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 120°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-6500k-140x85gr,4350.000000000000,6500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 140х85°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-6500k-140x85gr,6490.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 6500К 140х85°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-4500k-60gr,39000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 60°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,6900.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 140х85°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,6500.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 140х85°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-3000k-45gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 45°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-6500k-45gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 45°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-4500k-60gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 60°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-4500k-45gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 45°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-4500k-90gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-4500k-120gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-6500k-45gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 45°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-6500k-60gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 60°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-6500k-90gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-6500k-120gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-45gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 45°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 60°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 90°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 120°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-45gr,6050.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 45°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6050.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 60°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6050.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 90°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6050.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 120°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-4500k-45gr,6500.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 45°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-4500k-60gr,6500.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 60°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-4500k-90gr,6500.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 90°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-4500k-120gr,6500.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 4500К 120°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-6500k-45gr,6500.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 45°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-6500k-60gr,6500.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 60°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-6500k-90gr,6500.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 90°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-6500k-120gr,6500.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 120°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-45gr,17440.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 45°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-60gr,17440.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 60°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-90gr,17440.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 90°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-120gr,17440.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 120°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-4500k-45gr,18750.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 45°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-4500k-60gr,18750.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 60°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-4500k-90gr,18750.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 90°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-4500k-120gr,18750.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 120°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-6500k-45gr,18750.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 45°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-6500k-60gr,18750.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 60°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-6500k-90gr,18750.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 90°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-6500k-120gr,18750.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 120°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-4500k-45gr,4350.000000000000,4500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 45°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-4500k-60gr,4350.000000000000,4500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-4500k-90gr,4350.000000000000,4500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-4500k-120gr,4350.000000000000,4500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 120°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-6500k-120gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 120°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-4500k-140x85gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 140х85°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-4500k-120gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 120°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-4500k-90gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 90°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-4500k-60gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 60°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-6500k-90gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 90°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-6500k-60gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 60°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 60°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 90°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 120°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-4500k-120gr,6900.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,6050.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 3000К 140х85°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-4500k-140x85gr,4350.000000000000,4500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 4500К 140х85°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 4500К 140х85°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,18750.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 6500К 140х85°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,24000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 140х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-6500k-140x85gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 140х85°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-3000k-140x85gr,6040.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 3000К 140х85°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-3000k-140x85gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 140х85°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-4500k-45gr,6900.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 45°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-45gr,6420.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 45°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6420.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6420.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6420.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,6420.000000000000,3000.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 3000К 140х85°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-6500k-45gr,6900.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 45°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-6500k-60gr,6900.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-6500k-90gr,6900.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,6900.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 140х85°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-6500k-120gr,6900.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 6500К 120°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,6500.000000000000,6500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 CRI70 6500К 140х85°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,24000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 6500К 140х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,22320.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 3000К 140х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,18750.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 4500К 140х85°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,17440.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 150 CRI70 3000К 140х85°,3.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-150-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,12000.000000000000,6500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 6500К 140х85°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,11160.000000000000,3000.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 CRI70 3000К 140х85°,3.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-6500k-90gr,39000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 90°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-6500k-45gr,39000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 45°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,39000.000000000000,6500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 6500К 140х85°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-6500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-4500k-45gr,39000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 45°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-4500k-90gr,39000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 90°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 120°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-4500k-120gr,39000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 120°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-4500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,39000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 4500К 140х85°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-3000k-45gr,36270.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 45°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-3000k-60gr,36270.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 60°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-3000k-90gr,36270.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 90°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-3000k-120gr,36270.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 120°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 140х85°,PD-promled-projector_v2-300-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,36270.000000000000,3000.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 300 CRI70 3000К 140х85°,7.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-300-3000K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 130х30°,PD-promled-projector_v2-200-#-#-#-#-#-4500k-130x30gr,24000.000000000000,4500.000000000000,472.000000000000,211.000000000000,316.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 200 CRI70 4500К 130х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-4500K-130×30gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-3000k-90gr,4050.000000000000,3000.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-3000K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-3000k-120gr,4050.000000000000,3000.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 120°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-3000K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 60°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-3000k-60gr,4050.000000000000,3000.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-3000K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 120°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-6500k-120gr,4350.000000000000,6500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 120°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-6500K-120gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 60°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-6500k-60gr,4350.000000000000,6500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-6500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 90°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-6500k-90gr,4350.000000000000,6500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-6500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-3000k-45gr,4050.000000000000,3000.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 3000К 45°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-3000K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 45°,PD-promled-projector_v2-30-#-#-eko-#-#-6500k-45gr,4350.000000000000,6500.000000000000,171.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 30 Эко CRI70 6500К 45°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-Eko-6500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 90°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-4500k-90gr,6900.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 90°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-4500K-90gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 45°,PD-promled-projector_v2-100-#-#-eko-#-#-4500k-45gr,12000.000000000000,4500.000000000000,468.000000000000,162.000000000000,168.000000000000,110.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 45°,3.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-Eko-4500K-45gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 60°,PD-promled-projector_v2-60-#-#-#-#-#-4500k-60gr,6900.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 60 CRI70 4500К 60°,1.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-4500K-60gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 140х85°,PD-promled-projector_v2-50-#-#-eko-#-#-4500k-140x85gr,6490.000000000000,4500.000000000000,216.000000000000,162.000000000000,148.000000000000,55.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 50 Эко CRI70 4500К 140х85°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-Eko-4500K-140×85gr/,"Ключевая особенность этих светильников — боросиликатная линза. которая не мутнеет. не желтеет и не царапается. Диапазон мощностей — 30-300 Вт. Серия «Прожектор v2.0» — родоначальница линейки светодиодных прожекторов PromLED: она надежна и проверена временем (производится с 2017 года)."
