,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-3000k-60gr,3630.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 6030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-4500k-90gr,10800.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 9045 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-4500k-60gr,10800.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 6045 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-4500k-60gr,3900.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 6045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-6500k-60gr,3900.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 6065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-3000k-90gr,3630.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 9030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-3000k-45gr,3630.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 4530 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-4500k-45gr,3900.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 4545 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-6500k-45gr,3900.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 4565 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,3900.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1445 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,3630.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1430 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6050.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1230 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6050.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 9030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-6500k-90gr,6500.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 9065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,6500.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1445 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,6050.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1430 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6050.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 6030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-4500k-60gr,6500.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 6045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-6500k-60gr,6500.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 6065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-3000k-45gr,6050.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 4530 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-4500k-45gr,6500.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 4545 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-6500k-45gr,6500.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 4565 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,10040.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1230 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-6500k-120gr,10800.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1265 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-3000k-60gr,10040.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 6030 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-6500k-60gr,10800.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 6065 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,10040.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 9030 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-6500k-90gr,10800.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 9065 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-3000k-45gr,10040.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 4530 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-4500k-45gr,10800.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 4545 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-6500k-45gr,10800.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 4565 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,10800.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1445 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,10040.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1430 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-4500k-120gr,2600.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1245 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/svetodiodnyj-svetilnik-promled-prozhektor-v20-20-k-1245-ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-3000k-120gr,2420.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1230 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-6500k-120gr,2600.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1265 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,2420.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1430 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,2600.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1445 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,2600.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 1465 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-3000k-45gr,2420.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 4530 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-4500k-45gr,2600.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 4545 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-6500k-45gr,2600.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 4565 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-3000k-60gr,2420.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 6030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-4500k-60gr,2600.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 6045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-6500k-60gr,2600.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 6065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-3000k-90gr,2420.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 9030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-4500k-90gr,2600.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 9045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-20-#-#-#-#-#-6500k-90gr,2600.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 20 - К - 9065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-20-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-3000k-120gr,5020.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1230 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-4500k-120gr,5400.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1245 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-6500k-120gr,5400.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1265 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,5020.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1430 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,5400.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1445 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,5400.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 1465 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-3000k-45gr,5020.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 4530 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-4500k-45gr,5400.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 4545 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-6500k-45gr,5400.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 4565 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-3000k-60gr,5020.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 6030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-4500k-60gr,5400.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 6045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-6500k-60gr,5400.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 6065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-3000k-90gr,5020.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 9030 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-4500k-90gr,5400.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 9045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-40-#-#-#-#-#-6500k-90gr,5400.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 40 - К - 9065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-40-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-3000k-120gr,7250.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1230 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-4500k-120gr,7800.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1245 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-6500k-120gr,7800.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1265 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,7250.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1430 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,7800.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1445 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,7800.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 1465 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-3000k-45gr,7250.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 4530 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-4500k-45gr,7800.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 4545 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-6500k-45gr,7800.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 4565 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-3000k-60gr,7250.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 6030 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-4500k-60gr,7800.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 6045 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-6500k-60gr,7800.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 6065 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-3000k-90gr,7250.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 9030 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-4500k-90gr,7800.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 9045 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-60-#-#-#-#-#-6500k-90gr,7800.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 60 - К - 9065 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-60-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-3000k-120gr,8460.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1230 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-4500k-120gr,9100.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1245 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-6500k-120gr,9100.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1265 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,8460.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1430 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,9100.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1445 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,9100.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 1465 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-3000k-45gr,8460.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 4530 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-4500k-45gr,9100.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 4545 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-6500k-45gr,9100.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 4565 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-3000k-60gr,8460.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 6030 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-4500k-60gr,9100.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 6045 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-6500k-60gr,9100.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 6065 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-3000k-90gr,8460.000000000000,3000.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 9030 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-4500k-90gr,9100.000000000000,4500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 9045 - Ex,6.100000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-70-#-#-#-#-#-6500k-90gr,9100.000000000000,6500.000000000000,373.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 70 - К - 9065 - Ex,0.580000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-70-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-6500k-120gr,6500.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1265 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-4500k-90gr,6500.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 9045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-4500k-120gr,6500.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1245 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,3900.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1465 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-50-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,6500.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 50 - К - 1465 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-50-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,10800.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1465 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-4500k-120gr,3900.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1245 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-4500k-90gr,3900.000000000000,4500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 9045 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-3000k-120gr,3630.000000000000,3000.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1230 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-6500k-90gr,3900.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 9065 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-30-#-#-#-#-#-6500k-120gr,3900.000000000000,6500.000000000000,293.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 30 - К - 1265 - Ex,4.900000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-30-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-80-#-#-#-#-#-4500k-120gr,10800.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 80 - К - 1245 - Ex,7.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-80-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-6500k-120gr,13000.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1265 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,12090.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1230 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-4500k-60gr,13000.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 6045 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,12090.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 6030 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,12090.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 9030 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-6500k-90gr,13000.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 9065 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-3000k-45gr,12090.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 4530 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-4500k-45gr,13000.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 4545 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-6500k-45gr,13000.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 4565 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,12090.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1430 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,13000.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1445 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,13000.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1465 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-3000k-120gr,10880.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1230 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-4500k-120gr,11700.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1245 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-6500k-120gr,11700.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1265 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,10880.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1430 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,11700.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1445 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,11700.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 1465 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-3000k-45gr,10880.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 4530 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-4500k-45gr,11700.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 4545 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-6500k-45gr,11700.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 4565 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-3000k-60gr,10880.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 6030 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-4500k-60gr,11700.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 6045 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-6500k-60gr,11700.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 6065 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-3000k-90gr,10880.000000000000,3000.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 9030 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-4500k-90gr,11700.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 9045 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-90-#-#-#-#-#-6500k-90gr,11700.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 90 - К - 9065 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-90-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-3000k-120gr,14510.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1230 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-4500k-120gr,15600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1245 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-6500k-120gr,15600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1265 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,14510.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1430 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,15600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1445 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,15600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 1465 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-3000k-45gr,14510.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 4530 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-4500k-45gr,15600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 4545 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-6500k-45gr,15600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 4565 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-3000k-60gr,14510.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 6030 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-4500k-60gr,15600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 6045 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-6500k-60gr,15600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 6065 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-3000k-90gr,14510.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 9030 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-4500k-90gr,15600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 9045 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-120-#-#-#-#-#-6500k-90gr,15600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 120 - К - 9065 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-120-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-3000k-120gr,17020.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1230 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-4500k-120gr,18300.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1245 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-6500k-120gr,18300.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1265 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,17020.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1430 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,18300.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1445 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,18300.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 1465 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-3000k-45gr,17020.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 4530 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-4500k-45gr,18300.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 4545 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-6500k-45gr,18300.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 4565 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-3000k-60gr,17020.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 6030 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-4500k-60gr,18300.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 6045 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-6500k-60gr,18300.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 6065 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-3000k-90gr,17020.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 9030 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-4500k-90gr,18300.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 9045 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-140-#-#-#-#-#-6500k-90gr,18300.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,140.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 140 - К - 9065 - Ex,11.500000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-140-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-3000k-120gr,20090.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1230 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-4500k-120gr,21600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1245 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-6500k-120gr,21600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1265 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,20090.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1430 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,21600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1445 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,21600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 1465 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-3000k-45gr,20090.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 4530 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-4500k-45gr,21600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 4545 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-6500k-45gr,21600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 4565 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-3000k-60gr,20090.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 6030 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-4500k-60gr,21600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 6045 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-6500k-60gr,21600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 6065 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-3000k-90gr,20090.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 9030 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-4500k-90gr,21600.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 9045 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-160-#-#-#-#-#-6500k-90gr,21600.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 160 - К - 9065 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +45°C (T6. T85 °C). от -60°C до +50°C (T5. T100 °C),УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-160-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-3000k-120gr,22040.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1230 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-4500k-120gr,23700.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1245 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-6500k-120gr,23700.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1265 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,22040.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1430 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,23700.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1445 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,23700.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 1465 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-3000k-45gr,22040.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 4530 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-4500k-45gr,23700.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 4545 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-6500k-45gr,23700.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 4565 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-3000k-60gr,22040.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 6030 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-4500k-60gr,23700.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 6045 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-6500k-60gr,23700.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 6065 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-3000k-90gr,22040.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 9030 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-4500k-90gr,23700.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 9045 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-180-#-#-#-#-#-6500k-90gr,23700.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 180 - К - 9065 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-180-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1230 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-3000k-120gr,24180.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1230 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-1230-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-4500k-120gr,26000.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1245 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1265 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-6500k-120gr,26000.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1265 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-1265-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1430 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,24180.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1430 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-1430-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1445 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,26000.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1445 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-1445-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1465 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,26000.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 1465 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-1465-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 4530 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-3000k-45gr,24180.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 4530 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-4530-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 4545 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-4500k-45gr,26000.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 4545 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-4545-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 4565 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-6500k-45gr,26000.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 4565 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-4565-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 6030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-3000k-60gr,24180.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 6030 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-6030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 6045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-4500k-60gr,26000.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 6045 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-6045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-6500k-60gr,26000.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 6065 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 9030 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,24180.000000000000,3000.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 9030 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-9030-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-4500k-90gr,26000.000000000000,4500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 9045 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 9065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-200-#-#-#-#-#-6500k-90gr,26000.000000000000,6500.000000000000,424.000000000000,302.000000000000,430.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 200 - К - 9065 - Ex,12.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-200-K-9065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1245 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-4500k-120gr,13000.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 1245 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-1245-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 9045 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-4500k-90gr,13000.000000000000,4500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 9045 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-9045-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 6065 - Ex,PD-promled-projector_v2_ex-100-#-#-#-#-#-6500k-60gr,13000.000000000000,6500.000000000000,423.000000000000,240.000000000000,282.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор v2.0 - 100 - К - 6065 - Ex,7.000000000000,от -60°C до +50°C,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-v20-100-K-6065-Ex/,"Серия взрывозащищенных прожекторов для: предприятий по добыче и переработке газа и нефти; заводов по производству минеральных удобрений; производств топливно-энергетического комплекса. Прожектор прошел сертификацию на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011."
