,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-15gr,10810.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 15°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-15gr,11500.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 15°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-15gr,11500.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 15°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-25gr,12410.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 25°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-25gr,13200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 25°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-25gr,13200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 25°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-40gr,12410.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 40°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-40gr,13200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 40°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-40gr,13200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 40°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-55gr,12410.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 55°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-55gr,13200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 55°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-55gr,13200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 55°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-90gr,12410.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 90°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-90gr,13200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 90°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-90gr,13200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 90°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-15gr,13250.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 15°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-15gr,14100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 15°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-15gr,14100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 15°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-25gr,15230.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 25°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-25gr,16200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 25°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-25gr,16200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 25°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-40gr,15230.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 40°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-40gr,16200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 40°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-40gr,16200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 40°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-55gr,15230.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 55°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-55gr,16200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 55°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-55gr,16200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 55°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,15230.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 90°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-90gr,16200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 90°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-90gr,16200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 90°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-15gr,15600.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 15°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-15gr,16600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 15°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-15gr,16600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 15°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-25gr,17950.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-25gr,19100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-25gr,19100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-40gr,17950.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 40°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-40gr,19100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 40°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-40gr,19100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 40°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-55gr,17950.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-55gr,19100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-55gr,19100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-90gr,17950.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-90gr,19100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-90gr,19100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-15gr,18710.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 15°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-15gr,19900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 15°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-15gr,19900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 15°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-25gr,21810.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-25gr,23200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-25gr,23200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-40gr,21810.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 40°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-40gr,23200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 40°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-40gr,23200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 40°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-55gr,21810.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-55gr,23200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-55gr,23200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 55°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-90gr,21810.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-90gr,23200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-90gr,23200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 90°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-15gr,24440.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 15°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-15gr,26000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 15°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-15gr,26000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 15°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-25gr,28200.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 25°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-25gr,30000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 25°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-25gr,30000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 25°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-40gr,28200.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 40°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-40gr,30000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 40°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-40gr,30000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 40°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-55gr,28200.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 55°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-55gr,30000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 55°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-55gr,30000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 55°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-90gr,28200.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-90gr,30000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-90gr,30000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 90°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-15gr,32430.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 15°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-15gr,34500.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 15°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-15gr,34500.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 15°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-25gr,37320.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 25°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-25gr,39700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 25°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-25gr,39700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 25°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-40gr,37320.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 40°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-40gr,39700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 40°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-40gr,39700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 40°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-55gr,37320.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 55°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-55gr,39700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 55°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-55gr,39700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 55°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-90gr,37320.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 90°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-90gr,39700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 90°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-90gr,39700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 90°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-15gr,37410.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 15°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-15gr,39800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 15°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-15gr,39800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 15°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-25gr,43620.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 25°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-25gr,46400.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 25°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-25gr,46400.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 25°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-40gr,43620.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 40°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-40gr,46400.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 40°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-40gr,46400.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 40°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-55gr,43620.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 55°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-55gr,46400.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 55°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-55gr,46400.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 55°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-90gr,43620.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 90°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-90gr,46400.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 90°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-90gr,46400.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 90°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 15°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-15gr,48880.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 15°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 15°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-15gr,52000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 15°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 15°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-15gr,52000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 15°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-15gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 25°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-25gr,56400.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 25°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 25°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-25gr,60000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 25°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 25°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-25gr,60000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 25°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 40°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-40gr,56400.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 40°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 40°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-40gr,60000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 40°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 40°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-40gr,60000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 40°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-40gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 55°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-55gr,56400.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 55°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 55°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-55gr,60000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 55°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 55°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-55gr,60000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 55°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-55gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 90°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-90gr,56400.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 90°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 90°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-90gr,60000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 90°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 90°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-90gr,60000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 90°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-90gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,13200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 100х30°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,13200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 100х30°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,12280.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 100х30°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,16200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 100х30°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,16200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 100х30°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,15070.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 100х30°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,19100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 100х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,19100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 100х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,17760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 100х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,23200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 100х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,23200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 100х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,21580.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 100х30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,30000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 100х30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,30000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 100х30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,27900.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 100х30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,39700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 100х30°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,39700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 100х30°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,36920.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 100х30°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,46400.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 100х30°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,46400.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 100х30°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,43150.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 100х30°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 100х30°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-100x30gr,60000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 100х30°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 100х30°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-100x30gr,60000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 100х30°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 100х30°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-100x30gr,55800.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 100х30°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-100×30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,14100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 5000К 45х25°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,11500.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 5000К 45х25°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,11500.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 4000К 45х25°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-80-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,10700.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X CRI70 3000К 45х25°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,14100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 4000К 45х25°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-100-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,13110.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X CRI70 3000К 45х25°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,16600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 5000К 45х25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,16600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 4000К 45х25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-120-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,15440.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X CRI70 3000К 45х25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,19900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 5000К 45х25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,19900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 4000К 45х25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-150-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,18510.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X CRI70 3000К 45х25°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,26000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 5000К 45х25°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,26000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 4000К 45х25°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-200-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,24180.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X CRI70 3000К 45х25°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,34500.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 5000К 45х25°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,34500.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 4000К 45х25°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-250-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,32090.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X CRI70 3000К 45х25°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,39800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 5000К 45х25°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,39800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 4000К 45х25°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-300-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,37010.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X CRI70 3000К 45х25°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 45х25°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-5000k-45x25gr,52000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 5000К 45х25°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-5000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 45х25°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-4000k-45x25gr,52000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 4000К 45х25°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-4000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 45х25°,PD-promled-projector_x-400-#-#-#-#-#-3000k-45x25gr,48360.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X CRI70 3000К 45х25°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-3000K-45×25gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
