,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-120gr,14200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 120°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-80-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-120gr,14200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 120°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-80-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-120gr,13210.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 120°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-80-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-120gr,17400.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 120°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-100-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-120gr,17400.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 120°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-100-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,16180.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 120°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-100-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-120gr,20700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 120°,5.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-120-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-120gr,20700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 120°,5.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-120gr,19250.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 120°,5.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-120-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-120gr,25600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 120°,5.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-150-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-120gr,25600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 120°,5.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-150-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-120gr,23810.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 120°,5.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-150-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-120gr,33000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 120°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-200-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-120gr,33000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 120°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-200-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-120gr,30690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 120°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-200-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-120gr,43300.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 120°,10.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-250-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-120gr,43300.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 120°,10.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-250-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-120gr,40270.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 120°,10.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-250-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-120gr,51200.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 120°,11.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-300-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-120gr,51200.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 120°,11.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-300-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-120gr,47620.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 120°,11.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-300-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-120gr,66000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 120°,11.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-400-x-5000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-120gr,66000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 120°,11.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-400-x-4000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 120°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-120gr,61380.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 120°,11.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/prozhektor-400-x-3000k-120gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-30gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 30°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-30gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 30°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-30gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 30°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-45gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 45°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-45gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 45°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-45gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 45°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-50gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 50°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-50gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 50°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-50gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 50°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-85gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 85°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-85gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 85°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-85gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 85°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-150gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 150°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-150gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 150°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-150gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 150°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,13700.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,13700.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-80-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,12740.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 80 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,5.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-80-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-30gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 30°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-30gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 30°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-30gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 30°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-45gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 45°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-45gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 45°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-45gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 45°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-50gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 50°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-50gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 50°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-50gr,16900.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 50°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-85gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 85°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-85gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 85°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-85gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 85°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-150gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 150°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-150gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 150°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-150gr,16900.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 150°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,16900.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,16900.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-100-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,15720.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 100 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,5.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-100-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-30gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-30gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-30gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-45gr,18690.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-45gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-45gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-50gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 50°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-50gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 50°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-50gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 50°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-85gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-85gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-85gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-150gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 150°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-150gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 150°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-150gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 150°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,20100.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,20100.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-120-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,18690.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 120 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-120-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-30gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-30gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-30gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 30°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-45gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-45gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-45gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 45°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-50gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 50°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-50gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 50°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-50gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 50°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-85gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-85gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-85gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-150gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 150°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-150gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 150°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-150gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 150°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,24800.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,24800.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-150-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,23060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 150 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,6.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-150-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-30gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-30gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-30gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 30°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-45gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 45°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-45gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 45°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-45gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 45°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-50gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 50°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-50gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 50°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-50gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 50°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-85gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 85°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-85gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 85°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-85gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 85°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-150gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 150°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-150gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 150°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-150gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 150°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,32000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,32000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-200-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,29760.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,202.000000000000,223.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 200 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,6.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-200-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-30gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 30°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-30gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 30°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-30gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 30°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-45gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 45°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-45gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 45°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-45gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 45°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-50gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 50°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-50gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 50°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-50gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 50°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-85gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 85°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-85gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 85°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-85gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 85°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-150gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 150°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-150gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 150°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-150gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 150°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,42000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,42000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-250-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,39060.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,250.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 250 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,10.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-250-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-30gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 30°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-30gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 30°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-30gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 30°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-45gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 45°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-45gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 45°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-45gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 45°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-50gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 50°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-50gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 50°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-50gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 50°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-85gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 85°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-85gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 85°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-85gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 85°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-150gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 150°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-150gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 150°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-150gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 150°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,49600.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,11.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,49600.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,11.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-300-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,46130.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,300.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 300 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,11.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-300-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-30gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 30°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-30gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 30°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 30°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-30gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 30°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-30gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-45gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 45°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-45gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 45°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 45°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-45gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 45°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-45gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-50gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 50°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-50gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 50°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 50°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-50gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 50°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-50gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-85gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 85°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-85gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 85°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 85°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-85gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 85°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-25x105gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 25х105°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-25x105gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 25х105°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-25x105gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 25х105°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-25×105gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-95x35gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 95х35°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-95x35gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 95х35°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-95x35gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 95х35°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-95×35gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-125x65gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 125х65°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-125x65gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 125х65°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-125x65gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 125х65°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-125×65gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-150gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 150°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-150gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 150°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 150°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-150gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 150°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-150gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-5000k-155x85gr,64000.000000000000,5000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 155х85°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-5000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-4000k-155x85gr,64000.000000000000,4000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 155х85°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-4000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,PD-promled-projector_x_optima-400-#-#-#-#-#-3000k-155x85gr,59520.000000000000,3000.000000000000,371.000000000000,369.000000000000,410.000000000000,400.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 155х85°,12.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Prozhektor-400-X-Optima-3000K-155×85gr/,"Светильники обладают высокой энергоэффективностью (до 178 лм/Вт) и выполнены в стильном литом корпусе. Главные отличия «Прожекторов Х» — форм-фактор корпуса и наличие литого герметичного коммутационного короба. где размещаются источники питания и узел подключения. при необходимости дополнительное оборудование: DMX декодеры. модули систем управления и т.д."
