,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-3000k-tsg,1530.000000000000,3000.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 3000К Закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-4000k-tsg,1640.000000000000,4000.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 4000К Закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-5000k-tsg,1640.000000000000,5000.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 5000К Закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-6500k-tsg,1640.000000000000,6500.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 6500К Закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-3000k-msg,1310.000000000000,3000.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-4000k-msg,1410.000000000000,4000.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-5000k-msg,1410.000000000000,5000.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-300mm-#-#-#-#-6500k-msg,1410.000000000000,6500.000000000000,314.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 300мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.500000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-300mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,1550.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,1670.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,1670.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,1670.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-3000k-msg,1330.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-4000k-msg,1430.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-5000k-msg,1430.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-#-#-#-6500k-msg,1430.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,1660.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,1780.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,1780.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,1780.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-3000k-msg,1430.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-4000k-msg,1540.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-5000k-msg,1540.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-500mm-#-extra-#-#-6500k-msg,1540.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-500mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,2000.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,2150.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,2150.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,2150.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-3000k-msg,1690.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-4000k-msg,1820.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-5000k-msg,1820.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-#-#-#-6500k-msg,1820.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,2140.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,2300.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,2300.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,2300.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-3000k-msg,1850.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-4000k-msg,1990.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-5000k-msg,1990.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-500mm-#-extra-#-#-6500k-msg,1990.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-500mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,3400.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,3550.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,3550.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,3550.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-3000k-msg,2900.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-4000k-msg,3040.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-5000k-msg,3040.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-500mm-#-#-#-#-6500k-msg,3040.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,4250.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,4500.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,4500.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,4500.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-3000k-msg,3640.000000000000,3000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-4000k-msg,3860.000000000000,4000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-5000k-msg,3860.000000000000,5000.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-500mm-#-#-#-#-6500k-msg,3860.000000000000,6500.000000000000,514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,1600.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,1720.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,1720.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,1720.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,1380.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,1480.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,1480.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-10-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,1480.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 10 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-10-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,2030.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,2180.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,2180.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,2180.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,1740.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,1870.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,1870.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-13-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,1870.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,13.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 14 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-14-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,3120.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,3350.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,3350.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,3350.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,2670.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,2870.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,2870.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,2870.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,3350.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,3600.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,3600.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,3600.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-3000k-msg,2860.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-4000k-msg,3080.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-5000k-msg,3080.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1000mm-#-extra-#-#-6500k-msg,3080.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1000мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1000mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,3940.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,4240.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,4240.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,4240.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,3390.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,3650.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,3650.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,3650.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,4190.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,4500.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,4500.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,4500.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-3000k-msg,3600.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-4000k-msg,4500.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-5000k-msg,3870.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1000mm-#-extra-#-#-6500k-msg,3870.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1000мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1000mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,5020.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,5400.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,5400.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,5400.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,4300.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,4620.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,4620.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,4620.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,5860.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,6300.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,6300.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,5860.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,5360.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,5360.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,5360.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,6360.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,6300.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,6840.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,6840.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,6840.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,5440.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,5850.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,5850.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,5850.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-3000k-tsg,7110.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-4000k-tsg,7650.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-5000k-tsg,7650.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-6500k-tsg,7650.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-3000k-msg,6120.000000000000,3000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-4000k-msg,6580.000000000000,4000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-5000k-msg,6580.000000000000,5000.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1000mm-#-#-#-#-6500k-msg,6580.000000000000,6500.000000000000,1014.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1000мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1000mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,3130.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,3370.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,3370.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,3370.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,2690.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,2890.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,2890.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-20-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,2890.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 20 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-20-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,3960.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,4260.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,4260.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,4260.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,3400.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,3660.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,3660.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-25-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,3660.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 25 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-25-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,4660.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,5010.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,5010.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,5010.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,3990.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,4290.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,4290.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,4290.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,5020.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,5400.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,5400.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,5400.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-3000k-msg,4300.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-4000k-msg,4620.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-5000k-msg,4620.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-30-1500mm-#-extra-#-#-6500k-msg,4620.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 30 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-30-1500mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,5400.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,5810.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,5810.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,5810.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,4630.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,4980.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,4980.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,4980.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,5860.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,6300.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,6300.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,6300.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-3000k-msg,5020.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-4000k-msg,5400.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-5000k-msg,5400.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-35-1500mm-#-extra-#-#-6500k-msg,5400.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 35 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-35-1500mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,5910.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,6360.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,6360.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,6360.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,5440.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,5440.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,5440.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,5440.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,6360.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,6840.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,6840.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,6840.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-3000k-msg,5450.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-4000k-msg,5860.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-5000k-msg,6840.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-38-1500mm-#-extra-#-#-6500k-msg,5860.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 38 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-38-1500mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,6700.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,7200.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,7200.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,7200.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,5730.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,6160.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,6160.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,6160.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-3000k-tsg,7200.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-4000k-tsg,7740.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-5000k-tsg,7740.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-6500k-tsg,7740.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-3000k-msg,6630.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-4000k-msg,6630.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-5000k-msg,6630.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-43-1500mm-#-extra-#-#-6500k-msg,6630.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,43.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 43 1500мм Экстра CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-43-1500mm-Ekstra-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-3000k-tsg,9270.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 3000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-3000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-4000k-tsg,9970.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 4000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-4000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-5000k-tsg,9970.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 5000К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-5000K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-6500k-tsg,9970.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 6500К Закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-6500K-Zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-3000k-msg,7940.000000000000,3000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 3000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-3000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-4000k-msg,8540.000000000000,4000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 4000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-4000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-5000k-msg,8540.000000000000,5000.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 5000К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-5000K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,PD-promled-t_line_strong-56-1500mm-#-#-#-#-6500k-msg,8540.000000000000,6500.000000000000,1514.000000000000,56.000000000000,53.000000000000,56.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия Стронг 56 1500мм CRI70 6500К Матовое закаленное стекло,1.800000000000,от -50 до +50,УХЛ 2,0.980000000000,230,АС,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-Strong-56-1500mm-6500K-Matovoe-zakalennoe-steklo-1/,"«Т-Линия Стронг» — это светильник для промышленных. складских и прочих помещений с разными классами пожароопасности. Световая отдача серии достигает 180 лм/Вт. Светильники представлены в четырех типоразмерах — 300. 500. 1000 и 1500 мм. Возможны опции: - транзитного подключения в линию; - исполнения с блоком аварийного питания."
