,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6500.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-4000k-microprizma,3520.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,8020.000000000000,5000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,3400.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-4000k-opal,5350.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-5000k-microprizma,4700.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6500.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-3000k-microprizma,4370.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,4980.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6050.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,9080.000000000000,3000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,7460.000000000000,3000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,9760.000000000000,4000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,8020.000000000000,4000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-4000k-microprizma,7040.000000000000,4000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-5000k-opal,5400.000000000000,5000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-3000k-microprizma,6550.000000000000,3000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-5000k-microprizma,7040.000000000000,5000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,5350.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6500.000000000000,4000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4880.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-40-500mm-#-#-#-#-4000k-microprizma,4700.000000000000,4000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-5000k-opal,3400.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4880.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6500.000000000000,5000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-4000k-microprizma,4750.000000000000,4000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-5000k-microprizma,3520.000000000000,5000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-5000k-microprizma,4750.000000000000,5000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-4000k-opal,5400.000000000000,4000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-60-1000mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,9760.000000000000,5000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-3000k-microprizma,3270.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-3000k-opal,3730.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-30-500mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4540.000000000000,3000.000000000000,529.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,1.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-3000k-microprizma,4420.000000000000,3000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-3000k-opal,5020.000000000000,3000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,PD-promled-t_line_v2_bap-40-1000mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6050.000000000000,3000.000000000000,1029.000000000000,89.000000000000,78.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 40 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный,2.500000000000,от 0 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/v-pomeschenii/promyshlennye/t-liniya-v2-0-8/t-liniya-v2-0-bap-7/,"Светильники «Т-Линия v2.0» могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении с металлическими гермовводами и боковыми заглушками. а также силикатным стеклом. что расширяет возможности их эксплуатации."
