,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-60-1000mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,8000.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-60-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-30-500mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,4000.000000000000,5000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 10х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-30-Optik-Sklad-500mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-30-500mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,4000.000000000000,4000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 10х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-30-Optik-Sklad-500mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-30-500mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,3720.000000000000,3000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 10х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-30-Optik-Sklad-500mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-30-500mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,4300.000000000000,5000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 30х50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-30-Optik-Sklad-500mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-30-500mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,4300.000000000000,4000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 30х50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-30-Optik-Sklad-500mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-30-500mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,4000.000000000000,3000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 30х50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-30-Optik-Sklad-500mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-50-500mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,6500.000000000000,5000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 10х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-50-Optik-Sklad-500mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-50-500mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,6500.000000000000,4000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 10х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-50-Optik-Sklad-500mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-50-500mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,6050.000000000000,3000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 10х70°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-50-Optik-Sklad-500mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-50-500mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,7000.000000000000,5000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 5000К 30х50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-50-Optik-Sklad-500mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-50-500mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,7000.000000000000,4000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 4000К 30х50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-50-Optik-Sklad-500mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-50-500mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,6510.000000000000,3000.000000000000,536.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад 500мм CRI70 3000К 30х50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-50-Optik-Sklad-500mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-60-1000mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,8000.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-60-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-60-1000mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,7440.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-60-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-60-1000mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,8600.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-60-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-60-1000mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,8600.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-60-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-60-1000mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,8000.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-60-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-70-1000mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,9300.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-70-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-70-1000mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,9300.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-70-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-70-1000mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,8650.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-70-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-70-1000mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,10000.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-70-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-70-1000mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,10000.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-70-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-70-1000mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,9300.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-70-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-80-1000mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,10500.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-80-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-80-1000mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,10500.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-80-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-80-1000mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,9770.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-80-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-80-1000mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,11300.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-80-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-80-1000mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,11300.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-80-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-80-1000mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,10510.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-80-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-100-1000mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,14000.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-100-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-100-1000mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,14000.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-100-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-120-1500mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,15700.000000000000,5000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 10х70°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-120-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-120-1500mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,15700.000000000000,4000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 10х70°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-120-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-120-1500mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,14600.000000000000,3000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 10х70°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-120-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-120-1500mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,17000.000000000000,5000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 30х50°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-120-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-120-1500mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,17000.000000000000,4000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 30х50°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-120-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-120-1500mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,15810.000000000000,3000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 30х50°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-120-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-100-1000mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,13020.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 30х50°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-100-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-150-1500mm-#-#-#-#-5000k-30x50gr,21000.000000000000,5000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 30х50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-150-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-5000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-150-1500mm-#-#-#-#-4000k-30x50gr,21000.000000000000,4000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 30х50°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-150-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-4000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 30х50°,PD-promled-t_line_v2_sklad-150-1500mm-#-#-#-#-3000k-30x50gr,19530.000000000000,3000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 30х50°,3.500000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-150-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-3000K-30kh50gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-150-1500mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,19500.000000000000,4000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 4000К 10х70°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-150-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-100-1000mm-#-#-#-#-4000k-10x70gr,13000.000000000000,4000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 4000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-100-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-4000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-100-1000mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,12090.000000000000,3000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 3000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-100-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-100-1000mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,13000.000000000000,5000.000000000000,1035.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад 1000мм CRI70 5000К 10х70°,2.400000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-100-Optik-Sklad-1000mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-150-1500mm-#-#-#-#-3000k-10x70gr,18140.000000000000,3000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 3000К 10х70°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-150-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-3000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 10х70°,PD-promled-t_line_v2_sklad-150-1500mm-#-#-#-#-5000k-10x70gr,19500.000000000000,5000.000000000000,1535.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад 1500мм CRI70 5000К 10х70°,4.000000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 1,Revit 2019,https://promled.com/T-Liniya-v20-150-Optik-Sklad-1500mm-CRI70-5000K-10kh70gr/,"Светильники серии «Т-Линия v2.0 Оптик» рекомендуется устанавливать на высоте до 20 метров. Серия «Т-Линия v2.0 Оптик» имеет энергоэффективность до 159 лм/Вт. Светильники создают направленное освещение благодаря индивидуальным линзам на каждом отдельном светодиоде. поэтому с их помощью можно эффективно освещать высокие и узкие помещения."
