,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 15 3000К,PD-promled-tor-15-#-#-#-#-#-3000k-180x180gr,1020.000000000000,3000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,17.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 15 3000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-15-3000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 15 4000К,PD-promled-tor-15-#-#-#-#-#-4000k-180x180gr,1100.000000000000,4000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,17.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 15 4000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-15-4000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 15 5000К,PD-promled-tor-15-#-#-#-#-#-5000k-180x180gr,1100.000000000000,5000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,17.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 15 5000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-15-5000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 25 3000К,PD-promled-tor-25-#-#-#-#-#-3000k-180x180gr,1490.000000000000,3000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 25 3000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-25-3000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 25 4000К,PD-promled-tor-25-#-#-#-#-#-4000k-180x180gr,1600.000000000000,4000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 25 4000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-25-4000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 25 5000К,PD-promled-tor-25-#-#-#-#-#-5000k-180x180gr,1600.000000000000,5000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 25 5000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-25-5000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 30 3000К,PD-promled-tor-30-#-#-#-#-#-3000k-180x180gr,1930.000000000000,3000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 30 3000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-30-3000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 30 4000К,PD-promled-tor-30-#-#-#-#-#-4000k-180x180gr,2080.000000000000,4000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 30 4000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-30-4000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
Светодиодный светильник ПромЛед Тор 30 5000К,PD-promled-tor-30-#-#-#-#-#-5000k-180x180gr,2080.000000000000,5000.000000000000,130.000000000000,900.000000000000,32.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тор 30 5000К,6.500000000000,от -60 до +40,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/tauer-30-5000K/,"Серия «Тор» выполнена в антивандальном корпусе с лаконичным дизайном — без легкодоступных пластиковых элементов и выступающих частей. Конструкция светильника исключает слепящий эффект и создает широкое круговое освещение. Светильники соответствуют требованиям свода правил по естественному и искусственному освещению (СП 52.13330.2016)."
