,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10 600мм CRI80 3000К,PD-promled-tubus-10-600mm-#-#-#-#-3000k-opal,1160.000000000000,3000.000000000000,608.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10 600мм CRI80 3000К,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-10-600mm-3000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10 600мм CRI80 4000К,PD-promled-tubus-10-600mm-#-#-#-#-4000k-opal,1250.000000000000,4000.000000000000,608.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10 600мм CRI80 4000К,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-10-600mm-4000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10 600мм CRI80 5000К,PD-promled-tubus-10-600mm-#-#-#-#-5000k-opal,1250.000000000000,5000.000000000000,608.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 10 600мм CRI80 5000К,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-10-600mm-5000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 600мм CRI80 3000К,PD-promled-tubus-20-600mm-#-#-#-#-3000k-opal,2330.000000000000,3000.000000000000,608.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 600мм CRI80 3000К,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-20-600mm-3000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 600мм CRI80 4000К,PD-promled-tubus-20-600mm-#-#-#-#-4000k-opal,2510.000000000000,4000.000000000000,608.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 600мм CRI80 4000К,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-20-600mm-4000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 600мм CRI80 5000К,PD-promled-tubus-20-600mm-#-#-#-#-5000k-opal,2510.000000000000,5000.000000000000,608.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 600мм CRI80 5000К,0.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-20-600mm-5000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 30 900мм CRI80 3000К,PD-promled-tubus-30-900mm-#-#-#-#-3000k-opal,3390.000000000000,3000.000000000000,907.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,28.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 30 900мм CRI80 3000К,0.500000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-30-900mm-3000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 30 900мм CRI80 4000К,PD-promled-tubus-30-900mm-#-#-#-#-4000k-opal,3640.000000000000,4000.000000000000,907.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,28.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 30 900мм CRI80 4000К,0.500000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-30-900mm-4000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 30 900мм CRI80 5000К,PD-promled-tubus-30-900mm-#-#-#-#-5000k-opal,3640.000000000000,5000.000000000000,907.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,28.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 30 900мм CRI80 5000К,0.500000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-30-900mm-5000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 1200мм CRI80 3000К,PD-promled-tubus-20-1200mm-#-#-#-#-3000k-opal,2330.000000000000,3000.000000000000,1206.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 1200мм CRI80 3000К,0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-20-1200mm-3000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 1200мм CRI80 4000К,PD-promled-tubus-20-1200mm-#-#-#-#-4000k-opal,2510.000000000000,4000.000000000000,1206.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 1200мм CRI80 4000К,0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-20-1200mm-4000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 1200мм CRI80 5000К,PD-promled-tubus-20-1200mm-#-#-#-#-5000k-opal,2510.000000000000,5000.000000000000,1206.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 20 1200мм CRI80 5000К,0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-20-1200mm-5000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 40 1200мм CRI80 4000К,PD-promled-tubus-40-1200mm-#-#-#-#-4000k-opal,5020.000000000000,4000.000000000000,1206.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,39.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 40 1200мм CRI80 4000К,0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-40-1200mm-4000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 40 1200мм CRI80 3000К,PD-promled-tubus-40-1200mm-#-#-#-#-3000k-opal,4670.000000000000,3000.000000000000,1206.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,39.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 40 1200мм CRI80 3000К,0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-40-1200mm-3000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 40 1200мм CRI80 5000К,PD-promled-tubus-40-1200mm-#-#-#-#-5000k-opal,5020.000000000000,5000.000000000000,1206.000000000000,96.000000000000,56.000000000000,39.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Тубус 40 1200мм CRI80 5000К,0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ4,0.980000000000,230,AC,2,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Tubus-40-1200mm-5000K/,"Серия «Тубус» предназначена для дизайнерского оформления помещений: они могут как дополнять общее освещение. так и быть самостоятельными источниками света. Светильники имеют энергоэффективность до 129 лм/Вт и мощностной ряд от 10 до 40В."
