,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,Масса##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 5000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-40-1250mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,6550.000000000000,5000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 5000К Прозрачный (Датчик),0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-40-5000K-Datchik-Prozrachnyj/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",0.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-40-1250mm-#-#-#-#-5000k-opal,6050.000000000000,5000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 5000К Опал (Датчик),0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-40-5000K-Datchik-Opal/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",0.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 5000К Опал (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-60-1250mm-#-#-#-#-5000k-opal,9000.000000000000,5000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 5000К Опал (Датчик),1.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-60-5000K-Datchik-Opal/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",1.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-60-1250mm-#-#-#-#-3000k-opal,8370.000000000000,3000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 3000К Опал (Датчик),1.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-60-3000K-Datchik-Opal/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",1.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 3000К Опал (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-40-1250mm-#-#-#-#-3000k-opal,5630.000000000000,3000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 3000К Опал (Датчик),0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-40-3000K-Datchik-Opal/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",0.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 3000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-60-1250mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,9110.000000000000,3000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 3000К Прозрачный (Датчик),1.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-60-3000K-Datchik-Prozrachnyj/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",1.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 4000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-40-1250mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,6550.000000000000,4000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 4000К Прозрачный (Датчик),0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-40-4000K-Datchik-Prozrachnyj/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",0.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-60-1250mm-#-#-#-#-4000k-opal,9000.000000000000,4000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 4000К Опал (Датчик),1.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-60-4000K-Datchik-Opal/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",1.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 4000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-60-1250mm-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,9800.000000000000,4000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 4000К Прозрачный (Датчик),1.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-60-4000K-Datchik-Prozrachnyj/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",1.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 5000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-60-1250mm-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,9800.000000000000,5000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 60 1250мм CRI70 5000К Прозрачный (Датчик),1.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-60-5000K-Datchik-Prozrachnyj/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",1.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 4000К Опал (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-40-1250mm-#-#-#-#-4000k-opal,6050.000000000000,4000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 4000К Опал (Датчик),0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-40-4000K-Datchik-Opal/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",0.600000000000
Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 3000К Прозрачный (Датчик),PD-promled-aisberg_datchik-40-1250mm-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,6090.000000000000,3000.000000000000,1267.000000000000,125.500000000000,89.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Айсберг 40 1250мм CRI70 3000К Прозрачный (Датчик),0.600000000000,от -40 до +50,УХЛ2,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP65,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Ajsberg-40-3000K-Datchik-Prozrachnyj/,"Серия линейных светодиодных светильников для освещения: производственных линий и цехов;  лестничных пролетов; различных мастерских и т.д. Классический линейный светильник со световой отдачей до 167 лм/Вт.",0.600000000000
