,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 5°,PD-promled-akcent-4-5gr-#-#-#-#-3000k-5gr,440.000000000000,3000.000000000000,168.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 5°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-5gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 5°,PD-promled-akcent-4-5gr-#-#-#-#-4000k-5gr,470.000000000000,4000.000000000000,168.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 5°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-5gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 5°,PD-promled-akcent-4-5gr-#-#-#-#-5000k-5gr,470.000000000000,5000.000000000000,168.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 5°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-5gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-3000k-10gr,470.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 10°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-4000k-10gr,500.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 10°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-5000k-10gr,500.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 10°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-3000k-15gr,470.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 15°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-4000k-15gr,500.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 15°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-5000k-15gr,500.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 15°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-3000k-25gr,470.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 25°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-4000k-25gr,500.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 25°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-5000k-25gr,500.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 25°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,470.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 10х65°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,500.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 10х65°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,500.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 10х65°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-3000k-10gr,700.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 10°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-4000k-10gr,750.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 10°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-5000k-10gr,750.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 10°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-3000k-15gr,700.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 15°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-4000k-15gr,750.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 15°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-5000k-15gr,750.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 15°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-3000k-25gr,700.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 25°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-4000k-25gr,750.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 25°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-5000k-25gr,750.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 25°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,700.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 10х65°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,750.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 10х65°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,750.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 10х65°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 5°,PD-promled-akcent-8-5gr-#-#-#-#-3000k-5gr,860.000000000000,3000.000000000000,168.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 5°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-5gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 5°,PD-promled-akcent-8-5gr-#-#-#-#-4000k-5gr,860.000000000000,4000.000000000000,168.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 5°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-5gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 5°,PD-promled-akcent-8-5gr-#-#-#-#-5000k-5gr,860.000000000000,5000.000000000000,168.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 5°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-5gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-3000k-10gr,880.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-4000k-10gr,950.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-5000k-10gr,950.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-3000k-15gr,880.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-4000k-15gr,950.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-5000k-15gr,950.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-3000k-25gr,880.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-4000k-25gr,950.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-5000k-25gr,950.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,880.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,950.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,950.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-3000k-10gr,1320.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-4000k-10gr,1420.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-5000k-10gr,1420.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 10°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-3000k-15gr,1320.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-4000k-15gr,1420.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-5000k-15gr,1420.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 15°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-3000k-25gr,1320.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1420.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1420.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 25°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,1320.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,1420.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,1420.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 10х65°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-3000k-25gr,3120.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-3000k-50gr,470.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 50°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-4000k-50gr,500.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 50°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-5000k-50gr,500.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 50°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-3000k-90gr,470.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 3000К 90°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-4000k-90gr,500.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 4000К 90°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-4-#-#-#-#-#-5000k-90gr,500.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,4.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 4 CRI80 5000К 90°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-4-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-3000k-50gr,700.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 50°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-4000k-50gr,750.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 50°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-5000k-50gr,750.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 50°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-3000k-90gr,700.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 3000К 90°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-4000k-90gr,750.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 4000К 90°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-6-#-#-#-#-#-5000k-90gr,750.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 6 CRI80 5000К 90°,0.900000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-6-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-3000k-50gr,880.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-4000k-50gr,950.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-5000k-50gr,950.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-3000k-90gr,880.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 3000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-4000k-90gr,950.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 4000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-8-#-#-#-#-#-5000k-90gr,950.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 CRI80 5000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-3000k-50gr,1320.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-4000k-50gr,1420.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-5000k-50gr,1420.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 50°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-3000k-90gr,1320.000000000000,3000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 3000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-4000k-90gr,1420.000000000000,4000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 4000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-12-#-#-#-#-#-5000k-90gr,1420.000000000000,5000.000000000000,156.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 CRI80 5000К 90°,1.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-3000k-10gr,1760.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-4000k-10gr,1890.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-5000k-10gr,1890.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-3000k-15gr,1760.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-4000k-15gr,1890.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-5000k-15gr,1890.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-3000k-25gr,1760.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1890.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1890.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,1760.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,1890.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,1890.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-3000k-50gr,1760.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-4000k-50gr,1890.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-5000k-50gr,1890.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-3000k-90gr,1760.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 3000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-4000k-90gr,1890.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 4000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-16-#-#-#-#-#-5000k-90gr,1890.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 CRI80 5000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-3000k-10gr,2190.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-4000k-10gr,2360.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-5000k-10gr,2360.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-3000k-15gr,2190.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-4000k-15gr,2360.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-5000k-15gr,2360.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-3000k-25gr,2190.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-4000k-25gr,2360.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-5000k-25gr,2360.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,2190.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,2360.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,2360.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-3000k-50gr,2190.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-4000k-50gr,2360.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-5000k-50gr,2360.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-3000k-90gr,2190.000000000000,3000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 3000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-4000k-90gr,2360.000000000000,4000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 4000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-#-5000k-90gr,2360.000000000000,5000.000000000000,178.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 CRI80 5000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-3000k-10gr,2510.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-4000k-10gr,2700.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-5000k-10gr,2700.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-3000k-15gr,2510.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-4000k-15gr,2700.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-5000k-15gr,2700.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-3000k-25gr,2510.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-4000k-25gr,2700.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-5000k-25gr,2700.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,2510.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,2700.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,2700.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-3000k-50gr,2510.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-4000k-50gr,2700.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-5000k-50gr,2700.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-3000k-90gr,2510.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 3000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-4000k-90gr,2700.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 4000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-24-#-#-#-#-#-5000k-90gr,2700.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 CRI80 5000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-3000k-10gr,3120.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-3000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-4000k-10gr,3350.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-4000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-5000k-10gr,3350.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-5000K-10gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-3000k-15gr,3120.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-4000k-15gr,3350.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-5000k-15gr,3350.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-4000k-25gr,3350.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-5000k-25gr,3350.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,3120.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-3000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,3350.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-4000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,3350.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-5000K-10×65gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-3000k-50gr,3120.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-3000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-4000k-50gr,3350.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-4000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-5000k-50gr,3350.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-5000K-50gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-3000k-90gr,3120.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 3000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-3000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-4000k-90gr,3350.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 4000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-4000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-#-5000k-90gr,3350.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 CRI80 5000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-5000K-90gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-3000k-15gr,1070.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-4000k-15gr,1150.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-5000k-15gr,1150.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-3000k-25gr,1070.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-4000k-25gr,1150.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-5000k-25gr,1150.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 40°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-3000k-40gr,1070.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-3000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 40°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-4000k-40gr,1150.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-4000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 40°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-5000k-40gr,1150.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-5000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 60°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-3000k-60gr,1070.000000000000,3000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 3000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-3000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 60°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-4000k-60gr,1150.000000000000,4000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 4000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-4000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 60°,PD-promled-akcent-10-#-#-#-#-reflector-5000k-60gr,1150.000000000000,5000.000000000000,198.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,10.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 10 Р CRI80 5000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-10-R-5000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-3000k-15gr,2050.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-4000k-15gr,2200.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-5000k-15gr,2200.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-3000k-25gr,2050.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-4000k-25gr,2200.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-5000k-25gr,2200.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 40°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-3000k-40gr,2050.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-3000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 40°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-4000k-40gr,2200.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-4000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 40°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-5000k-40gr,2200.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-5000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 60°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-3000k-60gr,2050.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 3000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-3000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 60°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-4000k-60gr,2200.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 4000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-4000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 60°,PD-promled-akcent-20-#-#-#-#-reflector-5000k-60gr,2200.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р CRI80 5000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-R-5000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-3000k-15gr,2650.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-3000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-4000k-15gr,2850.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-4000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-5000k-15gr,2850.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-5000K-15gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-3000k-25gr,2650.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-3000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-4000k-25gr,2850.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-4000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-5000k-25gr,2850.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-5000K-25gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 40°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-3000k-40gr,2650.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-3000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 40°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-4000k-40gr,2850.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-4000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 40°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-5000k-40gr,2850.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 40°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-5000K-40gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 60°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-3000k-60gr,2650.000000000000,3000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 3000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-3000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 60°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-4000k-60gr,2850.000000000000,4000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 4000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-4000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 60°,PD-promled-akcent-30-#-#-#-#-reflector-5000k-60gr,2850.000000000000,5000.000000000000,210.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р CRI80 5000К 60°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-R-5000K-60gr/,"Серия архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
