,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Напряжение##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##,Интерфейс управления##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-5000k-15gr,1100.000000000000,5000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 15°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-5000K-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-5000k-25gr,1100.000000000000,5000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 25°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-5000K-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-5000k-50gr,1100.000000000000,5000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 50°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-5000K-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-5000k-90gr,1100.000000000000,5000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 90°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-5000K-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-5000k-10x65gr,1100.000000000000,5000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 5000К 10х65°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-5000K-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-4000k-15gr,1100.000000000000,4000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 15°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-4000K-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-3000k-15gr,1020.000000000000,3000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 15°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-3000K-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-4000k-25gr,1100.000000000000,4000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 25°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-4000K-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-3000k-25gr,1020.000000000000,3000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 25°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-3000K-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-4000k-50gr,1100.000000000000,4000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 50°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-4000K-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-3000k-50gr,1020.000000000000,3000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 50°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-3000K-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-4000k-90gr,1100.000000000000,4000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 90°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-4000K-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-3000k-90gr,1020.000000000000,3000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 90°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-3000K-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-4000k-10x65gr,1100.000000000000,4000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 4000К 10х65°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-4000K-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-rgbw-dmx-3000k-10x65gr,1020.000000000000,3000.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо 24-36В DC CRI80 RGBW DMX 3000К 10х65°,1.400000000000,от -40 до +50,У1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-24-36V-DC-RGBW-DMX-3000K-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 15°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-220v-rgb-dmx-#-15gr,1160.000000000000,1.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 15°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-RGB-DMX-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 25°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-220v-rgb-dmx-#-25gr,1160.000000000000,1.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 25°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-RGB-DMX-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 50°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-220v-rgb-dmx-#-50gr,1160.000000000000,1.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 50°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-RGB-DMX-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 90°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-220v-rgb-dmx-#-90gr,1160.000000000000,1.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 90°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-RGB-DMX-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 10х65°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-220v-rgb-dmx-#-10x65gr,1160.000000000000,1.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо RGB DMX 10х65°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,1.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-RGB-DMX-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-3000k-15gr,1020.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 15°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-3000K-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-4000k-15gr,1100.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 15°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-4000K-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-5000k-15gr,1100.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 15°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-5000K-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-3000k-25gr,1020.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 25°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-3000K-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-4000k-25gr,1100.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 25°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-4000K-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-5000k-25gr,1100.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 25°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-5000K-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-3000k-50gr,1020.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 50°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-3000K-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-4000k-50gr,1100.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 50°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-4000K-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-5000k-50gr,1100.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 50°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-5000K-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-3000k-90gr,1020.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 90°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-3000K-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-4000k-90gr,1100.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 90°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-4000K-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-5000k-90gr,1100.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 90°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-5000K-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-3000k-10x65gr,1020.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 3000К 10х65°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-3000K-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-4000k-10x65gr,1100.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 4000К 10х65°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-4000K-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-220v-rgbw-dmx-5000k-10x65gr,1100.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо RGBW DMX CRI80 5000К 10х65°,1.500000000000,от -40 до +50,УХЛ1,0.950000000000,230,~176-264,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-RGBW-DMX-5000K-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 15°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-rgb-dmx-#-15gr,1050.000000000000,1.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 15°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-24-36V-DC-RGB-DMX-15gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 25°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-rgb-dmx-#-25gr,1050.000000000000,1.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 25°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-24-36V-DC-RGB-DMX-25gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 50°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-rgb-dmx-#-50gr,1050.000000000000,1.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 50°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-24-36V-DC-RGB-DMX-50gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 90°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-rgb-dmx-#-90gr,1050.000000000000,1.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 90°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-24-36V-DC-RGB-DMX-90gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 10х65°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-rgb-dmx-#-10x65gr,1050.000000000000,1.000000000000,214.000000000000,106.000000000000,169.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Дуо 24-36В DC RGB DMX 10х65°,1.500000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,36,24-36,DC,3,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-24-36V-DC-RGB-DMX-10×65gr/,"Серия полноцветных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий; создания вертикальных световых столбов на фасадах; маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект.",DMX
