,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 5°,PD-promled-akcent_duo-8-5gr-#-#-#-#-3000k-5gr,870.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 5°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-5gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 5°,PD-promled-akcent_duo-8-5gr-#-#-#-#-4000k-5gr,940.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 5°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-5gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 5°,PD-promled-akcent_duo-8-5gr-#-#-#-#-5000k-5gr,940.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 5°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-5gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-3000k-10gr,930.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-4000k-10gr,1000.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-5000k-10gr,1000.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-3000k-15gr,930.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-4000k-15gr,1000.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-5000k-15gr,1000.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-3000k-25gr,930.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1000.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1000.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,930.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,1000.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,1000.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-3000k-10gr,1400.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-3000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-4000k-10gr,1500.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-4000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-5000k-10gr,1500.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 10°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-5000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-3000k-15gr,1400.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-4000k-15gr,1500.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-5000k-15gr,1500.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 15°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-3000k-25gr,1400.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1500.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1500.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 25°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,1400.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-3000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,1500.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-4000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,1500.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 10х65°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-5000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 5°,PD-promled-akcent_duo-16-5gr-#-#-#-#-3000k-5gr,1710.000000000000,3000.000000000000,220.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 5°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-5gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 5°,PD-promled-akcent_duo-16-5gr-#-#-#-#-4000k-5gr,1840.000000000000,4000.000000000000,220.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 5°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-5gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 5°,PD-promled-akcent_duo-16-5gr-#-#-#-#-5000k-5gr,1840.000000000000,5000.000000000000,220.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 5°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-5gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-3000k-10gr,1770.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-4000k-10gr,1900.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-5000k-10gr,1900.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-3000k-15gr,1770.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-4000k-15gr,1900.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-5000k-15gr,1900.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-3000k-25gr,1770.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-4000k-25gr,1900.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-5000k-25gr,1900.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,1770.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,1900.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,1900.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-3000k-10gr,2640.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-3000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-4000k-10gr,2840.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-4000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-5000k-10gr,2840.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 10°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-5000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-3000k-15gr,2640.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-4000k-15gr,2840.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-5000k-15gr,2840.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-3000k-25gr,2640.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-4000k-25gr,2840.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-5000k-25gr,2840.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,2640.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-3000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,2840.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-4000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,2840.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 10х65°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-5000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-4000k-50gr,1000.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-3000k-50gr,930.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-5000k-50gr,1000.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-3000k-90gr,930.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 3000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-3000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-4000k-90gr,1000.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 4000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-4000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-8-#-#-#-#-#-5000k-90gr,1000.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,8.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 8 Дуо CRI80 5000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-8-Duo-5000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-3000k-50gr,1400.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-3000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-4000k-50gr,1500.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-4000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-5000k-50gr,1500.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 50°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-5000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-3000k-90gr,1400.000000000000,3000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 3000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-3000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-4000k-90gr,1500.000000000000,4000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 4000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-4000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-12-#-#-#-#-#-5000k-90gr,1500.000000000000,5000.000000000000,175.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 12 Дуо CRI80 5000К 90°,1.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-12-Duo-5000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-3000k-50gr,1770.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-4000k-50gr,1900.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-5000k-50gr,1900.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-3000k-90gr,1770.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 3000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-3000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-4000k-90gr,1900.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 4000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-4000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-16-#-#-#-#-#-5000k-90gr,1900.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,16.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 16 Дуо CRI80 5000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-16-Duo-5000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-3000k-50gr,2640.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-3000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-4000k-50gr,2840.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-4000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-5000k-50gr,2840.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 50°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-5000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-3000k-90gr,2640.000000000000,3000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 3000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-3000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-4000k-90gr,2840.000000000000,4000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 4000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-4000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-24-#-#-#-#-#-5000k-90gr,2840.000000000000,5000.000000000000,195.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,24.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 24 Дуо CRI80 5000К 90°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-24-Duo-5000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-3000k-10gr,3290.000000000000,3000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 10°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-3000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-4000k-10gr,3540.000000000000,4000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 10°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-4000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-5000k-10gr,3540.000000000000,5000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 10°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-5000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-3000k-15gr,3290.000000000000,3000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 15°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-4000k-15gr,3540.000000000000,4000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 15°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-5000k-15gr,3540.000000000000,5000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 15°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-3000k-25gr,3290.000000000000,3000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 25°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-4000k-25gr,3540.000000000000,4000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 25°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-5000k-25gr,3540.000000000000,5000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 25°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,3290.000000000000,3000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 10х65°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-3000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,3540.000000000000,4000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 10х65°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-4000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,3540.000000000000,5000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 10х65°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-5000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-3000k-50gr,3290.000000000000,3000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 50°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-3000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-4000k-50gr,3540.000000000000,4000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 50°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-4000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-5000k-50gr,3540.000000000000,5000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 50°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-5000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-3000k-90gr,3290.000000000000,3000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 3000К 90°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-3000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-4000k-90gr,3540.000000000000,4000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 4000К 90°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-4000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-#-5000k-90gr,3540.000000000000,5000.000000000000,218.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Дуо CRI80 5000К 90°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-5000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 10°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-3000k-10gr,4350.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 10°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-3000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 10°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-4000k-10gr,4680.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 10°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-4000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 10°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-5000k-10gr,4680.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 10°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-5000K-10gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-3000k-15gr,4350.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 15°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-4000k-15gr,4680.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 15°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-5000k-15gr,4680.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 15°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-3000k-25gr,4350.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 25°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-4000k-25gr,4680.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 25°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-5000k-25gr,4680.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 25°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-3000k-10x65gr,4350.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 10х65°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-3000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-4000k-10x65gr,4680.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 10х65°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-4000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 10х65°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-5000k-10x65gr,4680.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 10х65°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-5000K-10×65gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 50°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-3000k-50gr,4350.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-3000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 50°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-4000k-50gr,4680.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-4000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 50°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-5000k-50gr,4680.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 50°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-5000K-50gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 90°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-3000k-90gr,4350.000000000000,3000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 3000К 90°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-3000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 90°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-4000k-90gr,4680.000000000000,4000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 4000К 90°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-4000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 90°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-#-5000k-90gr,4680.000000000000,5000.000000000000,270.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Дуо CRI80 5000К 90°,1.400000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-5000K-90gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-3000k-15gr,2140.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-4000k-15gr,2300.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-5000k-15gr,2300.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-3000k-25gr,2140.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-4000k-25gr,2300.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-5000k-25gr,2300.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 40°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-3000k-40gr,2140.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 40°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-3000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 40°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-4000k-40gr,2300.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 40°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-4000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 40°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-5000k-40gr,2300.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 40°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-5000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 60°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-3000k-60gr,2140.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 3000К 60°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-3000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 60°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-4000k-60gr,2300.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 4000К 60°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-4000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 60°,PD-promled-akcent_duo-20-#-#-#-#-reflector-5000k-60gr,2300.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 20 Р Дуо CRI80 5000К 60°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-20-Duo-R-5000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-3000k-15gr,3120.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-4000k-15gr,3360.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-5000k-15gr,3360.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 15°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-3000k-25gr,3120.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-4000k-25gr,3360.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-5000k-25gr,3360.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 25°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 40°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-3000k-40gr,3120.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 40°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-3000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 40°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-4000k-40gr,3360.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 40°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-4000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 40°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-5000k-40gr,3360.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 40°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-5000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 60°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-3000k-60gr,3120.000000000000,3000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 3000К 60°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-3000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 60°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-4000k-60gr,3360.000000000000,4000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 4000К 60°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-4000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 60°,PD-promled-akcent_duo-30-#-#-#-#-reflector-5000k-60gr,3360.000000000000,5000.000000000000,260.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 30 Р Дуо CRI80 5000К 60°,1.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-30-Duo-R-5000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 15°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-3000k-15gr,4090.000000000000,3000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 15°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-3000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 15°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-4000k-15gr,4400.000000000000,4000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 15°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-4000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 15°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-5000k-15gr,4400.000000000000,5000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 15°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-5000K-15gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 25°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-3000k-25gr,4090.000000000000,3000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 25°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-3000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 25°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-4000k-25gr,4400.000000000000,4000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 25°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-4000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 25°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-5000k-25gr,4400.000000000000,5000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 25°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-5000K-25gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 40°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-3000k-40gr,4090.000000000000,3000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 40°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-3000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 40°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-4000k-40gr,4400.000000000000,4000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 40°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-4000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 40°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-5000k-40gr,4400.000000000000,5000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 40°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-5000K-40gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 60°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-3000k-60gr,4090.000000000000,3000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 3000К 60°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-3000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 60°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-4000k-60gr,4400.000000000000,4000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 4000К 60°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-4000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 60°,PD-promled-akcent_duo-40-#-#-#-#-reflector-5000k-60gr,4400.000000000000,5000.000000000000,295.000000000000,106.000000000000,138.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Акцент 40 Р Дуо CRI80 5000К 60°,1.300000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.900000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Aktsent-40-Duo-R-5000K-60gr/,"Серия двунаправленных архитектурных прожекторов для: акцентной подсветки элементов зданий. создания вертикальных световых столбов на фасадах. маломощной подсветки отдельных объектов. например. скульптур. Лаконичный внешний вид и возможность порошковой окраски по каталогу RAL (опционально) позволят вписать светильник в любой дизайн-проект."
