,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,Описание##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,6420.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-#-3000k-opal,6420.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,6900.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-#-4000k-opal,6900.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,6900.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-#-5000k-opal,6900.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,9210.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-#-3000k-opal,9210.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 3000К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,9900.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-#-4000k-opal,9900.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 4000К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,9900.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-#-5000k-opal,9900.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI80 5000К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2450.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-EKO-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,2250.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,3540.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,4450.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,6200.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,8900.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,2250.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,3540.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,4450.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,6200.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,8900.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 4000К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,2330.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,2500.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,2500.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-#-3000k-opal,2330.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-#-4000k-opal,2500.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-#-5000k-opal,2500.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-eko-#-#-3000k-microprizma,2140.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-Eko-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-eko-#-#-4000k-microprizma,2300.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-Eko-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-eko-#-#-5000k-microprizma,2300.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-Eko-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2140.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-Eko-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2300.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-Eko-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-eko-#-#-5000k-opal,2300.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 Эко IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-Eko-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,2740.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,2950.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,2950.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-#-3000k-opal,2740.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-#-4000k-opal,2950.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-#-5000k-opal,2950.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-eko-#-#-4000k-opal,2450.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-Eko-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-eko-#-#-3000k-opal,2280.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-Eko-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-eko-#-#-3000k-microprizma,2280.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-Eko-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-eko-#-#-4000k-microprizma,2450.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-Eko-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-eko-#-#-5000k-microprizma,2450.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-Eko-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,2650.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,2650.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,4140.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-#-3000k-opal,4140.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,4450.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-#-5000k-opal,4450.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-4000k-microprizma,4000.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-4000k-opal,4000.000000000000,4000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,5780.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,2250.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,2100.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,2250.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,2250.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,2250.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-20-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,2250.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 20 IP30 CRI90 6500К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-20-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,2470.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,2470.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,2650.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,2650.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,2650.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-25-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,2650.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,23.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 25 IP30 CRI90 6500К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-25-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,3300.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,3300.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,3540.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,3540.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,3540.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,3540.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI90 6500К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,3720.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,3720.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,4000.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,4000.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,4000.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,4000.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI90 6500К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,4140.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,4140.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,4450.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,4450.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,4450.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,4450.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI90 6500К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,5770.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,6200.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,6200.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,6200.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-50-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,6200.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,52.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 50 IP30 CRI90 6500К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-50-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-3000k-microprizma,8280.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 3000К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-3000k-opal,8280.000000000000,3000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 3000К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-5000k-microprizma,8900.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 5000К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-5000k-opal,8900.000000000000,5000.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 5000К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 6500К Микропризма,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-6500k-microprizma,8900.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 6500К Микропризма,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-6500K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 6500К Опал,PD-promled-grilyato-80-#-#-#-#-cri90-6500k-opal,8900.000000000000,6500.000000000000,90.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,76.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 80 IP30 CRI90 6500К Опал,3.400000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-80-CRI90-6500K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-#-3000k-opal,4600.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,4600.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-#-3000k-opal,3650.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,3650.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-eko-#-#-3000k-microprizma,3020.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 3000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/EKO-Grilyato-30-3000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,4950.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-#-5000k-opal,4950.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-#-4000k-opal,4950.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-40-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,4950.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 40 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-40-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-#-4000k-opal,4450.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-36-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,4450.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,35.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 36 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-36-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-eko-#-#-5000k-opal,3250.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/EKO-Grilyato-30-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-#-4000k-opal,3930.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-eko-#-#-3000k-opal,3020.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 3000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/EKO-Grilyato-30-3000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-eko-#-#-4000k-opal,3250.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 4000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/EKO-Grilyato-30-4000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-eko-#-#-4000k-microprizma,3250.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/EKO-Grilyato-30-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-eko-#-#-5000k-microprizma,3250.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 Эко IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/EKO-Grilyato-30-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,3930.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 4000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-4000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,3930.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 5000К Микропризма,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-5000K-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato-30-#-#-#-#-#-5000k-opal,3930.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,588.000000000000,588.000000000000,40.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято 30 IP30 CRI80 5000К Опал,3.100000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-30-5000K-Opal/,AC,1,0.980000000000,"Серия встраиваемых светодиодных светильников для освещения общественных помещений: офисов. торговых залов. образовательных учреждений. больниц. Светильники со средней световой эффективностью до 130 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.",230
