,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Общий световой поток##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,Общая номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Количество модулей##OTHER##,Описание##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-#-#-#-3000k-opal,1370.000000000000,685.000000000000,3000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 3000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-×2-3000K-Opal,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-#-#-#-4000k-opal,1470.000000000000,735.000000000000,4000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 4000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-×2-4000K-Opal,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-#-#-#-5000k-opal,1470.000000000000,735.000000000000,5000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 5000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-×2-5000K-Opal,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-#-#-#-3000k-microprizma,1180.000000000000,590.000000000000,3000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 3000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-×2-3000K-Mikroprizma,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-#-#-#-4000k-microprizma,1270.000000000000,635.000000000000,4000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 4000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-×2-4000K-Mikroprizma,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-#-#-#-5000k-microprizma,1270.000000000000,635.000000000000,5000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI80 5000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-×2-5000K-Mikroprizma,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-#-#-#-3000k-opal,2720.000000000000,680.000000000000,3000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 3000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-×4-3000K-Opal,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-#-#-#-4000k-opal,2930.000000000000,732.500000000000,4000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 4000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-×4-4000K-Opal,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-#-#-#-5000k-opal,2930.000000000000,732.500000000000,5000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 5000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-×4-5000K-Opal,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-#-#-#-3000k-microprizma,2350.000000000000,587.500000000000,3000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 3000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-×4-3000K-Mikroprizma,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-#-#-#-4000k-microprizma,2530.000000000000,632.500000000000,4000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 4000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-×4-4000K-Mikroprizma,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-#-#-#-5000k-microprizma,2530.000000000000,632.500000000000,5000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI80 5000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-×4-5000K-Mikroprizma,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 3000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-#-#-#-3000k-opal,4090.000000000000,681.666666666667,3000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 3000К Опал,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-×6-3000K-Opal,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 4000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-#-#-#-4000k-opal,4400.000000000000,733.333333333333,4000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 4000К Опал,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-×6-4000K-Opal,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 5000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-#-#-#-5000k-opal,4400.000000000000,733.333333333333,5000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 5000К Опал,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-×6-5000K-Opal,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-#-#-#-3000k-microprizma,3530.000000000000,588.333333333333,3000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 3000К Микропризма,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-×6-3000K-Mikroprizma,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-#-#-#-4000k-microprizma,3800.000000000000,633.333333333333,4000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 4000К Микропризма,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-×6-4000K-Mikroprizma,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-#-#-#-5000k-microprizma,3800.000000000000,633.333333333333,5000.000000000000,80,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI80 5000К Микропризма,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-×6-5000K-Mikroprizma,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-cri90-#-#-3000k-opal,1300.000000000000,650.000000000000,3000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 3000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-CRI90-×2-3000K-Opal,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-cri90-#-#-4000k-opal,1400.000000000000,700.000000000000,4000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 4000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-CRI90-×2-4000K-Opal,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-cri90-#-#-5000k-opal,1400.000000000000,700.000000000000,5000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 5000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-CRI90-×2-5000K-Opal,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-cri90-#-#-3000k-microprizma,1120.000000000000,560.000000000000,3000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 3000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-CRI90-×2-3000K-Mikroprizma,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-cri90-#-#-4000k-microprizma,1200.000000000000,600.000000000000,4000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 4000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-CRI90-×2-4000K-Mikroprizma,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-13_5-x2-#-cri90-#-#-5000k-microprizma,1200.000000000000,600.000000000000,5000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.750000000000,13.500000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 14 х2 IP40 CRI90 5000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-14-CRI90-×2-5000K-Mikroprizma,АС,2,2,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-cri90-#-#-3000k-opal,2600.000000000000,650.000000000000,3000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 3000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-CRI90-×4-3000K-Opal,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-cri90-#-#-4000k-opal,2800.000000000000,700.000000000000,4000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 4000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-CRI90-×4-4000K-Opal,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-cri90-#-#-5000k-opal,2800.000000000000,700.000000000000,5000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 5000К Опал,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-CRI90-×4-5000K-Opal,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-cri90-#-#-3000k-microprizma,2230.000000000000,557.500000000000,3000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 3000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-CRI90-×4-3000K-Mikroprizma,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-cri90-#-#-4000k-microprizma,2400.000000000000,600.000000000000,4000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 4000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-CRI90-×4-4000K-Mikroprizma,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-26-x4-#-cri90-#-#-5000k-microprizma,2400.000000000000,600.000000000000,5000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.500000000000,26.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 26 х4 IP40 CRI90 5000К Микропризма,0.150000000000,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-26-CRI90-×4-5000K-Mikroprizma,АС,2,4,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 3000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-cri90-#-#-3000k-opal,3910.000000000000,651.666666666667,3000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 3000К Опал,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-CRI90-×6-3000K-Opal,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 4000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-cri90-#-#-4000k-opal,4200.000000000000,700.000000000000,4000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 4000К Опал,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-CRI90-×6-4000K-Opal,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 5000К Опал,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-cri90-#-#-5000k-opal,4200.000000000000,700.000000000000,5000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 5000К Опал,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-CRI90-×6-5000K-Opal,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 3000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-cri90-#-#-3000k-microprizma,3350.000000000000,558.333333333333,3000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 3000К Микропризма,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-CRI90-×6-3000K-Mikroprizma,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 4000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-cri90-#-#-4000k-microprizma,3600.000000000000,600.000000000000,4000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 4000К Микропризма,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-CRI90-×6-4000K-Mikroprizma,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 5000К Микропризма,PD-promled-grilyato_mozaik-40-x6-#-cri90-#-#-5000k-microprizma,3600.000000000000,600.000000000000,5000.000000000000,90,IP40,90.000000000000,90.000000000000,58.000000000000,6.666666666667,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Грильято Мозаик 40 х6 IP40 CRI90 5000К Микропризма,0.133333333333,от -40 до +40,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,Версия 4,Revit 2019,https://promled.com/Grilyato-Mozaik-40-CRI90-×6-5000K-Mikroprizma,АС,2,6,«Грильято Мозаик» не только обеспечивает полноценное освещение. но и позволяет создавать индивидуальные светотехнические проекты. например. узоры в сетке потолка; литой пластиковый корпус. обеспечивающий привлекательный внешний вид и малый вес светильников; простой монтаж и уникальные крепления собственной разработки. которые подходят к любым типовым потолочным профилям.,0.95
