,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,6050.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 3000К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,6500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 4000К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,6500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 5000К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,7580.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 3000К 140х50°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-50-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,8150.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 4000К 140х50°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-50-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,8150.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 5000К 140х50°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-50-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,9020.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 3000К 140х50°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,9700.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 4000К 140х50°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,9700.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 5000К 140х50°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,10320.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 3000К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-70-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,11100.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 4000К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-70-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,11100.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 5000К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-70-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-#-eko-#-#-3000k-140x50gr,5580.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 3000К 140х50°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-m-eko-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-#-eko-#-#-4000k-140x50gr,6000.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 4000К 140х50°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-m-eko-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-#-eko-#-#-5000k-140x50gr,6000.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 5000К 140х50°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-40-m-eko-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-#-eko-#-#-3000k-140x50gr,6790.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 3000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-50-eko-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-#-eko-#-#-4000k-140x50gr,7300.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 4000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-50-eko-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-#-eko-#-#-5000k-140x50gr,7300.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 5000К 140х50°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-50-eko-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-#-eko-#-#-3000k-140x50gr,7910.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 3000К 140х50°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-eko-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-#-eko-#-#-4000k-140x50gr,8500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 4000К 140х50°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-eko-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-#-eko-#-#-5000k-140x50gr,8500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 5000К 140х50°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-eko-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-#-eko-#-#-3000k-140x50gr,8840.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 3000К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-70-m-eko-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-#-eko-#-#-4000k-140x50gr,9500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 4000К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-70-m-eko-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-#-eko-#-#-5000k-140x50gr,9500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 5000К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-70-m-eko-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-40-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,5200.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI80 2700К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-50-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,6400.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI80 2700К 140х50°,4.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-60-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,7600.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI80 2700К 140х50°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-70-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,8800.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI80 2700К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,6550.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 5000К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,6550.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 4000К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,6090.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI70 3000К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,8200.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 5000К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,8200.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 4000К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,7630.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI70 3000К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,9800.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 5000К 155х70°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,9800.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 4000К 155х70°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,9110.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI70 3000К 155х70°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,11200.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,11200.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,10420.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,5200.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M CRI80 2700К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,6400.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M CRI80 2700К 155х70°,4.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,7600.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M CRI80 2700К 155х70°,4.800000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,8800.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M CRI80 2700К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-#-eko-#-#-5000k-145x80gr,6000.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 5000К 155х70°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-Eko-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-#-eko-#-#-4000k-145x80gr,6000.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 4000К 155х70°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-Eko-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-40-#-#-eko-#-#-3000k-145x80gr,5580.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M Эко CRI70 3000К 155х70°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-Eko-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-#-eko-#-#-5000k-145x80gr,7300.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-Eko-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-#-eko-#-#-4000k-145x80gr,7300.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-Eko-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-50-#-#-eko-#-#-3000k-145x80gr,6790.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M Эко CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-Eko-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-#-eko-#-#-5000k-145x80gr,8500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 5000К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-Eko-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-#-eko-#-#-4000k-145x80gr,8500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 4000К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-60-m-eko-4000k-145%C3%9780gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-60-#-#-eko-#-#-3000k-145x80gr,7910.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M Эко CRI70 3000К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-Eko-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-#-eko-#-#-5000k-145x80gr,9500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 5000К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-Eko-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-#-eko-#-#-4000k-145x80gr,9500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 4000К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-Eko-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-70-#-#-eko-#-#-3000k-145x80gr,8840.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M Эко CRI70 3000К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-Eko-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-150-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,22600.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 5000К 140х50°,5.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-150-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,11760.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 3000К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-80-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,12650.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 4000К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-80-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,12650.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 5000К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-80-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-90-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,13210.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 3000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-90-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-90-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,14200.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 4000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-90-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-90-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,14200.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 5000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-90-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,14510.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 3000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-100-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,15600.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 4000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-4000K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,15600.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 5000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-100-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-120-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,17390.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 3000К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-120-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-120-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,18700.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 4000К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-120-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-120-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,18700.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 5000К 140х50°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-120-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-150-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,22600.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 4000К 140х50°,5.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-150-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-150-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,21020.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 3000К 140х50°,5.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-150-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-#-eko-#-#-3000k-140x50gr,13210.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 3000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-100-eko-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-#-eko-#-#-4000k-140x50gr,14200.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 4000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-100-eko-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-#-eko-#-#-5000k-140x50gr,14200.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 5000К 140х50°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-100-eko-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-#-eko-#-#-3000k-140x50gr,9770.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 3000К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-80-eko-m-3000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-#-eko-#-#-4000k-140x50gr,10500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 4000К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-80-eko-m-4000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-#-eko-#-#-5000k-140x50gr,10500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 5000К 140х50°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-80-eko-m-5000k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-80-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,10900.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI80 2700К 140х50°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-90-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,12000.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI80 2700К 140х50°,4.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-100-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,13200.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI80 2700К 140х50°,5.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-150-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,18300.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI80 2700К 140х50°,5.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-CRI80-M-2700K-140×50gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m-120-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,15000.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI80 2700К 140х50°,5.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/groza-120-m-cri80-2700k-140%C3%9750gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,12750.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,12750.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,11860.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-90-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,14200.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 5000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-90-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,14200.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 4000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-90-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,13210.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI70 3000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,15600.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 5000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,15600.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 4000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,14510.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI70 3000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-120-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,19400.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 5000К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-120-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,19400.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 4000К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-120-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,18040.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI70 3000К 155х70°,4.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-150-#-#-#-#-#-5000k-145x80gr,23100.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 5000К 155х70°,5.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-150-#-#-#-#-#-4000k-145x80gr,23100.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 4000К 155х70°,5.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-150-#-#-#-#-#-3000k-145x80gr,21480.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI70 3000К 155х70°,5.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,10900.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M CRI80 2700К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-90-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,12000.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M CRI80 2700К 155х70°,4.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,13200.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M CRI80 2700К 155х70°,5.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-120-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,15000.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M CRI80 2700К 155х70°,5.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m-150-#-cri80-#-#-#-2700k-145x80gr,18300.000000000000,2700.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M CRI80 2700К 155х70°,5.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-CRI80-2700K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-#-eko-#-#-5000k-145x80gr,10500.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 5000К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-Eko-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-#-eko-#-#-4000k-145x80gr,10500.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 4000К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-Eko-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-80-#-#-eko-#-#-3000k-145x80gr,9770.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M Эко CRI70 3000К 155х70°,4.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-Eko-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-#-eko-#-#-5000k-145x80gr,14200.000000000000,5000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 5000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-Eko-5000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-#-eko-#-#-4000k-145x80gr,14200.000000000000,4000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 4000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-Eko-4000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m-100-#-#-eko-#-#-3000k-145x80gr,13210.000000000000,3000.000000000000,262.000000000000,117.000000000000,629.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M Эко CRI70 3000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-Eko-3000K-145×80gr/,"Светильники соответствуют современным требованиям крупных заказчиков (в т.ч. государственных компаний) к энергоэффективности. светораспределению. форм-фактору и совместимости с системами управления."
