,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,7400.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,7400.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,6880.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,9200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,9200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,8560.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,10800.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,10800.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,10040.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,12500.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,12500.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,11630.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,14000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,14000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,13020.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,15650.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,15650.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,14550.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,17200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,17200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,16000.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,20200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,20200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,18790.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,26000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,26000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,24180.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,31000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,31000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,28830.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-200-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,34000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-M-v2-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-200-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,34000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 4000К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-M-v2-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,31620.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 3000К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-M-v2-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,7400.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,7400.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,6880.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,9200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,9200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,8560.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,10800.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,10800.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,10040.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,12500.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,12500.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,11630.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,14000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,14000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,13020.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,15650.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,15650.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,14550.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,17200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,17200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,16000.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,20200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,20200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,18790.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,26000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,26000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,24180.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,31000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,31000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,28830.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-200-#-#-#-#-#-5000k-140x50gr,34000.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 5000К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-M-v2-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-200-#-#-#-#-#-4000k-140x50gr,34000.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 4000К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-M-v2-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-200-#-#-#-#-#-3000k-140x50gr,31620.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 M v2 CRI70 3000К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-M-v2-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,6600.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,8200.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,9800.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,11400.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,13000.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,14300.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,15700.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,18700.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,22900.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-cri80-#-#-#-2700k-155x70gr,27200.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI80 2700К 155х70°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-CRI80-2700K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-40-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,6600.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-50-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,8200.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-60-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,9800.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-70-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,11400.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,13000.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,14300.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,15700.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,18700.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-150-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,22900.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI80 2700К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-180-#-cri80-#-#-#-2700k-140x50gr,27200.000000000000,2700.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 M v2 CRI80 2700К 140х50°,5.600000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-M-v2-CRI80-2700K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,14600.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,14600.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,13580.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,16200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,16200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,15070.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,17900.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,17900.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,16650.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-extra-#-#-5000k-155x70gr,21300.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 5000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-extra-#-#-4000k-155x70gr,21300.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 4000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-extra-#-#-3000k-155x70gr,19810.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 3000К 155х70°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,14600.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-Ekstra-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,14600.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-Ekstra-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-80-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,13580.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,5.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-M-v2-Ekstra-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,16200.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-Ekstra-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,16200.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-Ekstra-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-90-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,15070.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,5.300000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-M-v2-Ekstra-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,17900.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-Ekstra-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,17900.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-Ekstra-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-100-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,16650.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-M-v2-Ekstra-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-extra-#-#-5000k-140x50gr,21300.000000000000,5000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 5000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-Ekstra-5000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-extra-#-#-4000k-140x50gr,21300.000000000000,4000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 4000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-Ekstra-4000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,PD-promled-groza_m_v2-120-#-#-extra-#-#-3000k-140x50gr,19810.000000000000,3000.000000000000,272.000000000000,112.000000000000,703.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 M v2 Экстра CRI70 3000К 140х50°,5.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-M-v2-Ekstra-3000K-140×50gr/,"Светильники «Гроза М v2» имеют самую высокую световую отдачу в семействе «Гроза» » — до 185 лм/Вт. Кроме стандартных позиций. в ассортименте представлены светильники с цветовой температурой 2700 К и CRI80."
