,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-200-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,32000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 4000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,16370.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 3000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,17600.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 4000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,17600.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 5000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,18600.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,20000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,20000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,22320.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,24000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,24000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-100-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,15350.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 3000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-100-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,16500.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 4000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-100-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,16500.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI70 5000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-120-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,18140.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 3000К 135х55°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-120-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,19500.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 4000К 135х55°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-120-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,19500.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI70 5000К 135х55°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-150-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,22320.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 3000К 135х55°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-150-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,24000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 4000К 135х55°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-150-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,24000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI70 5000К 135х55°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-160-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,24550.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 3000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-160-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,26400.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 4000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-160-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,26400.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 5000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-180-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,27160.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 3000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-180-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,29200.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 4000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-180-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,29200.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 5000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-200-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,29760.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 3000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-200-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,32000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 5000К 135х55°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-200-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,32000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-160-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,24550.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-160-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,26100.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-160-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,26100.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-180-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,27160.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-180-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,29200.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-180-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,29200.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,180.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 180 S CRI70 5000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-180-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-200-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,29760.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 3000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-200-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,32000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,200.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 200 S CRI70 4000К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-200-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,17100.000000000000,2700.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S CRI80 2700К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-CRI80-2700K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,21000.000000000000,2700.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S CRI80 2700К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-CRI80-2700K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_s-160-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,22200.000000000000,2700.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,160.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 160 S CRI80 2700К 155х70°,4.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-160-S-CRI80-2700K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,14600.000000000000,2700.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S CRI80 2700К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-CRI80-2700K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,11800.000000000000,2700.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI80 2700К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-CRI80-2700K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,13200.000000000000,2700.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI80 2700К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-CRI80-2700K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,16000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 5000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,14000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 5000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,14000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 4000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,13020.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 3000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,16000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 4000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,14880.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 3000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-80-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,13600.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 5000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_s-90-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,15000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 5000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-5000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-80-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,13600.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 4000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-80-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,12650.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S CRI70 3000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_s-90-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,15000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 4000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-4000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_s-90-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,13950.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S CRI70 3000К 135х55°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-3000K-135×55gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,14400.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,16300.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,18100.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,20700.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,25000.000000000000,5000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S Экстра CRI70 5000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,14400.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-80-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,13390.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-S-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,16300.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-90-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,15160.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-S-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,18100.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-100-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,16830.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-S-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,20700.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-120-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,19250.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,120.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 120 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-120-S-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,25000.000000000000,4000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S Экстра CRI70 4000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_s-150-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,23250.000000000000,3000.000000000000,245.000000000000,93.000000000000,547.000000000000,150.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 150 S Экстра CRI70 3000К 155х70°,3.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-150-S-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Световая отдача светильников в стандартной комплектации достигает 170 лм/Вт. Также в серии представлена модификация «Экстра» — это светильники с повышенной энергоэффективностью (до 176 лм/Вт) и более высокой стоимостью относительно базовых моделей."
