,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,4860.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,5230.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,5230.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,6320.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,6800.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,6800.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,7910.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,8500.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,8500.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,9160.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,9850.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,9850.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,10420.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,11200.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,11200.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,11630.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,12500.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,12500.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-30-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,3950.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-30-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,4250.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-30-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,4250.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-40-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,5020.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-40-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,5400.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-40-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,5400.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-50-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,7630.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-50-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,8200.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-50-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,8200.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-60-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,9020.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 3000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-60-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,9700.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 4000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-60-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,9700.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI70 5000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-70-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,10230.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 3000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-70-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,11000.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 4000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-70-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,11000.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI70 5000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-80-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,11440.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 3000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-80-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,12300.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 4000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-80-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,12300.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI70 5000К 135х55°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-100-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,14600.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 3000К 135х55°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-100-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,15700.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 4000К 135х55°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-100-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,15700.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 5000К 135х55°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,4840.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-Eko-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,5200.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-Eko-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,5200.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-Eko-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,6230.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Eko-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,6700.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Eko-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,6700.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Eko-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,7630.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Eko-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,8200.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Eko-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,8200.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Eko-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,8650.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-Eko-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,9300.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-Eko-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,9300.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-Eko-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,10970.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Eko-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,11800.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Eko-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,11800.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Eko-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-90-#-155x70gr-eko-#-#-3000k-155x70gr,11900.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS Эко CRI70 3000К 155х70°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-Eko-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-90-#-155x70gr-eko-#-#-4000k-155x70gr,12800.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS Эко CRI70 4000К 155х70°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-Eko-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-90-#-155x70gr-eko-#-#-5000k-155x70gr,12800.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS Эко CRI70 5000К 155х70°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-Eko-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-30-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,3810.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-Eko-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-30-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,4100.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-Eko-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-30-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,4100.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-Eko-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-40-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,5020.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Eko-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-40-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,5400.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Eko-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-40-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,5400.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Eko-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-50-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,6140.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Eko-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-50-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,6600.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Eko-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-50-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,6600.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Eko-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-80-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,11160.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Eko-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-80-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,12000.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Eko-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-80-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,12000.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,2.100000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Eko-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-100-#-135x55gr-eko-#-#-3000k-135x55gr,12930.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,95.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS Эко CRI70 3000К 135х55°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-Eko-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-100-#-135x55gr-eko-#-#-4000k-135x55gr,13900.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,95.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS Эко CRI70 4000К 135х55°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-Eko-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-100-#-135x55gr-eko-#-#-5000k-135x55gr,13900.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,95.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS Эко CRI70 5000К 135х55°,2.200000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-Eko-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,12280.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,13200.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,13200.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-90-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,13580.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 3000К 155х70°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-90-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,14600.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 4000К 155х70°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-90-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,14600.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 5000К 155х70°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 3000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-90-#-135x55gr-#-#-#-3000k-135x55gr,13390.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 3000К 135х55°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-3000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 4000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-90-#-135x55gr-#-#-#-4000k-135x55gr,14400.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 4000К 135х55°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-4000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 5000К 135х55°,PD-promled-groza_xs-90-#-135x55gr-#-#-#-5000k-135x55gr,14400.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,90.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 90 XS CRI70 5000К 135х55°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-90-XS-5000K-135×55gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-100-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,14880.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 3000К 155х70°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-100-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,16000.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 4000К 155х70°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-100-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,16000.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 100 XS CRI70 5000К 155х70°,2.200000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-100-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_xs-30-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,4350.000000000000,2700.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 30 XS CRI80 2700К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-30-XS-CRI80-2700K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,5760.000000000000,2700.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS CRI80 2700К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-CRI80-2700K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,7300.000000000000,2700.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS CRI80 2700К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-CRI80-2700K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,8600.000000000000,2700.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS CRI80 2700К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-CRI80-2700K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,9800.000000000000,2700.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS CRI80 2700К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-CRI80-2700K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI80 2700К 155х70°,PD-promled-groza_xs-80-cri80-155x70gr-#-#-#-2700k-155x70gr,11100.000000000000,2700.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 80 XS CRI80 2700К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,80.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-80-XS-CRI80-2700K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,7120.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,8650.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,10200.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-#-155x70gr-extra-#-#-5000k-155x70gr,11700.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS Экстра CRI70 5000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-Ekstra-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,7120.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-40-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,6620.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 40 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-40-XS-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,8650.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-50-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,8040.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 50 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-50-XS-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,10200.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-60-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,9490.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 60 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-60-XS-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-#-155x70gr-extra-#-#-4000k-155x70gr,11700.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS Экстра CRI70 4000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-Ekstra-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-70-#-155x70gr-extra-#-#-3000k-155x70gr,10880.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 70 XS Экстра CRI70 3000К 155х70°,2.100000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-70-XS-Ekstra-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-25-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,4370.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 XS CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-25-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,4370.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 XS CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-25-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,4060.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,25.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 25 XS CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-25-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 XS CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-20-#-155x70gr-#-#-#-5000k-155x70gr,3500.000000000000,5000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 XS CRI70 5000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-XS-5000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 XS CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-20-#-155x70gr-#-#-#-4000k-155x70gr,3500.000000000000,4000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 XS CRI70 4000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-XS-4000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 XS CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-groza_xs-20-#-155x70gr-#-#-#-3000k-155x70gr,3260.000000000000,3000.000000000000,185.000000000000,88.000000000000,372.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Гроза 20 XS CRI70 3000К 155х70°,2.000000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Groza-20-XS-3000K-155×70gr/,"Преимущества серии: высокая энергоэффективность (до 175 лм/Вт); литой корпус. обеспечивающий малые вес (до 2 кг) и габариты. а также удобное обслуживание (доступ в корпус без дополнительного инструмента); два типа линз – 135х55° и 155х70°."
