,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,1630.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,1630.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,1520.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-extra-#-#-#-5000k-prozrachniy,1720.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Ekstra-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-extra-#-#-#-4000k-prozrachniy,1720.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Ekstra-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-extra-#-#-#-3000k-prozrachniy,1600.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Ekstra-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,2290.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,2290.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2130.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-extra-#-#-#-5000k-prozrachniy,2400.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Ekstra-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-extra-#-#-#-4000k-prozrachniy,2400.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Ekstra-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-extra-#-#-#-3000k-prozrachniy,2230.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Ekstra-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-20-#-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,3210.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-20-#-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,3210.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-20-#-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,2990.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-25-#-#-#-#-#-5000k-prozrachniy,4500.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-25-#-#-#-#-#-4000k-prozrachniy,4500.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-25-#-#-#-#-#-3000k-prozrachniy,4190.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,1540.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,1540.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-10-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,1430.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,2160.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,2160.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-15-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,2010.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-20-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,3080.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-20-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,3080.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-20-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,2860.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-25-#-eko-#-#-#-5000k-prozrachniy,4300.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 5000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-Eko-5000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-25-#-eko-#-#-#-4000k-prozrachniy,4300.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 4000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-Eko-4000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,PD-promled-jelud_neo-25-#-eko-#-#-#-3000k-prozrachniy,4000.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 3000К Прозрачный,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-Eko-3000K-Prozrachnyj/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-#-#-#-#-5000k-opal,1480.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-#-#-#-#-4000k-opal,1480.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-#-#-#-#-3000k-opal,1380.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-extra-#-#-#-5000k-opal,1560.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-extra-#-#-#-4000k-opal,1560.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-extra-#-#-#-3000k-opal,1450.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Экстра IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-#-#-#-#-5000k-opal,2070.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-#-#-#-#-4000k-opal,2070.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-#-#-#-#-3000k-opal,1930.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-extra-#-#-#-5000k-opal,2170.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Ekstra-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-extra-#-#-#-4000k-opal,2170.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Ekstra-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-extra-#-#-#-3000k-opal,2020.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Экстра IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Ekstra-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-20-#-#-#-#-#-5000k-opal,2910.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-20-#-#-#-#-#-4000k-opal,2910.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-20-#-#-#-#-#-3000k-opal,2710.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-25-#-#-#-#-#-5000k-opal,4070.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-25-#-#-#-#-#-4000k-opal,4070.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-25-#-#-#-#-#-3000k-opal,3790.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-eko-#-#-#-5000k-opal,1390.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-eko-#-#-#-4000k-opal,1390.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-10-#-eko-#-#-#-3000k-opal,1290.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 10 Эко IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-10-Eko-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-eko-#-#-#-5000k-opal,1950.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-eko-#-#-#-4000k-opal,1950.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-15-#-eko-#-#-#-3000k-opal,1810.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 15 Эко IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-15-Eko-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-20-#-eko-#-#-#-5000k-opal,2790.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-20-#-eko-#-#-#-4000k-opal,2790.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-20-#-eko-#-#-#-3000k-opal,2590.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 20 Эко IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-20-Eko-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 5000К Опал,PD-promled-jelud_neo-25-#-eko-#-#-#-5000k-opal,3890.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 5000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-Eko-5000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 4000К Опал,PD-promled-jelud_neo-25-#-eko-#-#-#-4000k-opal,3890.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 4000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-Eko-4000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 3000К Опал,PD-promled-jelud_neo-25-#-eko-#-#-#-3000k-opal,3620.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,160.000000000000,225.000000000000,225.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Желудь Нео 25 Эко IP66/IP67 3000К Опал,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP66/IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Zhelud-Neo-25-Eko-3000K-Opal/,"Серия подвесных светодиодных светильников для промышленных. складских. коммерческих и прочих помещений с невысокими потолками. а также для объектов ЖКХ. Желудь Нео — современный светодиодный светильник собственной разработки PromLED"
