,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 6500К,PD-promled-kc_e40_m-40-#-#-#-#-#-6500k-#,6350.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 6500К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-40-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 4000К,PD-promled-kc_e40_m-40-#-#-#-#-#-4000k-#,6350.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 4000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-40-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 3000К,PD-promled-kc_e40_m-40-#-#-#-#-#-3000k-#,5910.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 3000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-40-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 6500К,PD-promled-kc_e40_m-30-#-#-#-#-#-6500k-#,4900.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,209.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 6500К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-30-6501/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 4000К,PD-promled-kc_e40_m-30-#-#-#-#-#-4000k-#,4900.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,209.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 4000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-30-4001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 3000К,PD-promled-kc_e40_m-30-#-#-#-#-#-3000k-#,4560.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,209.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 3000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-30-3001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 6500К,PD-promled-kc_e40_m-50-#-#-#-#-#-6500k-#,7900.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 6500К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-50-6501/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 4000К,PD-promled-kc_e40_m-50-#-#-#-#-#-4000k-#,7900.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 4000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-50-4001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 3000К,PD-promled-kc_e40_m-50-#-#-#-#-#-3000k-#,7350.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 3000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-50-3001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 6500К,PD-promled-kc_e40_m-60-#-#-#-#-#-6500k-#,9200.000000000000,6500.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 6500К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/svetodiodnaya-lampa-promled-ks-e40-m-60-6501/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 4000К,PD-promled-kc_e40_m-60-#-#-#-#-#-4000k-#,9200.000000000000,4000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 4000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-60-4001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 3000К,PD-promled-kc_e40_m-60-#-#-#-#-#-3000k-#,8560.000000000000,3000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 3000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-60-3001/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 5000К,PD-promled-kc_e40_m-60-#-#-#-#-#-5000k-#,9200.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,60.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 60 5000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-60-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 5000К,PD-promled-kc_e40_m-50-#-#-#-#-#-5000k-#,7900.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,50.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 50 5000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-50-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 5000К,PD-promled-kc_e40_m-40-#-#-#-#-#-5000k-#,6350.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,259.000000000000,40.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 40 5000К,0.800000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-40-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 5000К,PD-promled-kc_e40_m-30-#-#-#-#-#-5000k-#,4900.000000000000,5000.000000000000,116.000000000000,209.000000000000,30.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 30 5000К,0.700000000000,от -50 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-30-5000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 80 COB 6500К,PD-promled-kc_e40_m-80-#-#-#-#-#-6500k-#,11600.000000000000,6500.000000000000,124.000000000000,290.000000000000,80.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 80 COB 6500К,1.300000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-80-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 100 COB 4000К,PD-promled-kc_e40_m-100-#-#-#-#-#-4000k-#,14000.000000000000,4000.000000000000,124.000000000000,290.000000000000,100.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 100 COB 4000К,1.300000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-100-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 80 COB 4000К,PD-promled-kc_e40_m-80-#-#-#-#-#-4000k-#,11600.000000000000,4000.000000000000,124.000000000000,290.000000000000,80.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 80 COB 4000К,1.300000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-80-4000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 100 COB 3000К,PD-promled-kc_e40_m-100-#-#-#-#-#-3000k-#,13020.000000000000,3000.000000000000,124.000000000000,290.000000000000,100.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 100 COB 3000К,1.300000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-100-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 80 COB 3000К,PD-promled-kc_e40_m-80-#-#-#-#-#-3000k-#,10790.000000000000,3000.000000000000,124.000000000000,290.000000000000,80.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 80 COB 3000К,1.300000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-80-3000K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 100 COB 6500К,PD-promled-kc_e40_m-100-#-#-#-#-#-6500k-#,14000.000000000000,6500.000000000000,124.000000000000,290.000000000000,100.000000000000,Светодиодная лампа ПромЛед КС Е40 М 100 COB 6500К,1.300000000000,от -60 до +50,УХЛ2,0.950000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP64,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Svetodiodnaya-lampa-PromLed-KS-E40-M-100-6500K/,"Серия светодиодных цокольных ламп для освещения: промышленных и подсобных помещений; придомовых и парковых территорий. Конструкция корпуса обеспечивает эффективный теплоотвод от светодиодов. обеспечивая надёжность и долгий срок службы ламп. Лампы КС Е40-М отличаются равномерным освещением по всем направлениям. а также выгодной ценой за люмен и легкостью в монтаже."
