,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Контур 6 CRI80 5000К,PD-promled-kontur-6-#-#-#-#-#-5000k-5x135gr,300.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP66,65.000000000000,153.000000000000,95.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Контур 6 CRI80 5000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kontur-6-5000K/,AC,1,0.950000000000,230,"Серия архитектурных светильников для декоративного освещения узким лучом света оконных проемов. арок и ниш. Светильник представлен двумя модификациями: мощностью 6 и 12 Вт. Благодаря компактным габаритам «Контур» легко интегрируется в любой дизайнерский проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Контур 6 CRI80 4000К,PD-promled-kontur-6-#-#-#-#-#-4000k-5x135gr,300.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP66,65.000000000000,153.000000000000,95.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Контур 6 CRI80 4000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kontur-6-4000K/,AC,1,0.950000000000,230,"Серия архитектурных светильников для декоративного освещения узким лучом света оконных проемов. арок и ниш. Светильник представлен двумя модификациями: мощностью 6 и 12 Вт. Благодаря компактным габаритам «Контур» легко интегрируется в любой дизайнерский проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Контур 6 CRI80 3000К,PD-promled-kontur-6-#-#-#-#-#-3000k-5x135gr,280.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP66,65.000000000000,153.000000000000,95.000000000000,6.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Контур 6 CRI80 3000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kontur-6-3000K/,AC,1,0.950000000000,230,"Серия архитектурных светильников для декоративного освещения узким лучом света оконных проемов. арок и ниш. Светильник представлен двумя модификациями: мощностью 6 и 12 Вт. Благодаря компактным габаритам «Контур» легко интегрируется в любой дизайнерский проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Контур 12 CRI80 5000К,PD-promled-kontur-12-#-#-#-#-#-5000k-5x135gr,500.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP66,65.000000000000,153.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Контур 12 CRI80 5000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kontur-12-5000K/,AC,1,0.950000000000,230,"Серия архитектурных светильников для декоративного освещения узким лучом света оконных проемов. арок и ниш. Светильник представлен двумя модификациями: мощностью 6 и 12 Вт. Благодаря компактным габаритам «Контур» легко интегрируется в любой дизайнерский проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Контур 12 CRI80 4000К,PD-promled-kontur-12-#-#-#-#-#-4000k-5x135gr,500.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP66,65.000000000000,153.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Контур 12 CRI80 4000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kontur-12-4000K/,AC,1,0.950000000000,230,"Серия архитектурных светильников для декоративного освещения узким лучом света оконных проемов. арок и ниш. Светильник представлен двумя модификациями: мощностью 6 и 12 Вт. Благодаря компактным габаритам «Контур» легко интегрируется в любой дизайнерский проект."
Светодиодный светильник ПромЛед Контур 12 CRI80 3000К,PD-promled-kontur-12-#-#-#-#-#-3000k-5x135gr,470.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP66,65.000000000000,153.000000000000,95.000000000000,12.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Контур 12 CRI80 3000К,0.600000000000,от -50 до +50,УХЛ1,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kontur-12-3000K/,AC,1,0.950000000000,230,"Серия архитектурных светильников для декоративного освещения узким лучом света оконных проемов. арок и ниш. Светильник представлен двумя модификациями: мощностью 6 и 12 Вт. Благодаря компактным габаритам «Контур» легко интегрируется в любой дизайнерский проект."
