,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 20 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-20-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,3160.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 20 CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-20-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 20 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-20-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,3400.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 20 CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-20-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 20 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-20-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,3400.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,20.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 20 CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-20-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 30 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-30-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,4650.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 30 CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-30-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 30 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-30-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,5000.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 30 CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-30-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 30 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-30-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,5000.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 30 CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-30-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 40 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-40-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,6090.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 40 CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-40-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 40 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-40-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,6550.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 40 CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-40-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 40 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-40-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,6550.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,40.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 40 CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-40-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 50 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-50-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,7530.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 50 CRI70 3000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-50-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 50 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-50-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,8100.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 50 CRI70 4000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-50-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 50 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-50-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,8100.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 50 CRI70 5000К 155х70°,4.400000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-50-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 60 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-60-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,8740.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 60 CRI70 3000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-60-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 60 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-60-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,9400.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 60 CRI70 4000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-60-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 60 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-60-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,9400.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,60.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 60 CRI70 5000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-60-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 70 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-70-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,10700.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 70 CRI70 3000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-70-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 70 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-70-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,11500.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 70 CRI70 4000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-70-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 70 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-70-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,11500.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,70.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 70 CRI70 5000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-70-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 80 CRI70 3000К 155х70°,PD-promled-kvartal-80-#-#-#-#-#-3000k-155x70gr,12090.000000000000,3000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 80 CRI70 3000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-80-3000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 80 CRI70 4000К 155х70°,PD-promled-kvartal-80-#-#-#-#-#-4000k-155x70gr,13000.000000000000,4000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 80 CRI70 4000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-80-4000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 80 CRI70 5000К 155х70°,PD-promled-kvartal-80-#-#-#-#-#-5000k-155x70gr,13000.000000000000,5000.000000000000,160.000000000000,295.000000000000,677.000000000000,80.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Квартал 80 CRI70 5000К 155х70°,4.500000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Kvartal-80-5000K-155×70gr/,"Серия фасадных светодиодных светильников для освещения: общественных пространств; придомовых входных групп и территорий и т.д. Светильники обладают эстетичным внешним видом. высокой световой отдачей (до 170 лм/Вт) и привлекательной стоимостью."
