,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 3000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-3000k-90gr,14880.000000000000,3000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 3000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-3000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-4500k-90gr,6500.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-4500K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-4500k-120gr,6500.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-4500K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 45°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-4500k-45gr,6500.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 45°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-4500K-45gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 140х85°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,6500.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 140х85°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-4500K-140×85gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 45°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-4500k-45gr,12000.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 45°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-4500K-45gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-4500k-90gr,12000.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 90°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-4500K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 140х85°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-4500k-140x85gr,12000.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 140х85°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-4500K-140×85gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 3000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-3000k-60gr,14880.000000000000,3000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 3000К 60°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-3000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 3000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-3000k-120gr,14880.000000000000,3000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 3000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-3000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 4000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-4000k-120gr,16000.000000000000,4000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 4000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-4000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 4000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-4000k-90gr,16000.000000000000,4000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 4000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-4000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 4000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-4000k-60gr,16000.000000000000,4000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 4000К 60°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-4000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 5000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-5000k-120gr,16000.000000000000,5000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 5000К 120°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-5000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 5000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-5000k-60gr,16000.000000000000,5000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 5000К 60°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-5000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 5000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-multilinza-#-#-#-5000k-90gr,16000.000000000000,5000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,406.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 100 5000К 90°,2.900000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-100-5000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-3000k-120gr,11160.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 120°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-3000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-3000k-90gr,11160.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 90°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-3000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 45°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-3000k-45gr,11160.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 45°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-3000K-45gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-3000k-60gr,11160.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 60°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-3000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 140х85°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,11160.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 3000К 140х85°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-3000K-140×85gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-6500k-120gr,12000.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 120°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-6500K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-6500k-90gr,12000.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 90°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-6500K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-6500k-60gr,12000.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 60°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-6500K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 45°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-6500k-45gr,12000.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 45°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-6500K-45gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 140х85°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,12000.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 6500К 140х85°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-6500K-140×85gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-3000k-120gr,6050.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-3000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 45°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-3000k-45gr,6050.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 45°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-3000K-45gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-3000k-60gr,6050.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-3000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-3000k-90gr,6050.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-3000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 140х85°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-3000k-140x85gr,6050.000000000000,3000.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 3000К 140х85°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-3000K-140×85gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-6500k-120gr,6500.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-6500K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-6500k-90gr,6500.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-6500K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-6500k-60gr,6500.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-6500K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 45°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-6500k-45gr,6500.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 45°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-6500K-45gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 140х85°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-6500k-140x85gr,6500.000000000000,6500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 6500К 140х85°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-6500K-140×85gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-#-#-#-#-4500k-60gr,6500.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,54.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 50 4500К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-50-4500K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-4500k-60gr,12000.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 60°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-4500K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 4000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-4000k-120gr,8000.000000000000,4000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 4000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-4000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 5000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-5000k-120gr,8000.000000000000,5000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 5000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-5000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-100-#-#-#-#-#-4500k-120gr,12000.000000000000,4500.000000000000,182.000000000000,174.000000000000,306.000000000000,100.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос 100 4500К 120°,2.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-100-4500K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 3000К 120°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-3000k-120gr,7440.000000000000,3000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 3000К 120°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-3000K-120gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 3000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-3000k-60gr,7440.000000000000,3000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 3000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-3000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 3000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-3000k-90gr,7440.000000000000,3000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 3000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-3000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 4000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-4000k-60gr,8000.000000000000,4000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 4000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-4000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 4000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-4000k-90gr,8000.000000000000,4000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 4000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-4000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 5000К 60°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-5000k-60gr,8000.000000000000,5000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 5000К 60°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-5000K-60gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 5000К 90°,PD-promled-magistral_v3_tros-50-#-multilinza-#-#-#-5000k-90gr,8000.000000000000,5000.000000000000,147.000000000000,174.000000000000,230.000000000000,50.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v3.0 Трос МЛ 50 5000К 90°,1.700000000000,от -60 до +50,УХЛ1,0.980000000000,230,AC,1,70.000000000000,IP67,Освещение,PromLed,шт,Версия 2,Revit 2019,https://promled.com/Magistral-v30-Tros-multilinza-50-5000K-90gr/,"Светильники с энергоэффективностью 160 лм/Вт. Реализована возможность замены светодиодного модуля и источника питания без демонтажа светильника."
