,Файл фотометрической сетки##OTHER##,Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS,Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Индекс цветопередачи (CRI)##OTHER##,ADSK_Степень защиты_IP##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##WATTS,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Масса##OTHER##,Температура эксплуатации##OTHER##,Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69)##OTHER##,ADSK_Классификация нагрузок##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,URL##OTHER##,Род тока##OTHER##,Класс защиты от поражения электрическим током##OTHER##,ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##,ADSK_Напряжение##ELECTRICAL_POTENTIAL##VOLTS,Описание##OTHER##
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 3000К Микропризма 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-3000k-microprizma,3650.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 3000К Микропризма 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-3000K-Datchik-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 3000К Опал 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-3000k-opal,3650.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 3000К Опал 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-3000K-Datchik-Opal/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 3000К Колотый лед 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-3000k-kolotiy_led,3650.000000000000,3000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 3000К Колотый лед 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-3000K-Datchik-Kolotyj-led/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 4000К Колотый лед 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-4000k-kolotiy_led,3930.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 4000К Колотый лед 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-4000K-Datchik-Kolotyj-led/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 5000К Колотый лед 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-5000k-kolotiy_led,3930.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 5000К Колотый лед 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-5000K-Datchik-Kolotyj-led/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 5000К Микропризма 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-5000k-microprizma,3930.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 5000К Микропризма 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-5000K-Datchik-Mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 5000К Опал 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-5000k-opal,3930.000000000000,5000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 5000К Опал 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/Ofis-30-5000K-Datchik-Opal/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 4000К Опал 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-4000k-opal,3930.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 4000К Опал 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/ofis-30-4000k-datchik-opal/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 4000К Микропризма 595х595х50мм (Датчик),PD-promled-office_datchik-30-#-#-#-#-#-4000k-microprizma,3930.000000000000,4000.000000000000,80.000000000000,IP30,595.000000000000,595.000000000000,51.000000000000,30.000000000000,Светодиодный светильник ПромЛед Офис 30 IP30 CRI80 4000К Микропризма 595х595х50мм (Датчик),3.000000000000,от -40 до +50,УХЛ4,Освещение,PromLed,шт,v.1,2019,https://promled.com/ofis-30-4000k-datchik-mikroprizma/,AC,1,0.980000000000,230,"Светильники со световой эффективностью до 131 лм/Вт создают комфортное освещение без пульсаций.В линейке есть два типоразмера корпусов: 595х595х50 мм и 595х295х50 мм."
